{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":90,"sheets":["14インデックス","電気便座","観賞植物用ヒーター","電気温蔵庫","電熱式吸入器","水道凍結防止器","ガラス曇り防止器","その他の凍結又は凝結防止用電熱器具","電気温水器","家庭用温熱治療器","電気スチームバス","スチームバス用電熱器","電気サウナバス","サウナバス用電熱器","観賞魚用ヒーター","電熱式おもちや","電気足温器","電気スリッパ","電気ひざ掛け","電気座布団","電気カーペット","電気敷布","電気毛布","電気布団","電気あんか","電気いすカバー","電気採暖いす","電気こたつ","電気ストーブ","電気火鉢","その他の採暖用電熱器具","電気トースター","電気天火","電気魚焼き器","電気ロースター","電気レンジ","電気こんろ","電気ソーセージ焼き器","ワッフルアイロン","電気たこ焼き器","電気ホットプレート","電気フライパン","電気がま","電気ジャー","電気なべ","電気フライヤー","電気卵ゆで器","電気保温盆","電気加温台","電気牛乳沸器","電気湯沸器","電気コーヒー沸器","電気茶沸器","電気酒かん器","電気湯せん器","電気蒸し器","電磁誘導加熱式調理器","その他の調理用電熱器具","電気消毒器","現像恒温器","ひげそり用湯沸器","電気髪ごて","ヘアカーラー","毛髪加湿器","その他の理容用電熱器具","電熱ナイフ","電気溶解器","電気焼成炉","電気はんだごて","こて加熱器","その他の工作用又は工芸用の電熱器具","電気アイロン","電気裁縫ごて","電気接着器","タオル蒸し器","湿潤器","電気湯のし器","投込み湯沸器","電気瞬間湯沸器","電熱ボード","電熱シート","電熱マット","電気乾燥器","電気プレス器","電気育苗器","電気ふ卵器","電気育すう器","電気香炉","電気くん蒸殺虫器","電気温きゆう器"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"14インデックス","index":0,"n_rows":77,"n_cols":4,"rows_kept":77,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["電熱器具"]
[]
["特定電気用品",null,"特定電気用品以外の電気用品"]
[null,"電気便座",null,"電気足温器"]
[null,"観賞植物用ヒーター",null,"電気スリッパ"]
[null,"電気温蔵庫",null,"電気ひざ掛け"]
[null,"電熱式吸入器",null,"電気座布団"]
[null,"水道凍結防止器",null,"電気カーペット"]
[null,"ガラス曇り防止器",null,"電気敷布"]
[null,"その他の凍結又は凝結防止用電熱器具",null,"電気毛布"]
[null,"電気温水器",null,"電気布団"]
[null,"家庭用温熱治療器",null,"電気あんか"]
[null,"電気スチームバス",null,"電気いすカバー"]
[null,"スチームバス用電熱器",null,"電気採暖いす"]
[null,"電気サウナバス",null,"電気こたつ"]
[null,"サウナバス用電熱器",null,"電気ストーブ"]
[null,"観賞魚用ヒーター",null,"電気火鉢"]
[null,"電熱式おもちや",null,"その他の採暖用電熱器具"]
[null,null,null,"電気トースター"]
[null,null,null,"電気天火"]
[null,null,null,"電気魚焼き器"]
[null,null,null,"電気ロースター"]
[null,null,null,"電気レンジ"]
[null,null,null,"電気こんろ"]
[null,null,null,"電気ソーセージ焼き器"]
[null,null,null,"ワッフルアイロン"]
[null,null,null,"電気たこ焼き器"]
[null,null,null,"電気ホットプレート"]
[null,null,null,"電気フライパン"]
[null,null,null,"電気がま"]
[null,null,null,"電気ジャー"]
[null,null,null,"電気なべ"]
[null,null,null,"電気フライヤー"]
[null,null,null,"電気卵ゆで器"]
[null,null,null,"電気保温盆"]
[null,null,null,"電気加温台"]
[null,null,null,"電気牛乳沸器"]
[null,null,null,"電気湯沸器"]
[null,null,null,"電気コーヒー沸器"]
[null,null,null,"電気茶沸器"]
[null,null,null,"電気酒かん器"]
[null,null,null,"電気湯せん器"]
[null,null,null,"電気蒸し器"]
[null,null,null,"電磁誘導加熱式調理器"]
[null,null,null,"その他の調理用電熱器具"]
[null,null,null,"電気消毒器"]
[null,null,null,"現像恒温器"]
[null,null,null,"ひげそり用湯沸器"]
[null,null,null,"電気髪ごて"]
[null,null,null,"ヘアカーラー"]
[null,null,null,"毛髪加湿器"]
[null,null,null,"その他の理容用電熱器具"]
[null,null,null,"電熱ナイフ"]
[null,null,null,"電気溶解器"]
[null,null,null,"電気焼成炉"]
[null,null,null,"電気はんだごて"]
[null,null,null,"こて加熱器"]
[null,null,null,"その他の工作用又は工芸用の電熱器具"]
[null,null,null,"電気アイロン"]
[null,null,null,"電気裁縫ごて"]
[null,null,null,"電気接着器"]
[null,null,null,"タオル蒸し器"]
[null,null,null,"湿潤器"]
[null,null,null,"電気湯のし器"]
[null,null,null,"投込み湯沸器"]
[null,null,null,"電気瞬間湯沸器"]
[null,null,null,"電熱ボード"]
[null,null,null,"電熱シート"]
[null,null,null,"電熱マット"]
[null,null,null,"電気乾燥器"]
[null,null,null,"電気プレス器"]
[null,null,null,"電気育苗器"]
[null,null,null,"電気ふ卵器"]
[null,null,null,"電気育すう器"]
[null,null,null,"電気香炉"]
[null,null,null,"電気くん蒸殺虫器"]
[null,null,null,"電気温きゆう器"]

{"sheet":"電気便座","index":1,"n_rows":132,"n_cols":7,"rows_kept":132,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[50,0,62,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,33,0],[34,0,35,0],[36,0,37,0],[38,0,42,0],[43,0,45,0],[46,0,47,0],[48,0,49,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[128,0,129,0],[130,0,131,0],[98,0,99,0],[100,0,101,0],[102,0,104,0],[105,0,110,0],[111,0,112,0],[113,0,115,0],[63,0,64,0],[65,0,70,0],[71,0,72,0],[73,0,85,0],[86,0,97,0],[116,0,127,0]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気便座"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["相","（１）　単相のもの"]
[null,"（２）　３相のもの"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力","（１）　１０Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　１０Ｗを超え２０Ｗ以下のもの"]
[null,"（３）　２０Ｗを超え３０Ｗ以下のもの"]
[null,"（４）　３０Ｗを超え４０Ｗ以下のもの"]
[null,"（５）　４０Ｗを超え５０Ｗ以下のもの"]
[null,"（６）　５０Ｗを超え６０Ｗ以下のもの"]
[null,"（７）　６０Ｗを超え７０Ｗ以下のもの"]
[null,"（８）　７０Ｗを超え８０Ｗ以下のもの"]
[null,"（９）　８０Ｗを超え９０Ｗ以下のもの"]
[null,"（１０）　９０Ｗを超え１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１１）　１００Ｗを超え２００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１２）　２００Ｗを超え３００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１３）　３００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１４）　４００Ｗを超え５００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１５）　５００Ｗを超え６００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１６）　６００Ｗを超え７００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１７）　７００Ｗを超え８００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１８）　８００Ｗを超え９００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１９）　９００Ｗを超え１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２０）　１ｋＷを超え２ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２１）　２ｋＷを超え３ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２２）　３ｋＷを超え５ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２３）　５ｋＷを超え７ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２４）　７ｋＷを超えるもの"]
["定格周波数（電動機又は変圧器を有するものの場合に限る。）","（１）　５０Ｈｚのもの"]
[null,"（２）　６０Ｈｚのもの"]
["器体スイッチ（主回路を開閉するものの場合に限り、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["器体スイッチの操作の方式","（１）　タンブラー式のもの"]
[null,"（２）　押しボタン式のもの"]
[null,"（３）　ロータリー式のもの"]
[null,"（４）　電磁式のもの"]
[null,"（５）　その他のもの"]
["器体スイッチの接点の材料","（１）　銀のもの又は銀合金のもの"]
[null,"（２）　銅のもの又は銅合金のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["自動スイッチ（温度過昇防止装置として用いられるものを除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["自動スイッチの動作温度の設定","（１）　固定しているもの"]
[null,"（２）　可変のもの"]
["自動スイッチの動作温度（動作温度が可変のものにあつては、その最高の温度をいう。）","（１）　８０℃以下のもの"]
[null,"（２）　８０℃を超え１００℃以下のもの"]
[null,"（３）　１００℃を超え１２０℃以下のもの"]
[null,"（４）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの"]
[null,"（５）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの"]
[null,"（６）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの"]
[null,"（７）　１８０℃を超え２００℃以下のもの"]
[null,"（８）　２００℃を超え２２０℃以下のもの"]
[null,"（９）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの"]
[null,"（１０）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの"]
[null,"（１１）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの"]
[null,"（１２）　２８０℃を超え３００℃以下のもの"]
[null,"（１３）　３００℃を超えるもの"]
["自動温度調節器（温度過昇防止装置として用いられるものを除き、電熱装置から発生する熱により動作するものに限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["自動温度調節器の温度検知の方式","（１）　バイメタル式のもの"]
[null,"（２）　液体膨張式のもの"]
[null,"（３）　気体膨張式のもの"]
[null,"（４）　半導体式のもの"]
[null,"（５）　感熱線式のもの"]
[null,"（６）　その他のもの"]
["自動温度調節器の温度調節の方式","（１）　接点を機械的に開閉するもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["自動温度調節器の動作温度（接点を機械的に開閉するものの場合に限り、かつ、動作温度が可変のものにあつては、その最高温度をいう。）","（１）　８０℃以下のもの"]
[null,"（２）　８０℃を超え１００℃以下のもの"]
[null,"（３）　１００℃を超え１２０℃以下のもの"]
[null,"（４）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの"]
[null,"（５）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの"]
[null,"（６）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの"]
[null,"（７）　１８０℃を超え２００℃以下のもの"]
[null,"（８）　２００℃を超え２２０℃以下のもの"]
[null,"（９）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの"]
[null,"（１０）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの"]
[null,"（１１）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの"]
[null,"（１２）　２８０℃を超え３００℃以下のもの"]
[null,"（１３）　３００℃を超えるもの"]
["発熱部の形態","（１）　ボビン式のもの"]
[null,"（２）　熱板式のもの"]
[null,"（３）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（４）　リボン式のもの"]
[null,"（５）　マイカ式のもの"]
[null,"（６）　スペース式のもの"]
[null,"（７）　ドータイト式のもの"]
[null,"（８）　石英管式のもの"]
[null,"（９）　被覆式のもの"]
[null,"（１０）　ランプ式のもの"]
[null,"（１１）　半導体利用のもの"]
[null,"（１２）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["附属電動機の種類","（１）　誘導電動機のもの"]
[null,"（２）　整流子電動機のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["附属電動機の巻線の絶縁の種類","（１）　Ａ種のもの"]
[null,"（２）　Ｅ種のもの"]
[null,"（３）　Ｂ種のもの"]
[null,"（４）　Ｆ種のもの"]
[null,"（５）　Ｈ種のもの"]
[null,"（６）　その他のもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置の種類","（１）　バイメタル式のもの"]
[null,"（２）　温度ヒューズ式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["温度過昇防止装置の動作温度","（１）　１００℃以下のもの"]
[null,"（２）　１００℃を超え１２０℃以下のもの"]
[null,"（３）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの"]
[null,"（４）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの"]
[null,"（５）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの"]
[null,"（６）　１８０℃を超え２００℃以下のもの"]
[null,"（７）　２００℃を超え２２０℃以下のもの"]
[null,"（８）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの"]
[null,"（９）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの"]
[null,"（１０）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの"]
[null,"（１１）　２８０℃を超え３００℃以下のもの"]
[null,"（１２）　３００℃を超えるもの"]
["防水処理（観賞植物用ヒーターの場合に限る。）","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"観賞植物用ヒーター","index":2,"n_rows":132,"n_cols":7,"rows_kept":132,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[50,0,62,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,33,0],[34,0,35,0],[36,0,37,0],[38,0,42,0],[43,0,45,0],[46,0,47,0],[48,0,49,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[128,0,129,0],[130,0,131,0],[100,0,101,0],[102,0,104,0],[105,0,110,0],[111,0,112,0],[113,0,115,0],[116,0,127,0],[63,0,64,0],[65,0,70,0],[71,0,72,0],[73,0,85,0],[86,0,97,0],[98,0,99,0]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","観賞植物用ヒーター"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["相","（１）　単相のもの"]
[null,"（２）　３相のもの"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力","（１）　１０Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　１０Ｗを超え２０Ｗ以下のもの"]
[null,"（３）　２０Ｗを超え３０Ｗ以下のもの"]
[null,"（４）　３０Ｗを超え４０Ｗ以下のもの"]
[null,"（５）　４０Ｗを超え５０Ｗ以下のもの"]
[null,"（６）　５０Ｗを超え６０Ｗ以下のもの"]
[null,"（７）　６０Ｗを超え７０Ｗ以下のもの"]
[null,"（８）　７０Ｗを超え８０Ｗ以下のもの"]
[null,"（９）　８０Ｗを超え９０Ｗ以下のもの"]
[null,"（１０）　９０Ｗを超え１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１１）　１００Ｗを超え２００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１２）　２００Ｗを超え３００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１３）　３００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１４）　４００Ｗを超え５００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１５）　５００Ｗを超え６００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１６）　６００Ｗを超え７００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１７）　７００Ｗを超え８００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１８）　８００Ｗを超え９００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１９）　９００Ｗを超え１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２０）　１ｋＷを超え２ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２１）　２ｋＷを超え３ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２２）　３ｋＷを超え５ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２３）　５ｋＷを超え７ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２４）　７ｋＷを超えるもの"]
["定格周波数（電動機又は変圧器を有するものの場合に限る。）","（１）　５０Ｈｚのもの"]
[null,"（２）　６０Ｈｚのもの"]
["器体スイッチ（主回路を開閉するものの場合に限り、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["器体スイッチの操作の方式","（１）　タンブラー式のもの"]
[null,"（２）　押しボタン式のもの"]
[null,"（３）　ロータリー式のもの"]
[null,"（４）　電磁式のもの"]
[null,"（５）　その他のもの"]
["器体スイッチの接点の材料","（１）　銀のもの又は銀合金のもの"]
[null,"（２）　銅のもの又は銅合金のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["自動スイッチ（温度過昇防止装置として用いられるものを除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["自動スイッチの動作温度の設定","（１）　固定しているもの"]
[null,"（２）　可変のもの"]
["自動スイッチの動作温度（動作温度が可変のものにあつては、その最高の温度をいう。）","（１）　８０℃以下のもの"]
[null,"（２）　８０℃を超え１００℃以下のもの"]
[null,"（３）　１００℃を超え１２０℃以下のもの"]
[null,"（４）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの"]
[null,"（５）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの"]
[null,"（６）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの"]
[null,"（７）　１８０℃を超え２００℃以下のもの"]
[null,"（８）　２００℃を超え２２０℃以下のもの"]
[null,"（９）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの"]
[null,"（１０）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの"]
[null,"（１１）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの"]
[null,"（１２）　２８０℃を超え３００℃以下のもの"]
[null,"（１３）　３００℃を超えるもの"]
["自動温度調節器（温度過昇防止装置として用いられるものを除き、電熱装置から発生する熱により動作するものに限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["自動温度調節器の温度検知の方式","（１）　バイメタル式のもの"]
[null,"（２）　液体膨張式のもの"]
[null,"（３）　気体膨張式のもの"]
[null,"（４）　半導体式のもの"]
[null,"（５）　感熱線式のもの"]
[null,"（６）　その他のもの"]
["自動温度調節器の温度調節の方式","（１）　接点を機械的に開閉するもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["自動温度調節器の動作温度（接点を機械的に開閉するものの場合に限り、かつ、動作温度が可変のものにあつては、その最高温度をいう。）","（１）　８０℃以下のもの"]
[null,"（２）　８０℃を超え１００℃以下のもの"]
[null,"（３）　１００℃を超え１２０℃以下のもの"]
[null,"（４）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの"]
[null,"（５）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの"]
[null,"（６）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの"]
[null,"（７）　１８０℃を超え２００℃以下のもの"]
[null,"（８）　２００℃を超え２２０℃以下のもの"]
[null,"（９）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの"]
[null,"（１０）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの"]
[null,"（１１）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの"]
[null,"（１２）　２８０℃を超え３００℃以下のもの"]
[null,"（１３）　３００℃を超えるもの"]
["発熱部の形態","（１）　ボビン式のもの"]
[null,"（２）　熱板式のもの"]
[null,"（３）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（４）　リボン式のもの"]
[null,"（５）　マイカ式のもの"]
[null,"（６）　スペース式のもの"]
[null,"（７）　ドータイト式のもの"]
[null,"（８）　石英管式のもの"]
[null,"（９）　被覆式のもの"]
[null,"（１０）　ランプ式のもの"]
[null,"（１１）　半導体利用のもの"]
[null,"（１２）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["附属電動機の種類","（１）　誘導電動機のもの"]
[null,"（２）　整流子電動機のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["附属電動機の巻線の絶縁の種類","（１）　Ａ種のもの"]
[null,"（２）　Ｅ種のもの"]
[null,"（３）　Ｂ種のもの"]
[null,"（４）　Ｆ種のもの"]
[null,"（５）　Ｈ種のもの"]
[null,"（６）　その他のもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置の種類","（１）　バイメタル式のもの"]
[null,"（２）　温度ヒューズ式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["温度過昇防止装置の動作温度","（１）　１００℃以下のもの"]
[null,"（２）　１００℃を超え１２０℃以下のもの"]
[null,"（３）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの"]
[null,"（４）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの"]
[null,"（５）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの"]
[null,"（６）　１８０℃を超え２００℃以下のもの"]
[null,"（７）　２００℃を超え２２０℃以下のもの"]
[null,"（８）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの"]
[null,"（９）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの"]
[null,"（１０）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの"]
[null,"（１１）　２８０℃を超え３００℃以下のもの"]
[null,"（１２）　３００℃を超えるもの"]
["防水処理（観賞植物用ヒーターの場合に限る。）","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気温蔵庫","index":3,"n_rows":133,"n_cols":7,"rows_kept":133,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,0,32,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,17,0],[37,0,38,0],[39,0,43,0],[44,0,46,0],[105,0,107,0],[47,0,48,0],[49,0,50,0],[51,0,63,0],[64,0,65,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[131,0,132,0],[73,0,85,0],[86,0,98,0],[99,0,100,0],[101,0,102,0],[103,0,104,0],[66,0,70,0],[71,0,72,0],[108,0,113,0],[114,0,115,0],[116,0,118,0],[119,0,130,0],[33,0,34,0],[35,0,36,0]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気温蔵庫"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["相","（１）　単相のもの"]
[null,"（２）　３相のもの"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流（電極式のものの場合に限る。）","（１）　１Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　１Ａを超え５Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　５Ａを超え１０Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　１０Ａを超え２０Ａ以下のもの"]
[null,"（５）　２０Ａを超え３０Ａ以下のもの"]
[null,"（６）　３０Ａを超え５０Ａ以下のもの"]
[null,"（７）　５０Ａを超え７０Ａ以下のもの"]
[null,"（８）　７０Ａを超えるもの"]
["定格消費電力（電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　１００Ｗを超え２００Ｗ以下のもの"]
[null,"（３）　２００Ｗを超え３００Ｗ以下のもの"]
[null,"（４）　３００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの"]
[null,"（５）　４００Ｗを超え５００Ｗ以下のもの"]
[null,"（６）　５００Ｗを超え６００Ｗ以下のもの"]
[null,"（７）　６００Ｗを超え７００Ｗ以下のもの"]
[null,"（８）　７００Ｗを超え８００Ｗ以下のもの"]
[null,"（９）　８００Ｗを超え９００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１０）　９００Ｗを超え１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（１１）　１ｋＷを超え２ｋＷ以下のもの"]
[null,"（１２）　２ｋＷを超え３ｋＷ以下のもの"]
[null,"（１３）　３ｋＷを超え５ｋＷ以下のもの"]
[null,"（１４）　５ｋＷを超え７ｋＷ以下のもの"]
[null,"（１５）　７ｋＷを超えるもの"]
["定格周波数（電動機又は変圧器を有するものの場合に限る。）","（１）　５０Ｈｚのもの"]
[null,"（２）　６０Ｈｚのもの"]
["保温材","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["器体スイッチ（主回路を開閉するものの場合に限り、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["器体スイッチの操作の方式","（１）　タンブラー式のもの"]
[null,"（２）　押しボタン式のもの"]
[null,"（３）　ロータリー式のもの"]
[null,"（４）　電磁式のもの"]
[null,"（５）　その他のもの"]
["器体スイッチの接点の材料","（１）　銀のもの又は銀合金のもの"]
[null,"（２）　銅のもの又は銅合金のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["自動スイッチ（温度過昇防止装置として用いられるものを除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["自動スイッチの動作温度の設定","（１）　固定しているもの"]
[null,"（２）　可変のもの"]
["自動スイッチの動作温度（動作温度が可変のものにあつては、その最高の温度をいう。）","（１）　８０℃以下のもの"]
[null,"（２）　８０℃を超え１００℃以下のもの"]
[null,"（３）　１００℃を超え１２０℃以下のもの"]
[null,"（４）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの"]
[null,"（５）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの"]
[null,"（６）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの"]
[null,"（７）　１８０℃を超え２００℃以下のもの"]
[null,"（８）　２００℃を超え２２０℃以下のもの"]
[null,"（９）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの"]
[null,"（１０）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの"]
[null,"（１１）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの"]
[null,"（１２）　２８０℃を超え３００℃以下のもの"]
[null,"（１３）　３００℃を超えるもの"]
["自動温度調節器（温度過昇防止装置として用いられるものを除き、電熱装置から発生する熱により動作するものに限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["自動温度調節器の温度検知の方式","（１）　バイメタル式のもの"]
[null,"（２）　液体膨張式のもの"]
[null,"（３）　気体膨張式のもの"]
[null,"（４）　半導体式のもの"]
[null,"（５）　その他のもの"]
["自動温度調節器の温度調節の方式","（１）　接点を機械的に開閉するもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["自動温度調節器の動作温度（接点を機械的に開閉するものの場合に限り、かつ、動作温度が可変のものにあつては、その最高温度をいう。）","（１）　８０℃以下のもの"]
[null,"（２）　８０℃を超え１００℃以下のもの"]
[null,"（３）　１００℃を超え１２０℃以下のもの"]
[null,"（４）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの"]
[null,"（５）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの"]
[null,"（６）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの"]
[null,"（７）　１８０℃を超え２００℃以下のもの"]
[null,"（８）　２００℃を超え２２０℃以下のもの"]
[null,"（９）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの"]
[null,"（１０）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの"]
[null,"（１１）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの"]
[null,"（１２）　２８０℃を超え３００℃以下のもの"]
[null,"（１３）　３００℃を超えるもの"]
["発熱部の形態","（１）　ボビン式のもの"]
[null,"（２）　熱板式のもの"]
[null,"（３）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（４）　リボン式のもの"]
[null,"（５）　マイカ式のもの"]
[null,"（６）　スペース式のもの"]
[null,"（７）　ドータイト式のもの"]
[null,"（８）　石英管式のもの"]
[null,"（９）　被覆式のもの"]
[null,"（１０）　ランプ式のもの"]
[null,"（１１）　半導体利用のもの"]
[null,"（１２）　電極式のもの"]
[null,"（１３）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["電線巻取機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["附属電動機の種類","（１）　誘導電動機のもの"]
[null,"（２）　整流子電動機のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["附属電動機の巻線の絶縁の種類","（１）　Ａ種のもの"]
[null,"（２）　Ｅ種のもの"]
[null,"（３）　Ｂ種のもの"]
[null,"（４）　Ｆ種のもの"]
[null,"（５）　Ｈ種のもの"]
[null,"（６）　その他のもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置の種類","（１）　バイメタル式のもの"]
[null,"（２）　温度ヒューズ式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["温度過昇防止装置の動作温度","（１）　１００℃以下のもの"]
[null,"（２）　１００℃を超え１２０℃以下のもの"]
[null,"（３）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの"]
[null,"（４）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの"]
[null,"（５）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの"]
[null,"（６）　１８０℃を超え２００℃以下のもの"]
[null,"（７）　２００℃を超え２２０℃以下のもの"]
[null,"（８）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの"]
[null,"（９）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの"]
[null,"（１０）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの"]
[null,"（１１）　２８０℃を超え３００℃以下のもの"]
[null,"（１２）　３００℃を超えるもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電熱式吸入器","index":4,"n_rows":133,"n_cols":7,"rows_kept":133,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[37,0,38,0],[39,0,43,0],[44,0,46,0],[105,0,107,0],[47,0,48,0],[49,0,50,0],[51,0,63,0],[64,0,65,0],[18,0,32,0],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,17,0],[4,0,4,1],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[131,0,132,0],[73,0,85,0],[86,0,98,0],[99,0,100,0],[101,0,102,0],[103,0,104,0],[66,0,70,0],[71,0,72,0],[108,0,113,0],[114,0,115,0],[116,0,118,0],[119,0,130,0],[33,0,34,0],[35,0,36,0]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電熱式吸入器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["相","（１）　単相のもの"]
[null,"（２）　３相のもの"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流（電極式のものの場合に限る。）","（１）　１Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　１Ａを超え５Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　５Ａを超え１０Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　１０Ａを超え２０Ａ以下のもの"]
[null,"（５）　２０Ａを超え３０Ａ以下のもの"]
[null,"（６）　３０Ａを超え５０Ａ以下のもの"]
[null,"（７）　５０Ａを超え７０Ａ以下のもの"]
[null,"（８）　７０Ａを超えるもの"]
["定格消費電力（電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　１００Ｗを超え２００Ｗ以下のもの"]
[null,"（３）　２００Ｗを超え３００Ｗ以下のもの"]
[null,"（４）　３００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの"]
[null,"（５）　４００Ｗを超え５００Ｗ以下のもの"]
[null,"（６）　５００Ｗを超え６００Ｗ以下のもの"]
[null,"（７）　６００Ｗを超え７００Ｗ以下のもの"]
[null,"（８）　７００Ｗを超え８００Ｗ以下のもの"]
[null,"（９）　８００Ｗを超え９００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１０）　９００Ｗを超え１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（１１）　１ｋＷを超え２ｋＷ以下のもの"]
[null,"（１２）　２ｋＷを超え３ｋＷ以下のもの"]
[null,"（１３）　３ｋＷを超え５ｋＷ以下のもの"]
[null,"（１４）　５ｋＷを超え７ｋＷ以下のもの"]
[null,"（１５）　７ｋＷを超えるもの"]
["定格周波数（電動機又は変圧器を有するものの場合に限る。）","（１）　５０Ｈｚのもの"]
[null,"（２）　６０Ｈｚのもの"]
["保温材","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["器体スイッチ（主回路を開閉するものの場合に限り、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["器体スイッチの操作の方式","（１）　タンブラー式のもの"]
[null,"（２）　押しボタン式のもの"]
[null,"（３）　ロータリー式のもの"]
[null,"（４）　電磁式のもの"]
[null,"（５）　その他のもの"]
["器体スイッチの接点の材料","（１）　銀のもの又は銀合金のもの"]
[null,"（２）　銅のもの又は銅合金のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["自動スイッチ（温度過昇防止装置として用いられるものを除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["自動スイッチの動作温度の設定","（１）　固定しているもの"]
[null,"（２）　可変のもの"]
["自動スイッチの動作温度（動作温度が可変のものにあつては、その最高の温度をいう。）","（１）　８０℃以下のもの"]
[null,"（２）　８０℃を超え１００℃以下のもの"]
[null,"（３）　１００℃を超え１２０℃以下のもの"]
[null,"（４）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの"]
[null,"（５）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの"]
[null,"（６）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの"]
[null,"（７）　１８０℃を超え２００℃以下のもの"]
[null,"（８）　２００℃を超え２２０℃以下のもの"]
[null,"（９）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの"]
[null,"（１０）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの"]
[null,"（１１）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの"]
[null,"（１２）　２８０℃を超え３００℃以下のもの"]
[null,"（１３）　３００℃を超えるもの"]
["自動温度調節器（温度過昇防止装置として用いられるものを除き、電熱装置から発生する熱により動作するものに限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["自動温度調節器の温度検知の方式","（１）　バイメタル式のもの"]
[null,"（２）　液体膨張式のもの"]
[null,"（３）　気体膨張式のもの"]
[null,"（４）　半導体式のもの"]
[null,"（５）　その他のもの"]
["自動温度調節器の温度調節の方式","（１）　接点を機械的に開閉するもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["自動温度調節器の動作温度（接点を機械的に開閉するものの場合に限り、かつ、動作温度が可変のものにあつては、その最高温度をいう。）","（１）　８０℃以下のもの"]
[null,"（２）　８０℃を超え１００℃以下のもの"]
[null,"（３）　１００℃を超え１２０℃以下のもの"]
[null,"（４）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの"]
[null,"（５）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの"]
[null,"（６）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの"]
[null,"（７）　１８０℃を超え２００℃以下のもの"]
[null,"（８）　２００℃を超え２２０℃以下のもの"]
[null,"（９）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの"]
[null,"（１０）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの"]
[null,"（１１）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの"]
[null,"（１２）　２８０℃を超え３００℃以下のもの"]
[null,"（１３）　３００℃を超えるもの"]
["発熱部の形態","（１）　ボビン式のもの"]
[null,"（２）　熱板式のもの"]
[null,"（３）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（４）　リボン式のもの"]
[null,"（５）　マイカ式のもの"]
[null,"（６）　スペース式のもの"]
[null,"（７）　ドータイト式のもの"]
[null,"（８）　石英管式のもの"]
[null,"（９）　被覆式のもの"]
[null,"（１０）　ランプ式のもの"]
[null,"（１１）　半導体利用のもの"]
[null,"（１２）　電極式のもの"]
[null,"（１３）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["電線巻取機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["附属電動機の種類","（１）　誘導電動機のもの"]
[null,"（２）　整流子電動機のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["附属電動機の巻線の絶縁の種類","（１）　Ａ種のもの"]
[null,"（２）　Ｅ種のもの"]
[null,"（３）　Ｂ種のもの"]
[null,"（４）　Ｆ種のもの"]
[null,"（５）　Ｈ種のもの"]
[null,"（６）　その他のもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置の種類","（１）　バイメタル式のもの"]
[null,"（２）　温度ヒューズ式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["温度過昇防止装置の動作温度","（１）　１００℃以下のもの"]
[null,"（２）　１００℃を超え１２０℃以下のもの"]
[null,"（３）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの"]
[null,"（４）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの"]
[null,"（５）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの"]
[null,"（６）　１８０℃を超え２００℃以下のもの"]
[null,"（７）　２００℃を超え２２０℃以下のもの"]
[null,"（８）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの"]
[null,"（９）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの"]
[null,"（１０）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの"]
[null,"（１１）　２８０℃を超え３００℃以下のもの"]
[null,"（１２）　３００℃を超えるもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"水道凍結防止器","index":5,"n_rows":121,"n_cols":7,"rows_kept":121,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,33,0],[34,0,35,0],[116,0,118,0],[119,0,120,0],[63,0,64,0],[65,0,69,0],[70,0,71,0],[72,0,84,0],[85,0,96,0],[97,0,98,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[99,0,100,0],[101,0,103,0],[104,0,115,0],[36,0,37,0],[38,0,42,0],[43,0,45,0],[46,0,47,0],[48,0,49,0],[50,0,62,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","水道凍結防止器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["相","（１）　単相のもの"]
[null,"（２）　３相のもの"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力","（１）　１０Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　１０Ｗを超え２０Ｗ以下のもの"]
[null,"（３）　２０Ｗを超え３０Ｗ以下のもの"]
[null,"（４）　３０Ｗを超え４０Ｗ以下のもの"]
[null,"（５）　４０Ｗを超え５０Ｗ以下のもの"]
[null,"（６）　５０Ｗを超え６０Ｗ以下のもの"]
[null,"（７）　６０Ｗを超え７０Ｗ以下のもの"]
[null,"（８）　７０Ｗを超え８０Ｗ以下のもの"]
[null,"（９）　８０Ｗを超え９０Ｗ以下のもの"]
[null,"（１０）　９０Ｗを超え１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１１）　１００Ｗを超え２００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１２）　２００Ｗを超え３００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１３）　３００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１４）　４００Ｗを超え５００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１５）　５００Ｗを超え６００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１６）　６００Ｗを超え７００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１７）　７００Ｗを超え８００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１８）　８００Ｗを超え９００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１９）　９００Ｗを超え１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２０）　１ｋＷを超え２ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２１）　２ｋＷを超え３ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２２）　３ｋＷを超え５ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２３）　５ｋＷを超え７ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２４）　７ｋＷを超えるもの"]
["定格周波数（電動機又は変圧器を有するものの場合に限る。）","（１）　５０Ｈｚのもの"]
[null,"（２）　６０Ｈｚのもの"]
["器体スイッチ（主回路を開閉するものの場合に限り、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["器体スイッチの操作の方式","（１）　タンブラー式のもの"]
[null,"（２）　押しボタン式のもの"]
[null,"（３）　ロータリー式のもの"]
[null,"（４）　電磁式のもの"]
[null,"（５）　その他のもの"]
["器体スイッチの接点の材料","（１）　銀のもの又は銀合金のもの"]
[null,"（２）　銅のもの又は銅合金のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["自動スイッチ（温度過昇防止装置として用いられるものを除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["自動スイッチの動作温度の設定","（１）　固定しているもの"]
[null,"（２）　可変のもの"]
["自動スイッチの動作温度（動作温度が可変のものにあつては、その最高の温度をいう。）","（１）　８０℃以下のもの"]
[null,"（２）　８０℃を超え１００℃以下のもの"]
[null,"（３）　１００℃を超え１２０℃以下のもの"]
[null,"（４）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの"]
[null,"（５）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの"]
[null,"（６）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの"]
[null,"（７）　１８０℃を超え２００℃以下のもの"]
[null,"（８）　２００℃を超え２２０℃以下のもの"]
[null,"（９）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの"]
[null,"（１０）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの"]
[null,"（１１）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの"]
[null,"（１２）　２８０℃を超え３００℃以下のもの"]
[null,"（１３）　３００℃を超えるもの"]
["自動温度調節器（温度過昇防止装置として用いられるものを除き、電熱装置から発生する熱により動作するものに限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["自動温度調節器の温度検知の方式","（１）　バイメタル式のもの"]
[null,"（２）　液体膨張式のもの"]
[null,"（３）　気体膨張式のもの"]
[null,"（４）　半導体式のもの"]
[null,"（５）　その他のもの"]
["自動温度調節器の温度調節の方式","（１）　接点を機械的に開閉するもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["自動温度調節器の動作温度（接点を機械的に開閉するものの場合に限り、かつ、動作温度が可変のものにあつては、その最高温度をいう。）","（１）　８０℃以下のもの"]
[null,"（２）　８０℃を超え１００℃以下のもの"]
[null,"（３）　１００℃を超え１２０℃以下のもの"]
[null,"（４）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの"]
[null,"（５）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの"]
[null,"（６）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの"]
[null,"（７）　１８０℃を超え２００℃以下のもの"]
[null,"（８）　２００℃を超え２２０℃以下のもの"]
[null,"（９）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの"]
[null,"（１０）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの"]
[null,"（１１）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの"]
[null,"（１２）　２８０℃を超え３００℃以下のもの"]
[null,"（１３）　３００℃を超えるもの"]
["発熱部の形態","（１）　ボビン式のもの"]
[null,"（２）　熱板式のもの"]
[null,"（３）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（４）　リボン式のもの"]
[null,"（５）　マイカ式のもの"]
[null,"（６）　スペース式のもの"]
[null,"（７）　ドータイト式のもの"]
[null,"（８）　石英管式のもの"]
[null,"（９）　被覆式のもの"]
[null,"（１０）　ランプ式のもの"]
[null,"（１１）　半導体利用のもの"]
[null,"（１２）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置の種類","（１）　バイメタル式のもの"]
[null,"（２）　温度ヒューズ式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["温度過昇防止装置の動作温度","（１）　１００℃以下のもの"]
[null,"（２）　１００℃を超え１２０℃以下のもの"]
[null,"（３）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの"]
[null,"（４）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの"]
[null,"（５）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの"]
[null,"（６）　１８０℃を超え２００℃以下のもの"]
[null,"（７）　２００℃を超え２２０℃以下のもの"]
[null,"（８）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの"]
[null,"（９）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの"]
[null,"（１０）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの"]
[null,"（１１）　２８０℃を超え３００℃以下のもの"]
[null,"（１２）　３００℃を超えるもの"]
["使用場所","（１）　水中のもの"]
[null,"（２）　水中のもの以外のもので屋外のもの"]
[null,"（３）　水中のもの以外のもので屋内のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"ガラス曇り防止器","index":6,"n_rows":121,"n_cols":7,"rows_kept":121,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,33,0],[34,0,35,0],[116,0,118,0],[119,0,120,0],[63,0,64,0],[65,0,69,0],[70,0,71,0],[72,0,84,0],[85,0,96,0],[97,0,98,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[99,0,100,0],[101,0,103,0],[104,0,115,0],[36,0,37,0],[38,0,42,0],[43,0,45,0],[46,0,47,0],[48,0,49,0],[50,0,62,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","ガラス曇り防止器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["相","（１）　単相のもの"]
[null,"（２）　３相のもの"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力","（１）　１０Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　１０Ｗを超え２０Ｗ以下のもの"]
[null,"（３）　２０Ｗを超え３０Ｗ以下のもの"]
[null,"（４）　３０Ｗを超え４０Ｗ以下のもの"]
[null,"（５）　４０Ｗを超え５０Ｗ以下のもの"]
[null,"（６）　５０Ｗを超え６０Ｗ以下のもの"]
[null,"（７）　６０Ｗを超え７０Ｗ以下のもの"]
[null,"（８）　７０Ｗを超え８０Ｗ以下のもの"]
[null,"（９）　８０Ｗを超え９０Ｗ以下のもの"]
[null,"（１０）　９０Ｗを超え１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１１）　１００Ｗを超え２００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１２）　２００Ｗを超え３００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１３）　３００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１４）　４００Ｗを超え５００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１５）　５００Ｗを超え６００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１６）　６００Ｗを超え７００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１７）　７００Ｗを超え８００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１８）　８００Ｗを超え９００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１９）　９００Ｗを超え１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２０）　１ｋＷを超え２ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２１）　２ｋＷを超え３ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２２）　３ｋＷを超え５ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２３）　５ｋＷを超え７ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２４）　７ｋＷを超えるもの"]
["定格周波数（電動機又は変圧器を有するものの場合に限る。）","（１）　５０Ｈｚのもの"]
[null,"（２）　６０Ｈｚのもの"]
["器体スイッチ（主回路を開閉するものの場合に限り、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["器体スイッチの操作の方式","（１）　タンブラー式のもの"]
[null,"（２）　押しボタン式のもの"]
[null,"（３）　ロータリー式のもの"]
[null,"（４）　電磁式のもの"]
[null,"（５）　その他のもの"]
["器体スイッチの接点の材料","（１）　銀のもの又は銀合金のもの"]
[null,"（２）　銅のもの又は銅合金のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["自動スイッチ（温度過昇防止装置として用いられるものを除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["自動スイッチの動作温度の設定","（１）　固定しているもの"]
[null,"（２）　可変のもの"]
["自動スイッチの動作温度（動作温度が可変のものにあつては、その最高の温度をいう。）","（１）　８０℃以下のもの"]
[null,"（２）　８０℃を超え１００℃以下のもの"]
[null,"（３）　１００℃を超え１２０℃以下のもの"]
[null,"（４）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの"]
[null,"（５）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの"]
[null,"（６）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの"]
[null,"（７）　１８０℃を超え２００℃以下のもの"]
[null,"（８）　２００℃を超え２２０℃以下のもの"]
[null,"（９）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの"]
[null,"（１０）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの"]
[null,"（１１）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの"]
[null,"（１２）　２８０℃を超え３００℃以下のもの"]
[null,"（１３）　３００℃を超えるもの"]
["自動温度調節器（温度過昇防止装置として用いられるものを除き、電熱装置から発生する熱により動作するものに限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["自動温度調節器の温度検知の方式","（１）　バイメタル式のもの"]
[null,"（２）　液体膨張式のもの"]
[null,"（３）　気体膨張式のもの"]
[null,"（４）　半導体式のもの"]
[null,"（５）　その他のもの"]
["自動温度調節器の温度調節の方式","（１）　接点を機械的に開閉するもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["自動温度調節器の動作温度（接点を機械的に開閉するものの場合に限り、かつ、動作温度が可変のものにあつては、その最高温度をいう。）","（１）　８０℃以下のもの"]
[null,"（２）　８０℃を超え１００℃以下のもの"]
[null,"（３）　１００℃を超え１２０℃以下のもの"]
[null,"（４）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの"]
[null,"（５）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの"]
[null,"（６）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの"]
[null,"（７）　１８０℃を超え２００℃以下のもの"]
[null,"（８）　２００℃を超え２２０℃以下のもの"]
[null,"（９）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの"]
[null,"（１０）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの"]
[null,"（１１）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの"]
[null,"（１２）　２８０℃を超え３００℃以下のもの"]
[null,"（１３）　３００℃を超えるもの"]
["発熱部の形態","（１）　ボビン式のもの"]
[null,"（２）　熱板式のもの"]
[null,"（３）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（４）　リボン式のもの"]
[null,"（５）　マイカ式のもの"]
[null,"（６）　スペース式のもの"]
[null,"（７）　ドータイト式のもの"]
[null,"（８）　石英管式のもの"]
[null,"（９）　被覆式のもの"]
[null,"（１０）　ランプ式のもの"]
[null,"（１１）　半導体利用のもの"]
[null,"（１２）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置の種類","（１）　バイメタル式のもの"]
[null,"（２）　温度ヒューズ式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["温度過昇防止装置の動作温度","（１）　１００℃以下のもの"]
[null,"（２）　１００℃を超え１２０℃以下のもの"]
[null,"（３）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの"]
[null,"（４）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの"]
[null,"（５）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの"]
[null,"（６）　１８０℃を超え２００℃以下のもの"]
[null,"（７）　２００℃を超え２２０℃以下のもの"]
[null,"（８）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの"]
[null,"（９）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの"]
[null,"（１０）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの"]
[null,"（１１）　２８０℃を超え３００℃以下のもの"]
[null,"（１２）　３００℃を超えるもの"]
["使用場所","（１）　水中のもの"]
[null,"（２）　水中のもの以外のもので屋外のもの"]
[null,"（３）　水中のもの以外のもので屋内のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"その他の凍結又は凝結防止用電熱器具","index":7,"n_rows":121,"n_cols":7,"rows_kept":121,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[8,0,9,0],[10,0,33,0],[34,0,35,0],[116,0,118,0],[119,0,120,0],[72,0,84,0],[85,0,96,0],[97,0,98,0],[99,0,100,0],[101,0,103,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[104,0,115,0],[63,0,64,0],[65,0,69,0],[70,0,71,0],[36,0,37,0],[38,0,42,0],[43,0,45,0],[46,0,47,0],[48,0,49,0],[50,0,62,0],[6,0,7,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","その他の凍結又は凝結防止用電熱器具"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["相","（１）　単相のもの"]
[null,"（２）　３相のもの"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力","（１）　１０Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　１０Ｗを超え２０Ｗ以下のもの"]
[null,"（３）　２０Ｗを超え３０Ｗ以下のもの"]
[null,"（４）　３０Ｗを超え４０Ｗ以下のもの"]
[null,"（５）　４０Ｗを超え５０Ｗ以下のもの"]
[null,"（６）　５０Ｗを超え６０Ｗ以下のもの"]
[null,"（７）　６０Ｗを超え７０Ｗ以下のもの"]
[null,"（８）　７０Ｗを超え８０Ｗ以下のもの"]
[null,"（９）　８０Ｗを超え９０Ｗ以下のもの"]
[null,"（１０）　９０Ｗを超え１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１１）　１００Ｗを超え２００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１２）　２００Ｗを超え３００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１３）　３００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１４）　４００Ｗを超え５００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１５）　５００Ｗを超え６００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１６）　６００Ｗを超え７００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１７）　７００Ｗを超え８００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１８）　８００Ｗを超え９００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１９）　９００Ｗを超え１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２０）　１ｋＷを超え２ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２１）　２ｋＷを超え３ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２２）　３ｋＷを超え５ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２３）　５ｋＷを超え７ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２４）　７ｋＷを超えるもの"]
["定格周波数（電動機又は変圧器を有するものの場合に限る。）","（１）　５０Ｈｚのもの"]
[null,"（２）　６０Ｈｚのもの"]
["器体スイッチ（主回路を開閉するものの場合に限り、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["器体スイッチの操作の方式","（１）　タンブラー式のもの"]
[null,"（２）　押しボタン式のもの"]
[null,"（３）　ロータリー式のもの"]
[null,"（４）　電磁式のもの"]
[null,"（５）　その他のもの"]
["器体スイッチの接点の材料","（１）　銀のもの又は銀合金のもの"]
[null,"（２）　銅のもの又は銅合金のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["自動スイッチ（温度過昇防止装置として用いられるものを除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["自動スイッチの動作温度の設定","（１）　固定しているもの"]
[null,"（２）　可変のもの"]
["自動スイッチの動作温度（動作温度が可変のものにあつては、その最高の温度をいう。）","（１）　８０℃以下のもの"]
[null,"（２）　８０℃を超え１００℃以下のもの"]
[null,"（３）　１００℃を超え１２０℃以下のもの"]
[null,"（４）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの"]
[null,"（５）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの"]
[null,"（６）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの"]
[null,"（７）　１８０℃を超え２００℃以下のもの"]
[null,"（８）　２００℃を超え２２０℃以下のもの"]
[null,"（９）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの"]
[null,"（１０）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの"]
[null,"（１１）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの"]
[null,"（１２）　２８０℃を超え３００℃以下のもの"]
[null,"（１３）　３００℃を超えるもの"]
["自動温度調節器（温度過昇防止装置として用いられるものを除き、電熱装置から発生する熱により動作するものに限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["自動温度調節器の温度検知の方式","（１）　バイメタル式のもの"]
[null,"（２）　液体膨張式のもの"]
[null,"（３）　気体膨張式のもの"]
[null,"（４）　半導体式のもの"]
[null,"（５）　その他のもの"]
["自動温度調節器の温度調節の方式","（１）　接点を機械的に開閉するもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["自動温度調節器の動作温度（接点を機械的に開閉するものの場合に限り、かつ、動作温度が可変のものにあつては、その最高温度をいう。）","（１）　８０℃以下のもの"]
[null,"（２）　８０℃を超え１００℃以下のもの"]
[null,"（３）　１００℃を超え１２０℃以下のもの"]
[null,"（４）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの"]
[null,"（５）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの"]
[null,"（６）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの"]
[null,"（７）　１８０℃を超え２００℃以下のもの"]
[null,"（８）　２００℃を超え２２０℃以下のもの"]
[null,"（９）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの"]
[null,"（１０）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの"]
[null,"（１１）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの"]
[null,"（１２）　２８０℃を超え３００℃以下のもの"]
[null,"（１３）　３００℃を超えるもの"]
["発熱部の形態","（１）　ボビン式のもの"]
[null,"（２）　熱板式のもの"]
[null,"（３）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（４）　リボン式のもの"]
[null,"（５）　マイカ式のもの"]
[null,"（６）　スペース式のもの"]
[null,"（７）　ドータイト式のもの"]
[null,"（８）　石英管式のもの"]
[null,"（９）　被覆式のもの"]
[null,"（１０）　ランプ式のもの"]
[null,"（１１）　半導体利用のもの"]
[null,"（１２）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置の種類","（１）　バイメタル式のもの"]
[null,"（２）　温度ヒューズ式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["温度過昇防止装置の動作温度","（１）　１００℃以下のもの"]
[null,"（２）　１００℃を超え１２０℃以下のもの"]
[null,"（３）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの"]
[null,"（４）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの"]
[null,"（５）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの"]
[null,"（６）　１８０℃を超え２００℃以下のもの"]
[null,"（７）　２００℃を超え２２０℃以下のもの"]
[null,"（８）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの"]
[null,"（９）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの"]
[null,"（１０）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの"]
[null,"（１１）　２８０℃を超え３００℃以下のもの"]
[null,"（１２）　３００℃を超えるもの"]
["使用場所","（１）　水中のもの"]
[null,"（２）　水中のもの以外のもので屋外のもの"]
[null,"（３）　水中のもの以外のもので屋内のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気温水器","index":8,"n_rows":125,"n_cols":7,"rows_kept":125,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[69,0,73,0],[42,0,46,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,17,0],[18,0,37,0],[38,0,39,0],[40,0,41,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[109,0,120,0],[121,0,122,0],[123,0,124,0],[74,0,75,0],[76,0,88,0],[89,0,101,0],[102,0,103,0],[104,0,105,0],[106,0,108,0],[47,0,49,0],[50,0,51,0],[52,0,53,0],[54,0,66,0],[67,0,68,0]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気温水器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["相","（１）　単相のもの"]
[null,"（２）　３相のもの"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流（電極式のものの場合に限る。）","（１）　１Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　１Ａを超え５Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　５Ａを超え１０Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　１０Ａを超え２０Ａ以下のもの"]
[null,"（５）　２０Ａを超え３０Ａ以下のもの"]
[null,"（６）　３０Ａを超え５０Ａ以下のもの"]
[null,"（７）　５０Ａを超え７０Ａ以下のもの"]
[null,"（８）　７０Ａを超えるもの"]
["定格消費電力（電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　５０Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　５０Ｗを超え６０Ｗ以下のもの"]
[null,"（３）　６０Ｗを超え７０Ｗ以下のもの"]
[null,"（４）　７０Ｗを超え８０Ｗ以下のもの"]
[null,"（５）　８０Ｗを超え９０Ｗ以下のもの"]
[null,"（６）　９０Ｗを超え１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（７）　１００Ｗを超え２００Ｗ以下のもの"]
[null,"（８）　２００Ｗを超え３００Ｗ以下のもの"]
[null,"（９）　３００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１０）　４００Ｗを超え５００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１１）　５００Ｗを超え６００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１２）　６００Ｗを超え７００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１３）　７００Ｗを超え８００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１４）　８００Ｗを超え９００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１５）　９００Ｗを超え１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（１６）　１ｋＷを超え２ｋＷ以下のもの"]
[null,"（１７）　２ｋＷを超え３ｋＷ以下のもの"]
[null,"（１８）　３ｋＷを超え５ｋＷ以下のもの"]
[null,"（１９）　５ｋＷを超え７ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２０）　７ｋＷを超えるもの"]
["保温材","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["器体スイッチ（主回路を開閉するものの場合に限り、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["器体スイッチの操作の方式","（１）　タンブラー式のもの"]
[null,"（２）　押しボタン式のもの"]
[null,"（３）　ロータリー式のもの"]
[null,"（４）　電磁式のもの"]
[null,"（５）　その他のもの"]
["器体スイッチの接点の材料","（１）　銀のもの又は銀合金のもの"]
[null,"（２）　銅のもの又は銅合金のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["自動スイッチ（温度過昇防止装置として用いられるものを除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["自動スイッチの動作温度の設定","（１）　固定しているもの"]
[null,"（２）　可変のもの"]
["自動スイッチの動作温度（動作温度が可変のものにあつては、その最高の温度をいう。）","（１）　８０℃以下のもの"]
[null,"（２）　８０℃を超え１００℃以下のもの"]
[null,"（３）　１００℃を超え１２０℃以下のもの"]
[null,"（４）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの"]
[null,"（５）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの"]
[null,"（６）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの"]
[null,"（７）　１８０℃を超え２００℃以下のもの"]
[null,"（８）　２００℃を超え２２０℃以下のもの"]
[null,"（９）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの"]
[null,"（１０）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの"]
[null,"（１１）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの"]
[null,"（１２）　２８０℃を超え３００℃以下のもの"]
[null,"（１３）　３００℃を超えるもの"]
["自動温度調節器（温度過昇防止装置として用いられるものを除き、電熱装置から発生する熱により動作するものに限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["自動温度調節器の温度検知の方式","（１）　バイメタル式のもの"]
[null,"（２）　液体膨張式のもの"]
[null,"（３）　気体膨張式のもの"]
[null,"（４）　半導体式のもの"]
[null,"（５）　その他のもの"]
["自動温度調節器の温度調節の方式","（１）　接点を機械的に開閉するもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["自動温度調節器の動作温度（接点を機械的に開閉するものの場合に限り、かつ、動作温度が可変のものにあつては、その最高温度をいう。）","（１）　８０℃以下のもの"]
[null,"（２）　８０℃を超え１００℃以下のもの"]
[null,"（３）　１００℃を超え１２０℃以下のもの"]
[null,"（４）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの"]
[null,"（５）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの"]
[null,"（６）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの"]
[null,"（７）　１８０℃を超え２００℃以下のもの"]
[null,"（８）　２００℃を超え２２０℃以下のもの"]
[null,"（９）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの"]
[null,"（１０）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの"]
[null,"（１１）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの"]
[null,"（１２）　２８０℃を超え３００℃以下のもの"]
[null,"（１３）　３００℃を超えるもの"]
["発熱部の形態","（１）　ボビン式のもの"]
[null,"（２）　熱板式のもの"]
[null,"（３）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（４）　リボン式のもの"]
[null,"（５）　マイカ式のもの"]
[null,"（６）　スペース式のもの"]
[null,"（７）　ドータイト式のもの"]
[null,"（８）　石英管式のもの"]
[null,"（９）　被覆式のもの"]
[null,"（１０）　ランプ式のもの"]
[null,"（１１）　半導体利用のもの"]
[null,"（１２）　電極式のもの"]
[null,"（１３）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置の種類","（１）　バイメタル式のもの"]
[null,"（２）　温度ヒューズ式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["温度過昇防止装置の動作温度","（１）　１００℃以下のもの"]
[null,"（２）　１００℃を超え１２０℃以下のもの"]
[null,"（３）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの"]
[null,"（４）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの"]
[null,"（５）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの"]
[null,"（６）　１８０℃を超え２００℃以下のもの"]
[null,"（７）　２００℃を超え２２０℃以下のもの"]
[null,"（８）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの"]
[null,"（９）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの"]
[null,"（１０）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの"]
[null,"（１１）　２８０℃を超え３００℃以下のもの"]
[null,"（１２）　３００℃を超えるもの"]
["使用場所","（１）　屋外のもの"]
[null,"（２）　屋内のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"家庭用温熱治療器","index":9,"n_rows":106,"n_cols":7,"rows_kept":106,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,20,0],[21,0,22,0],[23,0,24,0],[104,0,105,0],[69,0,70,0],[71,0,72,0],[73,0,75,0],[76,0,87,0],[88,0,89,0],[90,0,92,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[93,0,98,0],[99,0,100,0],[101,0,103,0],[25,0,29,0],[30,0,32,0],[33,0,34,0],[35,0,39,0],[40,0,41,0],[42,0,54,0],[55,0,66,0],[67,0,68,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","家庭用温熱治療器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力","（１）　１０Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　１０Ｗを超え２０Ｗ以下のもの"]
[null,"（３）　２０Ｗを超え３０Ｗ以下のもの"]
[null,"（４）　３０Ｗを超え４０Ｗ以下のもの"]
[null,"（５）　４０Ｗを超え５０Ｗ以下のもの"]
[null,"（６）　５０Ｗを超え６０Ｗ以下のもの"]
[null,"（７）　６０Ｗを超え７０Ｗ以下のもの"]
[null,"（８）　７０Ｗを超え８０Ｗ以下のもの"]
[null,"（９）　８０Ｗを超え９０Ｗ以下のもの"]
[null,"（１０）　９０Ｗを超え１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１１）　１００Ｗを超え２００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１２）　２００Ｗを超え３００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１３）　３００Ｗを超えるもの"]
["定格周波数（電動機又は変圧器を有するものの場合に限る。）","（１）　５０Ｈｚのもの"]
[null,"（２）　６０Ｈｚのもの"]
["器体スイッチ（主回路を開閉するものの場合に限り、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["器体スイッチの操作の方式","（１）　タンブラー式のもの"]
[null,"（２）　押しボタン式のもの"]
[null,"（３）　ロータリー式のもの"]
[null,"（４）　電磁式のもの"]
[null,"（５）　その他のもの"]
["器体スイッチの接点の材料","（１）　銀のもの又は銀合金のもの"]
[null,"（２）　銅のもの又は銅合金のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["自動温度調節器（温度過昇防止装置として用いられるものを除き、電熱装置から発生する熱により動作するものに限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["自動温度調節器の温度検知の方式","（１）　バイメタル式のもの"]
[null,"（２）　液体膨張式のもの"]
[null,"（３）　気体膨張式のもの"]
[null,"（４）　半導体式のもの"]
[null,"（５）　その他のもの"]
["自動温度調節器の温度調節の方式","（１）　接点を機械的に開閉するもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["自動温度調節器の動作温度（接点を機械的に開閉するものの場合に限り、かつ、動作温度が可変のものにあつては、その最高温度をいう。）","（１）　８０℃以下のもの"]
[null,"（２）　８０℃を超え１００℃以下のもの"]
[null,"（３）　１００℃を超え１２０℃以下のもの"]
[null,"（４）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの"]
[null,"（５）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの"]
[null,"（６）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの"]
[null,"（７）　１８０℃を超え２００℃以下のもの"]
[null,"（８）　２００℃を超え２２０℃以下のもの"]
[null,"（９）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの"]
[null,"（１０）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの"]
[null,"（１１）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの"]
[null,"（１２）　２８０℃を超え３００℃以下のもの"]
[null,"（１３）　３００℃を超えるもの"]
["発熱部の形態","（１）　ボビン式のもの"]
[null,"（２）　熱板式のもの"]
[null,"（３）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（４）　リボン式のもの"]
[null,"（５）　マイカ式のもの"]
[null,"（６）　スペース式のもの"]
[null,"（７）　ドータイト式のもの"]
[null,"（８）　石英管式のもの"]
[null,"（９）　被覆式のもの"]
[null,"（１０）　ランプ式のもの"]
[null,"（１１）　半導体利用のもの"]
[null,"（１２）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["電線巻取機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置の種類","（１）　バイメタル式のもの"]
[null,"（２）　温度ヒューズ式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["温度過昇防止装置の動作温度","（１）　１００℃以下のもの"]
[null,"（２）　１００℃を超え１２０℃以下のもの"]
[null,"（３）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの"]
[null,"（４）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの"]
[null,"（５）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの"]
[null,"（６）　１８０℃を超え２００℃以下のもの"]
[null,"（７）　２００℃を超え２２０℃以下のもの"]
[null,"（８）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの"]
[null,"（９）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの"]
[null,"（１０）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの"]
[null,"（１１）　２８０℃を超え３００℃以下のもの"]
[null,"（１２）　３００℃を超えるもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["附属電動機の種類","（１）　誘導電動機のもの"]
[null,"（２）　整流子電動機のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["附属電動機の巻線の絶縁の種類","（１）　Ａ種のもの"]
[null,"（２）　Ｅ種のもの"]
[null,"（３）　Ｂ種のもの"]
[null,"（４）　Ｆ種のもの"]
[null,"（５）　Ｈ種のもの"]
[null,"（６）　その他のもの"]
["水蒸気発生装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["水蒸気の発生方式","（１）　タンク式のもの"]
[null,"（２）　滴下式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気スチームバス","index":10,"n_rows":138,"n_cols":7,"rows_kept":138,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[56,0,57,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,17,0],[18,0,41,0],[42,0,43,0],[44,0,45,0],[46,0,50,0],[51,0,53,0],[54,0,55,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[124,0,135,0],[136,0,137,0],[93,0,105,0],[106,0,107,0],[108,0,109,0],[110,0,112,0],[113,0,118,0],[119,0,120,0],[58,0,70,0],[71,0,72,0],[73,0,77,0],[78,0,79,0],[80,0,92,0],[121,0,123,0]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気スチームバス"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["相","（１）　単相のもの"]
[null,"（２）　３相のもの"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流（電極式のものの場合に限る。）","（１）　１Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　１Ａを超え５Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　５Ａを超え１０Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　１０Ａを超え２０Ａ以下のもの"]
[null,"（５）　２０Ａを超え３０Ａ以下のもの"]
[null,"（６）　３０Ａを超え５０Ａ以下のもの"]
[null,"（７）　５０Ａを超え７０Ａ以下のもの"]
[null,"（８）　７０Ａを超えるもの"]
["定格消費電力（電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１０Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　１０Ｗを超え２０Ｗ以下のもの"]
[null,"（３）　２０Ｗを超え３０Ｗ以下のもの"]
[null,"（４）　３０Ｗを超え４０Ｗ以下のもの"]
[null,"（５）　４０Ｗを超え５０Ｗ以下のもの"]
[null,"（６）　５０Ｗを超え６０Ｗ以下のもの"]
[null,"（７）　６０Ｗを超え７０Ｗ以下のもの"]
[null,"（８）　７０Ｗを超え８０Ｗ以下のもの"]
[null,"（９）　８０Ｗを超え９０Ｗ以下のもの"]
[null,"（１０）　９０Ｗを超え１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１１）　１００Ｗを超え２００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１２）　２００Ｗを超え３００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１３）　３００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１４）　４００Ｗを超え５００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１５）　５００Ｗを超え６００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１６）　６００Ｗを超え７００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１７）　７００Ｗを超え８００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１８）　８００Ｗを超え９００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１９）　９００Ｗを超え１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２０）　１ｋＷを超え２ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２１）　２ｋＷを超え３ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２２）　３ｋＷを超え５ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２３）　５ｋＷを超え７ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２４）　７ｋＷを超えるもの"]
["定格周波数（電動機又は変圧器を有するものの場合に限る。）","（１）　５０Ｈｚのもの"]
[null,"（２）　６０Ｈｚのもの"]
["器体スイッチ（主回路を開閉するものの場合に限り、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["器体スイッチの操作の方式","（１）　タンブラー式のもの"]
[null,"（２）　押しボタン式のもの"]
[null,"（３）　ロータリー式のもの"]
[null,"（４）　電磁式のもの"]
[null,"（５）　その他のもの"]
["器体スイッチの接点の材料","（１）　銀のもの又は銀合金のもの"]
[null,"（２）　銅のもの又は銅合金のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["自動スイッチ（温度過昇防止装置として用いられるものを除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["自動スイッチの動作温度の設定","（１）　固定しているもの"]
[null,"（２）　可変のもの"]
["自動スイッチの動作温度（動作温度が可変のものにあつては、その最高の温度をいう。）","（１）　８０℃以下のもの"]
[null,"（２）　８０℃を超え１００℃以下のもの"]
[null,"（３）　１００℃を超え１２０℃以下のもの"]
[null,"（４）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの"]
[null,"（５）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの"]
[null,"（６）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの"]
[null,"（７）　１８０℃を超え２００℃以下のもの"]
[null,"（８）　２００℃を超え２２０℃以下のもの"]
[null,"（９）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの"]
[null,"（１０）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの"]
[null,"（１１）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの"]
[null,"（１２）　２８０℃を超え３００℃以下のもの"]
[null,"（１３）　３００℃を超えるもの"]
["自動温度調節器（温度過昇防止装置として用いられるものを除き、電熱装置から発生する熱により動作するものに限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["自動温度調節器の温度検知の方式","（１）　バイメタル式のもの"]
[null,"（２）　液体膨張式のもの"]
[null,"（３）　気体膨張式のもの"]
[null,"（４）　半導体式のもの"]
[null,"（５）　その他のもの"]
["自動温度調節器の温度調節の方式","（１）　接点を機械的に開閉するもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["自動温度調節器の動作温度（接点を機械的に開閉するものの場合に限り、かつ、動作温度が可変のものにあつては、その最高温度をいう。）","（１）　８０℃以下のもの"]
[null,"（２）　８０℃を超え１００℃以下のもの"]
[null,"（３）　１００℃を超え１２０℃以下のもの"]
[null,"（４）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの"]
[null,"（５）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの"]
[null,"（６）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの"]
[null,"（７）　１８０℃を超え２００℃以下のもの"]
[null,"（８）　２００℃を超え２２０℃以下のもの"]
[null,"（９）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの"]
[null,"（１０）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの"]
[null,"（１１）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの"]
[null,"（１２）　２８０℃を超え３００℃以下のもの"]
[null,"（１３）　３００℃を超えるもの"]
["発熱部の形態","（１）　ボビン式のもの"]
[null,"（２）　熱板式のもの"]
[null,"（３）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（４）　リボン式のもの"]
[null,"（５）　マイカ式のもの"]
[null,"（６）　スペース式のもの"]
[null,"（７）　ドータイト式のもの"]
[null,"（８）　石英管式のもの"]
[null,"（９）　被覆式のもの"]
[null,"（１０）　ランプ式のもの"]
[null,"（１１）　半導体利用のもの"]
[null,"（１２）　電極式のもの"]
[null,"（１３）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["附属電動機の種類","（１）　誘導電動機のもの"]
[null,"（２）　整流子電動機のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["附属電動機の巻線の絶縁の種類","（１）　Ａ種のもの"]
[null,"（２）　Ｅ種のもの"]
[null,"（３）　Ｂ種のもの"]
[null,"（４）　Ｆ種のもの"]
[null,"（５）　Ｈ種のもの"]
[null,"（６）　その他のもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置の種類","（１）　バイメタル式のもの"]
[null,"（２）　温度ヒューズ式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["温度過昇防止装置の動作温度","（１）　１００℃以下のもの"]
[null,"（２）　１００℃を超え１２０℃以下のもの"]
[null,"（３）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの"]
[null,"（４）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの"]
[null,"（５）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの"]
[null,"（６）　１８０℃を超え２００℃以下のもの"]
[null,"（７）　２００℃を超え２２０℃以下のもの"]
[null,"（８）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの"]
[null,"（９）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの"]
[null,"（１０）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの"]
[null,"（１１）　２８０℃を超え３００℃以下のもの"]
[null,"（１２）　３００℃を超えるもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"スチームバス用電熱器","index":11,"n_rows":138,"n_cols":7,"rows_kept":138,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[56,0,57,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,17,0],[18,0,41,0],[42,0,43,0],[44,0,45,0],[46,0,50,0],[51,0,53,0],[54,0,55,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[124,0,135,0],[136,0,137,0],[93,0,105,0],[106,0,107,0],[108,0,109,0],[110,0,112,0],[113,0,118,0],[119,0,120,0],[58,0,70,0],[71,0,72,0],[73,0,77,0],[78,0,79,0],[80,0,92,0],[121,0,123,0]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","スチームバス用電熱器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["相","（１）　単相のもの"]
[null,"（２）　３相のもの"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流（電極式のものの場合に限る。）","（１）　１Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　１Ａを超え５Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　５Ａを超え１０Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　１０Ａを超え２０Ａ以下のもの"]
[null,"（５）　２０Ａを超え３０Ａ以下のもの"]
[null,"（６）　３０Ａを超え５０Ａ以下のもの"]
[null,"（７）　５０Ａを超え７０Ａ以下のもの"]
[null,"（８）　７０Ａを超えるもの"]
["定格消費電力（電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１０Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　１０Ｗを超え２０Ｗ以下のもの"]
[null,"（３）　２０Ｗを超え３０Ｗ以下のもの"]
[null,"（４）　３０Ｗを超え４０Ｗ以下のもの"]
[null,"（５）　４０Ｗを超え５０Ｗ以下のもの"]
[null,"（６）　５０Ｗを超え６０Ｗ以下のもの"]
[null,"（７）　６０Ｗを超え７０Ｗ以下のもの"]
[null,"（８）　７０Ｗを超え８０Ｗ以下のもの"]
[null,"（９）　８０Ｗを超え９０Ｗ以下のもの"]
[null,"（１０）　９０Ｗを超え１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１１）　１００Ｗを超え２００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１２）　２００Ｗを超え３００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１３）　３００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１４）　４００Ｗを超え５００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１５）　５００Ｗを超え６００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１６）　６００Ｗを超え７００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１７）　７００Ｗを超え８００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１８）　８００Ｗを超え９００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１９）　９００Ｗを超え１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２０）　１ｋＷを超え２ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２１）　２ｋＷを超え３ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２２）　３ｋＷを超え５ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２３）　５ｋＷを超え７ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２４）　７ｋＷを超えるもの"]
["定格周波数（電動機又は変圧器を有するものの場合に限る。）","（１）　５０Ｈｚのもの"]
[null,"（２）　６０Ｈｚのもの"]
["器体スイッチ（主回路を開閉するものの場合に限り、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["器体スイッチの操作の方式","（１）　タンブラー式のもの"]
[null,"（２）　押しボタン式のもの"]
[null,"（３）　ロータリー式のもの"]
[null,"（４）　電磁式のもの"]
[null,"（５）　その他のもの"]
["器体スイッチの接点の材料","（１）　銀のもの又は銀合金のもの"]
[null,"（２）　銅のもの又は銅合金のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["自動スイッチ（温度過昇防止装置として用いられるものを除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["自動スイッチの動作温度の設定","（１）　固定しているもの"]
[null,"（２）　可変のもの"]
["自動スイッチの動作温度（動作温度が可変のものにあつては、その最高の温度をいう。）","（１）　８０℃以下のもの"]
[null,"（２）　８０℃を超え１００℃以下のもの"]
[null,"（３）　１００℃を超え１２０℃以下のもの"]
[null,"（４）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの"]
[null,"（５）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの"]
[null,"（６）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの"]
[null,"（７）　１８０℃を超え２００℃以下のもの"]
[null,"（８）　２００℃を超え２２０℃以下のもの"]
[null,"（９）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの"]
[null,"（１０）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの"]
[null,"（１１）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの"]
[null,"（１２）　２８０℃を超え３００℃以下のもの"]
[null,"（１３）　３００℃を超えるもの"]
["自動温度調節器（温度過昇防止装置として用いられるものを除き、電熱装置から発生する熱により動作するものに限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["自動温度調節器の温度検知の方式","（１）　バイメタル式のもの"]
[null,"（２）　液体膨張式のもの"]
[null,"（３）　気体膨張式のもの"]
[null,"（４）　半導体式のもの"]
[null,"（５）　その他のもの"]
["自動温度調節器の温度調節の方式","（１）　接点を機械的に開閉するもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["自動温度調節器の動作温度（接点を機械的に開閉するものの場合に限り、かつ、動作温度が可変のものにあつては、その最高温度をいう。）","（１）　８０℃以下のもの"]
[null,"（２）　８０℃を超え１００℃以下のもの"]
[null,"（３）　１００℃を超え１２０℃以下のもの"]
[null,"（４）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの"]
[null,"（５）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの"]
[null,"（６）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの"]
[null,"（７）　１８０℃を超え２００℃以下のもの"]
[null,"（８）　２００℃を超え２２０℃以下のもの"]
[null,"（９）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの"]
[null,"（１０）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの"]
[null,"（１１）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの"]
[null,"（１２）　２８０℃を超え３００℃以下のもの"]
[null,"（１３）　３００℃を超えるもの"]
["発熱部の形態","（１）　ボビン式のもの"]
[null,"（２）　熱板式のもの"]
[null,"（３）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（４）　リボン式のもの"]
[null,"（５）　マイカ式のもの"]
[null,"（６）　スペース式のもの"]
[null,"（７）　ドータイト式のもの"]
[null,"（８）　石英管式のもの"]
[null,"（９）　被覆式のもの"]
[null,"（１０）　ランプ式のもの"]
[null,"（１１）　半導体利用のもの"]
[null,"（１２）　電極式のもの"]
[null,"（１３）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["附属電動機の種類","（１）　誘導電動機のもの"]
[null,"（２）　整流子電動機のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["附属電動機の巻線の絶縁の種類","（１）　Ａ種のもの"]
[null,"（２）　Ｅ種のもの"]
[null,"（３）　Ｂ種のもの"]
[null,"（４）　Ｆ種のもの"]
[null,"（５）　Ｈ種のもの"]
[null,"（６）　その他のもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置の種類","（１）　バイメタル式のもの"]
[null,"（２）　温度ヒューズ式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["温度過昇防止装置の動作温度","（１）　１００℃以下のもの"]
[null,"（２）　１００℃を超え１２０℃以下のもの"]
[null,"（３）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの"]
[null,"（４）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの"]
[null,"（５）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの"]
[null,"（６）　１８０℃を超え２００℃以下のもの"]
[null,"（７）　２００℃を超え２２０℃以下のもの"]
[null,"（８）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの"]
[null,"（９）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの"]
[null,"（１０）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの"]
[null,"（１１）　２８０℃を超え３００℃以下のもの"]
[null,"（１２）　３００℃を超えるもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気サウナバス","index":12,"n_rows":138,"n_cols":7,"rows_kept":138,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[56,0,57,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,17,0],[18,0,41,0],[42,0,43,0],[44,0,45,0],[46,0,50,0],[51,0,53,0],[54,0,55,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[124,0,135,0],[136,0,137,0],[93,0,105,0],[106,0,107,0],[108,0,109,0],[110,0,112,0],[113,0,118,0],[119,0,120,0],[58,0,70,0],[71,0,72,0],[73,0,77,0],[78,0,79,0],[80,0,92,0],[121,0,123,0]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気サウナバス"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["相","（１）　単相のもの"]
[null,"（２）　３相のもの"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流（電極式のものの場合に限る。）","（１）　１Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　１Ａを超え５Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　５Ａを超え１０Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　１０Ａを超え２０Ａ以下のもの"]
[null,"（５）　２０Ａを超え３０Ａ以下のもの"]
[null,"（６）　３０Ａを超え５０Ａ以下のもの"]
[null,"（７）　５０Ａを超え７０Ａ以下のもの"]
[null,"（８）　７０Ａを超えるもの"]
["定格消費電力（電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１０Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　１０Ｗを超え２０Ｗ以下のもの"]
[null,"（３）　２０Ｗを超え３０Ｗ以下のもの"]
[null,"（４）　３０Ｗを超え４０Ｗ以下のもの"]
[null,"（５）　４０Ｗを超え５０Ｗ以下のもの"]
[null,"（６）　５０Ｗを超え６０Ｗ以下のもの"]
[null,"（７）　６０Ｗを超え７０Ｗ以下のもの"]
[null,"（８）　７０Ｗを超え８０Ｗ以下のもの"]
[null,"（９）　８０Ｗを超え９０Ｗ以下のもの"]
[null,"（１０）　９０Ｗを超え１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１１）　１００Ｗを超え２００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１２）　２００Ｗを超え３００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１３）　３００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１４）　４００Ｗを超え５００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１５）　５００Ｗを超え６００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１６）　６００Ｗを超え７００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１７）　７００Ｗを超え８００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１８）　８００Ｗを超え９００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１９）　９００Ｗを超え１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２０）　１ｋＷを超え２ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２１）　２ｋＷを超え３ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２２）　３ｋＷを超え５ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２３）　５ｋＷを超え７ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２４）　７ｋＷを超えるもの"]
["定格周波数（電動機又は変圧器を有するものの場合に限る。）","（１）　５０Ｈｚのもの"]
[null,"（２）　６０Ｈｚのもの"]
["器体スイッチ（主回路を開閉するものの場合に限り、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["器体スイッチの操作の方式","（１）　タンブラー式のもの"]
[null,"（２）　押しボタン式のもの"]
[null,"（３）　ロータリー式のもの"]
[null,"（４）　電磁式のもの"]
[null,"（５）　その他のもの"]
["器体スイッチの接点の材料","（１）　銀のもの又は銀合金のもの"]
[null,"（２）　銅のもの又は銅合金のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["自動スイッチ（温度過昇防止装置として用いられるものを除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["自動スイッチの動作温度の設定","（１）　固定しているもの"]
[null,"（２）　可変のもの"]
["自動スイッチの動作温度（動作温度が可変のものにあつては、その最高の温度をいう。）","（１）　８０℃以下のもの"]
[null,"（２）　８０℃を超え１００℃以下のもの"]
[null,"（３）　１００℃を超え１２０℃以下のもの"]
[null,"（４）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの"]
[null,"（５）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの"]
[null,"（６）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの"]
[null,"（７）　１８０℃を超え２００℃以下のもの"]
[null,"（８）　２００℃を超え２２０℃以下のもの"]
[null,"（９）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの"]
[null,"（１０）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの"]
[null,"（１１）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの"]
[null,"（１２）　２８０℃を超え３００℃以下のもの"]
[null,"（１３）　３００℃を超えるもの"]
["自動温度調節器（温度過昇防止装置として用いられるものを除き、電熱装置から発生する熱により動作するものに限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["自動温度調節器の温度検知の方式","（１）　バイメタル式のもの"]
[null,"（２）　液体膨張式のもの"]
[null,"（３）　気体膨張式のもの"]
[null,"（４）　半導体式のもの"]
[null,"（５）　その他のもの"]
["自動温度調節器の温度調節の方式","（１）　接点を機械的に開閉するもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["自動温度調節器の動作温度（接点を機械的に開閉するものの場合に限り、かつ、動作温度が可変のものにあつては、その最高温度をいう。）","（１）　８０℃以下のもの"]
[null,"（２）　８０℃を超え１００℃以下のもの"]
[null,"（３）　１００℃を超え１２０℃以下のもの"]
[null,"（４）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの"]
[null,"（５）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの"]
[null,"（６）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの"]
[null,"（７）　１８０℃を超え２００℃以下のもの"]
[null,"（８）　２００℃を超え２２０℃以下のもの"]
[null,"（９）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの"]
[null,"（１０）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの"]
[null,"（１１）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの"]
[null,"（１２）　２８０℃を超え３００℃以下のもの"]
[null,"（１３）　３００℃を超えるもの"]
["発熱部の形態","（１）　ボビン式のもの"]
[null,"（２）　熱板式のもの"]
[null,"（３）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（４）　リボン式のもの"]
[null,"（５）　マイカ式のもの"]
[null,"（６）　スペース式のもの"]
[null,"（７）　ドータイト式のもの"]
[null,"（８）　石英管式のもの"]
[null,"（９）　被覆式のもの"]
[null,"（１０）　ランプ式のもの"]
[null,"（１１）　半導体利用のもの"]
[null,"（１２）　電極式のもの"]
[null,"（１３）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["附属電動機の種類","（１）　誘導電動機のもの"]
[null,"（２）　整流子電動機のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["附属電動機の巻線の絶縁の種類","（１）　Ａ種のもの"]
[null,"（２）　Ｅ種のもの"]
[null,"（３）　Ｂ種のもの"]
[null,"（４）　Ｆ種のもの"]
[null,"（５）　Ｈ種のもの"]
[null,"（６）　その他のもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置の種類","（１）　バイメタル式のもの"]
[null,"（２）　温度ヒューズ式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["温度過昇防止装置の動作温度","（１）　１００℃以下のもの"]
[null,"（２）　１００℃を超え１２０℃以下のもの"]
[null,"（３）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの"]
[null,"（４）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの"]
[null,"（５）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの"]
[null,"（６）　１８０℃を超え２００℃以下のもの"]
[null,"（７）　２００℃を超え２２０℃以下のもの"]
[null,"（８）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの"]
[null,"（９）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの"]
[null,"（１０）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの"]
[null,"（１１）　２８０℃を超え３００℃以下のもの"]
[null,"（１２）　３００℃を超えるもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"サウナバス用電熱器","index":13,"n_rows":138,"n_cols":7,"rows_kept":138,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[56,0,57,0],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[10,0,17,0],[18,0,41,0],[42,0,43,0],[44,0,45,0],[46,0,50,0],[51,0,53,0],[54,0,55,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[124,0,135,0],[136,0,137,0],[80,0,92,0],[93,0,105,0],[106,0,107,0],[108,0,109,0],[110,0,112,0],[113,0,118,0],[58,0,70,0],[71,0,72,0],[73,0,77,0],[78,0,79,0],[119,0,120,0],[121,0,123,0]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","サウナバス用電熱器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["相","（１）　単相のもの"]
[null,"（２）　３相のもの"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流（電極式のものの場合に限る。）","（１）　１Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　１Ａを超え５Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　５Ａを超え１０Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　１０Ａを超え２０Ａ以下のもの"]
[null,"（５）　２０Ａを超え３０Ａ以下のもの"]
[null,"（６）　３０Ａを超え５０Ａ以下のもの"]
[null,"（７）　５０Ａを超え７０Ａ以下のもの"]
[null,"（８）　７０Ａを超えるもの"]
["定格消費電力（電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１０Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　１０Ｗを超え２０Ｗ以下のもの"]
[null,"（３）　２０Ｗを超え３０Ｗ以下のもの"]
[null,"（４）　３０Ｗを超え４０Ｗ以下のもの"]
[null,"（５）　４０Ｗを超え５０Ｗ以下のもの"]
[null,"（６）　５０Ｗを超え６０Ｗ以下のもの"]
[null,"（７）　６０Ｗを超え７０Ｗ以下のもの"]
[null,"（８）　７０Ｗを超え８０Ｗ以下のもの"]
[null,"（９）　８０Ｗを超え９０Ｗ以下のもの"]
[null,"（１０）　９０Ｗを超え１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１１）　１００Ｗを超え２００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１２）　２００Ｗを超え３００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１３）　３００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１４）　４００Ｗを超え５００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１５）　５００Ｗを超え６００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１６）　６００Ｗを超え７００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１７）　７００Ｗを超え８００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１８）　８００Ｗを超え９００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１９）　９００Ｗを超え１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２０）　１ｋＷを超え２ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２１）　２ｋＷを超え３ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２２）　３ｋＷを超え５ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２３）　５ｋＷを超え７ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２４）　７ｋＷを超えるもの"]
["定格周波数（電動機又は変圧器を有するものの場合に限る。）","（１）　５０Ｈｚのもの"]
[null,"（２）　６０Ｈｚのもの"]
["器体スイッチ（主回路を開閉するものの場合に限り、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["器体スイッチの操作の方式","（１）　タンブラー式のもの"]
[null,"（２）　押しボタン式のもの"]
[null,"（３）　ロータリー式のもの"]
[null,"（４）　電磁式のもの"]
[null,"（５）　その他のもの"]
["器体スイッチの接点の材料","（１）　銀のもの又は銀合金のもの"]
[null,"（２）　銅のもの又は銅合金のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["自動スイッチ（温度過昇防止装置として用いられるものを除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["自動スイッチの動作温度の設定","（１）　固定しているもの"]
[null,"（２）　可変のもの"]
["自動スイッチの動作温度（動作温度が可変のものにあつては、その最高の温度をいう。）","（１）　８０℃以下のもの"]
[null,"（２）　８０℃を超え１００℃以下のもの"]
[null,"（３）　１００℃を超え１２０℃以下のもの"]
[null,"（４）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの"]
[null,"（５）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの"]
[null,"（６）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの"]
[null,"（７）　１８０℃を超え２００℃以下のもの"]
[null,"（８）　２００℃を超え２２０℃以下のもの"]
[null,"（９）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの"]
[null,"（１０）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの"]
[null,"（１１）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの"]
[null,"（１２）　２８０℃を超え３００℃以下のもの"]
[null,"（１３）　３００℃を超えるもの"]
["自動温度調節器（温度過昇防止装置として用いられるものを除き、電熱装置から発生する熱により動作するものに限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["自動温度調節器の温度検知の方式","（１）　バイメタル式のもの"]
[null,"（２）　液体膨張式のもの"]
[null,"（３）　気体膨張式のもの"]
[null,"（４）　半導体式のもの"]
[null,"（５）　その他のもの"]
["自動温度調節器の温度調節の方式","（１）　接点を機械的に開閉するもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["自動温度調節器の動作温度（接点を機械的に開閉するものの場合に限り、かつ、動作温度が可変のものにあつては、その最高温度をいう。）","（１）　８０℃以下のもの"]
[null,"（２）　８０℃を超え１００℃以下のもの"]
[null,"（３）　１００℃を超え１２０℃以下のもの"]
[null,"（４）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの"]
[null,"（５）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの"]
[null,"（６）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの"]
[null,"（７）　１８０℃を超え２００℃以下のもの"]
[null,"（８）　２００℃を超え２２０℃以下のもの"]
[null,"（９）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの"]
[null,"（１０）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの"]
[null,"（１１）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの"]
[null,"（１２）　２８０℃を超え３００℃以下のもの"]
[null,"（１３）　３００℃を超えるもの"]
["発熱部の形態","（１）　ボビン式のもの"]
[null,"（２）　熱板式のもの"]
[null,"（３）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（４）　リボン式のもの"]
[null,"（５）　マイカ式のもの"]
[null,"（６）　スペース式のもの"]
[null,"（７）　ドータイト式のもの"]
[null,"（８）　石英管式のもの"]
[null,"（９）　被覆式のもの"]
[null,"（１０）　ランプ式のもの"]
[null,"（１１）　半導体利用のもの"]
[null,"（１２）　電極式のもの"]
[null,"（１３）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["附属電動機の種類","（１）　誘導電動機のもの"]
[null,"（２）　整流子電動機のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["附属電動機の巻線の絶縁の種類","（１）　Ａ種のもの"]
[null,"（２）　Ｅ種のもの"]
[null,"（３）　Ｂ種のもの"]
[null,"（４）　Ｆ種のもの"]
[null,"（５）　Ｈ種のもの"]
[null,"（６）　その他のもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置の種類","（１）　バイメタル式のもの"]
[null,"（２）　温度ヒューズ式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["温度過昇防止装置の動作温度","（１）　１００℃以下のもの"]
[null,"（２）　１００℃を超え１２０℃以下のもの"]
[null,"（３）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの"]
[null,"（４）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの"]
[null,"（５）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの"]
[null,"（６）　１８０℃を超え２００℃以下のもの"]
[null,"（７）　２００℃を超え２２０℃以下のもの"]
[null,"（８）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの"]
[null,"（９）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの"]
[null,"（１０）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの"]
[null,"（１１）　２８０℃を超え３００℃以下のもの"]
[null,"（１２）　３００℃を超えるもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"観賞魚用ヒーター","index":14,"n_rows":66,"n_cols":7,"rows_kept":66,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[62,0,63,0],[64,0,65,0],[4,0,4,1],[33,0,34,0],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,25,0],[26,0,27,0],[28,0,32,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[35,0,47,0],[48,0,59,0],[60,0,61,0]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","観賞魚用ヒーター"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["相","（１）　単相のもの"]
[null,"（２）　３相のもの"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力","（１）　５０Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　５０Ｗを超え６０Ｗ以下のもの"]
[null,"（３）　６０Ｗを超え７０Ｗ以下のもの"]
[null,"（４）　７０Ｗを超え８０Ｗ以下のもの"]
[null,"（５）　８０Ｗを超え９０Ｗ以下のもの"]
[null,"（６）　９０Ｗを超え１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（７）　１００Ｗを超え２００Ｗ以下のもの"]
[null,"（８）　２００Ｗを超え３００Ｗ以下のもの"]
[null,"（９）　３００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１０）　４００Ｗを超え５００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１１）　５００Ｗを超え６００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１２）　６００Ｗを超え７００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１３）　７００Ｗを超え８００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１４）　８００Ｗを超え９００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１５）　９００Ｗを超え１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（１６）　１ｋＷを超えるもの"]
["自動温度調節器（温度過昇防止装置として用いられるものを除き、電熱装置から発生する熱により動作するものに限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["自動温度調節器の温度検知の方式","（１）　バイメタル式のもの"]
[null,"（２）　液体膨張式のもの"]
[null,"（３）　気体膨張式のもの"]
[null,"（４）　半導体式のもの"]
[null,"（５）　その他のもの"]
["自動温度調節器の温度調節の方式","（１）　接点を機械的に開閉するもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["自動温度調節器の動作温度（接点を機械的に開閉するものの場合に限り、かつ、動作温度が可変のものにあつては、その最高温度をいう。）","（１）　８０℃以下のもの"]
[null,"（２）　８０℃を超え１００℃以下のもの"]
[null,"（３）　１００℃を超え１２０℃以下のもの"]
[null,"（４）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの"]
[null,"（５）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの"]
[null,"（６）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの"]
[null,"（７）　１８０℃を超え２００℃以下のもの"]
[null,"（８）　２００℃を超え２２０℃以下のもの"]
[null,"（９）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの"]
[null,"（１０）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの"]
[null,"（１１）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの"]
[null,"（１２）　２８０℃を超え３００℃以下のもの"]
[null,"（１３）　３００℃を超えるもの"]
["発熱部の形態","（１）　ボビン式のもの"]
[null,"（２）　熱板式のもの"]
[null,"（３）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（４）　リボン式のもの"]
[null,"（５）　マイカ式のもの"]
[null,"（６）　スペース式のもの"]
[null,"（７）　ドータイト式のもの"]
[null,"（８）　石英管式のもの"]
[null,"（９）　被覆式のもの"]
[null,"（１０）　ランプ式のもの"]
[null,"（１１）　半導体利用のもの"]
[null,"（１２）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["使用場所","（１）　水中のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電熱式おもちや","index":15,"n_rows":109,"n_cols":7,"rows_kept":109,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[105,0,106,0],[107,0,108,0],[52,0,56,0],[57,0,58,0],[59,0,71,0],[72,0,83,0],[84,0,85,0],[86,0,87,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[88,0,90,0],[91,0,102,0],[103,0,104,0],[25,0,29,0],[30,0,32,0],[33,0,34,0],[35,0,36,0],[37,0,49,0],[50,0,51,0],[6,0,7,0],[8,0,20,0],[21,0,22,0],[23,0,24,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電熱式おもちや"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力","（１）　５Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　５Ｗを超え１０Ｗ以下のもの"]
[null,"（３）　１０Ｗを超え２０Ｗ以下のもの"]
[null,"（４）　２０Ｗを超え３０Ｗ以下のもの"]
[null,"（５）　３０Ｗを超え４０Ｗ以下のもの"]
[null,"（６）　４０Ｗを超え５０Ｗ以下のもの"]
[null,"（７）　５０Ｗを超え６０Ｗ以下のもの"]
[null,"（８）　６０Ｗを超え７０Ｗ以下のもの"]
[null,"（９）　７０Ｗを超え８０Ｗ以下のもの"]
[null,"（１０）　８０Ｗを超え９０Ｗ以下のもの"]
[null,"（１１）　９０Ｗを超え１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１２）　１００Ｗを超え２００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１３）　２００Ｗを超えるもの"]
["保温材","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["器体スイッチ（主回路を開閉するものの場合に限り、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["器体スイッチの操作の方式","（１）　タンブラー式のもの"]
[null,"（２）　押しボタン式のもの"]
[null,"（３）　ロータリー式のもの"]
[null,"（４）　電磁式のもの"]
[null,"（５）　その他のもの"]
["器体スイッチの接点の材料","（１）　銀のもの又は銀合金のもの"]
[null,"（２）　銅のもの又は銅合金のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["自動スイッチ（温度過昇防止装置として用いられるものを除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["自動スイッチの動作温度の設定","（１）　固定しているもの"]
[null,"（２）　可変のもの"]
["自動スイッチの動作温度（動作温度が可変のものにあつては、その最高の温度をいう。）","（１）　８０℃以下のもの"]
[null,"（２）　８０℃を超え１００℃以下のもの"]
[null,"（３）　１００℃を超え１２０℃以下のもの"]
[null,"（４）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの"]
[null,"（５）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの"]
[null,"（６）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの"]
[null,"（７）　１８０℃を超え２００℃以下のもの"]
[null,"（８）　２００℃を超え２２０℃以下のもの"]
[null,"（９）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの"]
[null,"（１０）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの"]
[null,"（１１）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの"]
[null,"（１２）　２８０℃を超え３００℃以下のもの"]
[null,"（１３）　３００℃を超えるもの"]
["自動温度調節器（温度過昇防止装置として用いられるものを除き、電熱装置から発生する熱により動作するものに限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["自動温度調節器の温度検知の方式","（１）　バイメタル式のもの"]
[null,"（２）　液体膨張式のもの"]
[null,"（３）　気体膨張式のもの"]
[null,"（４）　半導体式のもの"]
[null,"（５）　その他のもの"]
["自動温度調節器の温度調節の方式","（１）　接点を機械的に開閉するもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["自動温度調節器の動作温度（接点を機械的に開閉するものの場合に限り、かつ、動作温度が可変のものにあつては、その最高温度をいう。）","（１）　８０℃以下のもの"]
[null,"（２）　８０℃を超え１００℃以下のもの"]
[null,"（３）　１００℃を超え１２０℃以下のもの"]
[null,"（４）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの"]
[null,"（５）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの"]
[null,"（６）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの"]
[null,"（７）　１８０℃を超え２００℃以下のもの"]
[null,"（８）　２００℃を超え２２０℃以下のもの"]
[null,"（９）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの"]
[null,"（１０）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの"]
[null,"（１１）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの"]
[null,"（１２）　２８０℃を超え３００℃以下のもの"]
[null,"（１３）　３００℃を超えるもの"]
["発熱部の形態","（１）　ボビン式のもの"]
[null,"（２）　熱板式のもの"]
[null,"（３）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（４）　リボン式のもの"]
[null,"（５）　マイカ式のもの"]
[null,"（６）　スペース式のもの"]
[null,"（７）　ドータイト式のもの"]
[null,"（８）　石英管式のもの"]
[null,"（９）　被覆式のもの"]
[null,"（１０）　ランプ式のもの"]
[null,"（１１）　半導体利用のもの"]
[null,"（１２）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置の種類","（１）　バイメタル式のもの"]
[null,"（２）　温度ヒューズ式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["温度過昇防止装置の動作温度","（１）　１００℃以下のもの"]
[null,"（２）　１００℃を超え１２０℃以下のもの"]
[null,"（３）　１２０℃を超え１４０℃以下のもの"]
[null,"（４）　１４０℃を超え１６０℃以下のもの"]
[null,"（５）　１６０℃を超え１８０℃以下のもの"]
[null,"（６）　１８０℃を超え２００℃以下のもの"]
[null,"（７）　２００℃を超え２２０℃以下のもの"]
[null,"（８）　２２０℃を超え２４０℃以下のもの"]
[null,"（９）　２４０℃を超え２６０℃以下のもの"]
[null,"（１０）　２６０℃を超え２８０℃以下のもの"]
[null,"（１１）　２８０℃を超え３００℃以下のもの"]
[null,"（１２）　３００℃を超えるもの"]
["充電式電池","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["使用場所","（１）　屋外のもの"]
[null,"（２）　屋内のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気足温器","index":16,"n_rows":45,"n_cols":7,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,10,0],[11,0,12,0],[39,0,42,0],[43,0,44,0],[13,0,14,0],[15,0,23,0],[24,0,25,0],[26,0,27,0],[28,0,29,0],[30,0,31,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[32,0,33,0],[34,0,35,0],[36,0,38,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気足温器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気あんかの場合に限る。）","（１）　３０Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　３０Ｗを超え１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（３）　１００Ｗを超えるもの"]
["定格消費電力（電気毛布の場合に限る。）","（１）　７０Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　７０Ｗを超えるもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用のもの"]
[null,"（９）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["防水処理（電気布団、電気毛布、電気敷布、電気座布団及び電気カーペットの場合を除く。）","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]
["蓄熱保温材料（電気ストーブ及び電気あんかの場合に限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["使用場所（電気ストーブ及びその他の採暖用電熱器具の場合に限る。）","（１）　屋外のもの"]
[null,"（２）　屋内のもの"]
["電気こたつの種類","（１）　掘り用形のもの"]
[null,"（２）　卓用形のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["採暖の方式（電気ストーブの場合に限る。）","（１）　反射式のもの"]
[null,"（２）　対流式のもの"]
[null,"（３）　輻射式のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気スリッパ","index":17,"n_rows":45,"n_cols":7,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,10,0],[11,0,12,0],[39,0,42,0],[43,0,44,0],[13,0,14,0],[15,0,23,0],[24,0,25,0],[26,0,27,0],[28,0,29,0],[30,0,31,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[32,0,33,0],[34,0,35,0],[36,0,38,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気スリッパ"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気あんかの場合に限る。）","（１）　３０Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　３０Ｗを超え１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（３）　１００Ｗを超えるもの"]
["定格消費電力（電気毛布の場合に限る。）","（１）　７０Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　７０Ｗを超えるもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用のもの"]
[null,"（９）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["防水処理（電気布団、電気毛布、電気敷布、電気座布団及び電気カーペットの場合を除く。）","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]
["蓄熱保温材料（電気ストーブ及び電気あんかの場合に限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["使用場所（電気ストーブ及びその他の採暖用電熱器具の場合に限る。）","（１）　屋外のもの"]
[null,"（２）　屋内のもの"]
["電気こたつの種類","（１）　掘り用形のもの"]
[null,"（２）　卓用形のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["採暖の方式（電気ストーブの場合に限る。）","（１）　反射式のもの"]
[null,"（２）　対流式のもの"]
[null,"（３）　輻射式のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気ひざ掛け","index":18,"n_rows":45,"n_cols":7,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,10,0],[11,0,12,0],[39,0,42,0],[43,0,44,0],[13,0,14,0],[15,0,23,0],[24,0,25,0],[26,0,27,0],[28,0,29,0],[30,0,31,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[32,0,33,0],[34,0,35,0],[36,0,38,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気ひざ掛け"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気あんかの場合に限る。）","（１）　３０Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　３０Ｗを超え１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（３）　１００Ｗを超えるもの"]
["定格消費電力（電気毛布の場合に限る。）","（１）　７０Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　７０Ｗを超えるもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用のもの"]
[null,"（９）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["防水処理（電気布団、電気毛布、電気敷布、電気座布団及び電気カーペットの場合を除く。）","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]
["蓄熱保温材料（電気ストーブ及び電気あんかの場合に限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["使用場所（電気ストーブ及びその他の採暖用電熱器具の場合に限る。）","（１）　屋外のもの"]
[null,"（２）　屋内のもの"]
["電気こたつの種類","（１）　掘り用形のもの"]
[null,"（２）　卓用形のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["採暖の方式（電気ストーブの場合に限る。）","（１）　反射式のもの"]
[null,"（２）　対流式のもの"]
[null,"（３）　輻射式のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気座布団","index":19,"n_rows":45,"n_cols":7,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,10,0],[11,0,12,0],[39,0,42,0],[43,0,44,0],[13,0,14,0],[15,0,23,0],[24,0,25,0],[26,0,27,0],[28,0,29,0],[30,0,31,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[32,0,33,0],[34,0,35,0],[36,0,38,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気座布団"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気あんかの場合に限る。）","（１）　３０Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　３０Ｗを超え１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（３）　１００Ｗを超えるもの"]
["定格消費電力（電気毛布の場合に限る。）","（１）　７０Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　７０Ｗを超えるもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用のもの"]
[null,"（９）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["防水処理（電気布団、電気毛布、電気敷布、電気座布団及び電気カーペットの場合を除く。）","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]
["蓄熱保温材料（電気ストーブ及び電気あんかの場合に限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["使用場所（電気ストーブ及びその他の採暖用電熱器具の場合に限る。）","（１）　屋外のもの"]
[null,"（２）　屋内のもの"]
["電気こたつの種類","（１）　掘り用形のもの"]
[null,"（２）　卓用形のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["採暖の方式（電気ストーブの場合に限る。）","（１）　反射式のもの"]
[null,"（２）　対流式のもの"]
[null,"（３）　輻射式のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気カーペット","index":20,"n_rows":45,"n_cols":7,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,10,0],[11,0,12,0],[39,0,42,0],[43,0,44,0],[13,0,14,0],[15,0,23,0],[24,0,25,0],[26,0,27,0],[28,0,29,0],[30,0,31,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[32,0,33,0],[34,0,35,0],[36,0,38,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気カーペット"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気あんかの場合に限る。）","（１）　３０Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　３０Ｗを超え１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（３）　１００Ｗを超えるもの"]
["定格消費電力（電気毛布の場合に限る。）","（１）　７０Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　７０Ｗを超えるもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用のもの"]
[null,"（９）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["防水処理（電気布団、電気毛布、電気敷布、電気座布団及び電気カーペットの場合を除く。）","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]
["蓄熱保温材料（電気ストーブ及び電気あんかの場合に限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["使用場所（電気ストーブ及びその他の採暖用電熱器具の場合に限る。）","（１）　屋外のもの"]
[null,"（２）　屋内のもの"]
["電気こたつの種類","（１）　掘り用形のもの"]
[null,"（２）　卓用形のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["採暖の方式（電気ストーブの場合に限る。）","（１）　反射式のもの"]
[null,"（２）　対流式のもの"]
[null,"（３）　輻射式のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気敷布","index":21,"n_rows":45,"n_cols":7,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,10,0],[11,0,12,0],[39,0,42,0],[43,0,44,0],[13,0,14,0],[15,0,23,0],[24,0,25,0],[26,0,27,0],[28,0,29,0],[30,0,31,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[32,0,33,0],[34,0,35,0],[36,0,38,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気敷布"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気あんかの場合に限る。）","（１）　３０Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　３０Ｗを超え１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（３）　１００Ｗを超えるもの"]
["定格消費電力（電気毛布の場合に限る。）","（１）　７０Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　７０Ｗを超えるもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用のもの"]
[null,"（９）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["防水処理（電気布団、電気毛布、電気敷布、電気座布団及び電気カーペットの場合を除く。）","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]
["蓄熱保温材料（電気ストーブ及び電気あんかの場合に限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["使用場所（電気ストーブ及びその他の採暖用電熱器具の場合に限る。）","（１）　屋外のもの"]
[null,"（２）　屋内のもの"]
["電気こたつの種類","（１）　掘り用形のもの"]
[null,"（２）　卓用形のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["採暖の方式（電気ストーブの場合に限る。）","（１）　反射式のもの"]
[null,"（２）　対流式のもの"]
[null,"（３）　輻射式のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気毛布","index":22,"n_rows":45,"n_cols":7,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,10,0],[11,0,12,0],[39,0,42,0],[43,0,44,0],[13,0,14,0],[15,0,23,0],[24,0,25,0],[26,0,27,0],[28,0,29,0],[30,0,31,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[32,0,33,0],[34,0,35,0],[36,0,38,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気毛布"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気あんかの場合に限る。）","（１）　３０Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　３０Ｗを超え１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（３）　１００Ｗを超えるもの"]
["定格消費電力（電気毛布の場合に限る。）","（１）　７０Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　７０Ｗを超えるもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用のもの"]
[null,"（９）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["防水処理（電気布団、電気毛布、電気敷布、電気座布団及び電気カーペットの場合を除く。）","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]
["蓄熱保温材料（電気ストーブ及び電気あんかの場合に限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["使用場所（電気ストーブ及びその他の採暖用電熱器具の場合に限る。）","（１）　屋外のもの"]
[null,"（２）　屋内のもの"]
["電気こたつの種類","（１）　掘り用形のもの"]
[null,"（２）　卓用形のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["採暖の方式（電気ストーブの場合に限る。）","（１）　反射式のもの"]
[null,"（２）　対流式のもの"]
[null,"（３）　輻射式のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気布団","index":23,"n_rows":45,"n_cols":7,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,10,0],[11,0,12,0],[39,0,42,0],[43,0,44,0],[13,0,14,0],[15,0,23,0],[24,0,25,0],[26,0,27,0],[28,0,29,0],[30,0,31,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[32,0,33,0],[34,0,35,0],[36,0,38,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気布団"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気あんかの場合に限る。）","（１）　３０Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　３０Ｗを超え１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（３）　１００Ｗを超えるもの"]
["定格消費電力（電気毛布の場合に限る。）","（１）　７０Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　７０Ｗを超えるもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用のもの"]
[null,"（９）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["防水処理（電気布団、電気毛布、電気敷布、電気座布団及び電気カーペットの場合を除く。）","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]
["蓄熱保温材料（電気ストーブ及び電気あんかの場合に限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["使用場所（電気ストーブ及びその他の採暖用電熱器具の場合に限る。）","（１）　屋外のもの"]
[null,"（２）　屋内のもの"]
["電気こたつの種類","（１）　掘り用形のもの"]
[null,"（２）　卓用形のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["採暖の方式（電気ストーブの場合に限る。）","（１）　反射式のもの"]
[null,"（２）　対流式のもの"]
[null,"（３）　輻射式のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気あんか","index":24,"n_rows":45,"n_cols":7,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,10,0],[11,0,12,0],[39,0,42,0],[43,0,44,0],[13,0,14,0],[15,0,23,0],[24,0,25,0],[26,0,27,0],[28,0,29,0],[30,0,31,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[32,0,33,0],[34,0,35,0],[36,0,38,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気あんか"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気あんかの場合に限る。）","（１）　３０Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　３０Ｗを超え１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（３）　１００Ｗを超えるもの"]
["定格消費電力（電気毛布の場合に限る。）","（１）　７０Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　７０Ｗを超えるもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用のもの"]
[null,"（９）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["防水処理（電気布団、電気毛布、電気敷布、電気座布団及び電気カーペットの場合を除く。）","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]
["蓄熱保温材料（電気ストーブ及び電気あんかの場合に限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["使用場所（電気ストーブ及びその他の採暖用電熱器具の場合に限る。）","（１）　屋外のもの"]
[null,"（２）　屋内のもの"]
["電気こたつの種類","（１）　掘り用形のもの"]
[null,"（２）　卓用形のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["採暖の方式（電気ストーブの場合に限る。）","（１）　反射式のもの"]
[null,"（２）　対流式のもの"]
[null,"（３）　輻射式のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気いすカバー","index":25,"n_rows":45,"n_cols":7,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,10,0],[11,0,12,0],[39,0,42,0],[43,0,44,0],[13,0,14,0],[15,0,23,0],[24,0,25,0],[26,0,27,0],[28,0,29,0],[30,0,31,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[32,0,33,0],[34,0,35,0],[36,0,38,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気いすカバー"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気あんかの場合に限る。）","（１）　３０Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　３０Ｗを超え１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（３）　１００Ｗを超えるもの"]
["定格消費電力（電気毛布の場合に限る。）","（１）　７０Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　７０Ｗを超えるもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用のもの"]
[null,"（９）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["防水処理（電気布団、電気毛布、電気敷布、電気座布団及び電気カーペットの場合を除く。）","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]
["蓄熱保温材料（電気ストーブ及び電気あんかの場合に限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["使用場所（電気ストーブ及びその他の採暖用電熱器具の場合に限る。）","（１）　屋外のもの"]
[null,"（２）　屋内のもの"]
["電気こたつの種類","（１）　掘り用形のもの"]
[null,"（２）　卓用形のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["採暖の方式（電気ストーブの場合に限る。）","（１）　反射式のもの"]
[null,"（２）　対流式のもの"]
[null,"（３）　輻射式のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気採暖いす","index":26,"n_rows":45,"n_cols":7,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,10,0],[11,0,12,0],[39,0,42,0],[43,0,44,0],[13,0,14,0],[15,0,23,0],[24,0,25,0],[26,0,27,0],[28,0,29,0],[30,0,31,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[32,0,33,0],[34,0,35,0],[36,0,38,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気採暖いす"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気あんかの場合に限る。）","（１）　３０Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　３０Ｗを超え１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（３）　１００Ｗを超えるもの"]
["定格消費電力（電気毛布の場合に限る。）","（１）　７０Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　７０Ｗを超えるもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用のもの"]
[null,"（９）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["防水処理（電気布団、電気毛布、電気敷布、電気座布団及び電気カーペットの場合を除く。）","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]
["蓄熱保温材料（電気ストーブ及び電気あんかの場合に限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["使用場所（電気ストーブ及びその他の採暖用電熱器具の場合に限る。）","（１）　屋外のもの"]
[null,"（２）　屋内のもの"]
["電気こたつの種類","（１）　掘り用形のもの"]
[null,"（２）　卓用形のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["採暖の方式（電気ストーブの場合に限る。）","（１）　反射式のもの"]
[null,"（２）　対流式のもの"]
[null,"（３）　輻射式のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気こたつ","index":27,"n_rows":45,"n_cols":7,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,10,0],[11,0,12,0],[39,0,42,0],[43,0,44,0],[13,0,14,0],[15,0,23,0],[24,0,25,0],[26,0,27,0],[28,0,29,0],[30,0,31,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[32,0,33,0],[34,0,35,0],[36,0,38,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気こたつ"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気あんかの場合に限る。）","（１）　３０Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　３０Ｗを超え１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（３）　１００Ｗを超えるもの"]
["定格消費電力（電気毛布の場合に限る。）","（１）　７０Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　７０Ｗを超えるもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用のもの"]
[null,"（９）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["防水処理（電気布団、電気毛布、電気敷布、電気座布団及び電気カーペットの場合を除く。）","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]
["蓄熱保温材料（電気ストーブ及び電気あんかの場合に限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["使用場所（電気ストーブ及びその他の採暖用電熱器具の場合に限る。）","（１）　屋外のもの"]
[null,"（２）　屋内のもの"]
["電気こたつの種類","（１）　掘り用形のもの"]
[null,"（２）　卓用形のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["採暖の方式（電気ストーブの場合に限る。）","（１）　反射式のもの"]
[null,"（２）　対流式のもの"]
[null,"（３）　輻射式のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気ストーブ","index":28,"n_rows":45,"n_cols":7,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,10,0],[11,0,12,0],[39,0,42,0],[43,0,44,0],[13,0,14,0],[15,0,23,0],[24,0,25,0],[26,0,27,0],[28,0,29,0],[30,0,31,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[32,0,33,0],[34,0,35,0],[36,0,38,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気ストーブ"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気あんかの場合に限る。）","（１）　３０Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　３０Ｗを超え１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（３）　１００Ｗを超えるもの"]
["定格消費電力（電気毛布の場合に限る。）","（１）　７０Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　７０Ｗを超えるもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用のもの"]
[null,"（９）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["防水処理（電気布団、電気毛布、電気敷布、電気座布団及び電気カーペットの場合を除く。）","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]
["蓄熱保温材料（電気ストーブ及び電気あんかの場合に限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["使用場所（電気ストーブ及びその他の採暖用電熱器具の場合に限る。）","（１）　屋外のもの"]
[null,"（２）　屋内のもの"]
["電気こたつの種類","（１）　掘り用形のもの"]
[null,"（２）　卓用形のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["採暖の方式（電気ストーブの場合に限る。）","（１）　反射式のもの"]
[null,"（２）　対流式のもの"]
[null,"（３）　輻射式のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気火鉢","index":29,"n_rows":45,"n_cols":7,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,10,0],[11,0,12,0],[39,0,42,0],[43,0,44,0],[13,0,14,0],[15,0,23,0],[24,0,25,0],[26,0,27,0],[28,0,29,0],[30,0,31,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[32,0,33,0],[34,0,35,0],[36,0,38,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気火鉢"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気あんかの場合に限る。）","（１）　３０Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　３０Ｗを超え１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（３）　１００Ｗを超えるもの"]
["定格消費電力（電気毛布の場合に限る。）","（１）　７０Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　７０Ｗを超えるもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用のもの"]
[null,"（９）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["防水処理（電気布団、電気毛布、電気敷布、電気座布団及び電気カーペットの場合を除く。）","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]
["蓄熱保温材料（電気ストーブ及び電気あんかの場合に限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["使用場所（電気ストーブ及びその他の採暖用電熱器具の場合に限る。）","（１）　屋外のもの"]
[null,"（２）　屋内のもの"]
["電気こたつの種類","（１）　掘り用形のもの"]
[null,"（２）　卓用形のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["採暖の方式（電気ストーブの場合に限る。）","（１）　反射式のもの"]
[null,"（２）　対流式のもの"]
[null,"（３）　輻射式のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"その他の採暖用電熱器具","index":30,"n_rows":45,"n_cols":7,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,10,0],[11,0,12,0],[39,0,42,0],[43,0,44,0],[13,0,14,0],[15,0,23,0],[24,0,25,0],[26,0,27,0],[28,0,29,0],[30,0,31,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[32,0,33,0],[34,0,35,0],[36,0,38,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","その他の採暖用電熱器具"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気あんかの場合に限る。）","（１）　３０Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　３０Ｗを超え１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（３）　１００Ｗを超えるもの"]
["定格消費電力（電気毛布の場合に限る。）","（１）　７０Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　７０Ｗを超えるもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用のもの"]
[null,"（９）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["防水処理（電気布団、電気毛布、電気敷布、電気座布団及び電気カーペットの場合を除く。）","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]
["蓄熱保温材料（電気ストーブ及び電気あんかの場合に限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["使用場所（電気ストーブ及びその他の採暖用電熱器具の場合に限る。）","（１）　屋外のもの"]
[null,"（２）　屋内のもの"]
["電気こたつの種類","（１）　掘り用形のもの"]
[null,"（２）　卓用形のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["採暖の方式（電気ストーブの場合に限る。）","（１）　反射式のもの"]
[null,"（２）　対流式のもの"]
[null,"（３）　輻射式のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気トースター","index":31,"n_rows":44,"n_cols":7,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[39,0,41,0],[42,0,43,0],[12,0,14,0],[15,0,16,0],[17,0,18,0],[19,0,28,0],[29,0,30,0],[31,0,32,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[33,0,34,0],[35,0,36,0],[37,0,38,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気トースター"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気湯沸器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２）　１ｋＷを超えるもの"]
["定格消費電力（電気酒かん器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　５００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　５００Ｗを超えるもの"]
["定格消費電力（電気消毒器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　１００Ｗを超え１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（３）　１ｋＷを超えるもの"]
["保温材","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用のもの"]
[null,"（９）　電極式のもの"]
[null,"（１０）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["電線巻取機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["容器と本体との分離（電気がま、電気なべ、電気湯沸器、電気コーヒー沸器、電気蒸し器及び電気ジャーの場合に限る。）","（１）　できるもの"]
[null,"（２）　できないもの"]
["電気コーヒー沸器の種類","（１）　ドリップ式のもの"]
[null,"（２）　エスプレッソ式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気天火","index":32,"n_rows":44,"n_cols":7,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[39,0,41,0],[42,0,43,0],[12,0,14,0],[15,0,16,0],[17,0,18,0],[19,0,28,0],[29,0,30,0],[31,0,32,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[33,0,34,0],[35,0,36,0],[37,0,38,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気天火"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気湯沸器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２）　１ｋＷを超えるもの"]
["定格消費電力（電気酒かん器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　５００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　５００Ｗを超えるもの"]
["定格消費電力（電気消毒器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　１００Ｗを超え１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（３）　１ｋＷを超えるもの"]
["保温材","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用のもの"]
[null,"（９）　電極式のもの"]
[null,"（１０）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["電線巻取機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["容器と本体との分離（電気がま、電気なべ、電気湯沸器、電気コーヒー沸器、電気蒸し器及び電気ジャーの場合に限る。）","（１）　できるもの"]
[null,"（２）　できないもの"]
["電気コーヒー沸器の種類","（１）　ドリップ式のもの"]
[null,"（２）　エスプレッソ式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気魚焼き器","index":33,"n_rows":44,"n_cols":7,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[39,0,41,0],[42,0,43,0],[12,0,14,0],[15,0,16,0],[17,0,18,0],[19,0,28,0],[29,0,30,0],[31,0,32,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[33,0,34,0],[35,0,36,0],[37,0,38,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気魚焼き器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気湯沸器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２）　１ｋＷを超えるもの"]
["定格消費電力（電気酒かん器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　５００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　５００Ｗを超えるもの"]
["定格消費電力（電気消毒器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　１００Ｗを超え１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（３）　１ｋＷを超えるもの"]
["保温材","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用のもの"]
[null,"（９）　電極式のもの"]
[null,"（１０）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["電線巻取機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["容器と本体との分離（電気がま、電気なべ、電気湯沸器、電気コーヒー沸器、電気蒸し器及び電気ジャーの場合に限る。）","（１）　できるもの"]
[null,"（２）　できないもの"]
["電気コーヒー沸器の種類","（１）　ドリップ式のもの"]
[null,"（２）　エスプレッソ式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気ロースター","index":34,"n_rows":44,"n_cols":7,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[39,0,41,0],[42,0,43,0],[12,0,14,0],[15,0,16,0],[17,0,18,0],[19,0,28,0],[29,0,30,0],[31,0,32,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[33,0,34,0],[35,0,36,0],[37,0,38,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気ロースター"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気湯沸器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２）　１ｋＷを超えるもの"]
["定格消費電力（電気酒かん器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　５００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　５００Ｗを超えるもの"]
["定格消費電力（電気消毒器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　１００Ｗを超え１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（３）　１ｋＷを超えるもの"]
["保温材","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用のもの"]
[null,"（９）　電極式のもの"]
[null,"（１０）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["電線巻取機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["容器と本体との分離（電気がま、電気なべ、電気湯沸器、電気コーヒー沸器、電気蒸し器及び電気ジャーの場合に限る。）","（１）　できるもの"]
[null,"（２）　できないもの"]
["電気コーヒー沸器の種類","（１）　ドリップ式のもの"]
[null,"（２）　エスプレッソ式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気レンジ","index":35,"n_rows":44,"n_cols":7,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[39,0,41,0],[42,0,43,0],[12,0,14,0],[15,0,16,0],[17,0,18,0],[19,0,28,0],[29,0,30,0],[31,0,32,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[33,0,34,0],[35,0,36,0],[37,0,38,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気レンジ"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気湯沸器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２）　１ｋＷを超えるもの"]
["定格消費電力（電気酒かん器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　５００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　５００Ｗを超えるもの"]
["定格消費電力（電気消毒器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　１００Ｗを超え１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（３）　１ｋＷを超えるもの"]
["保温材","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用のもの"]
[null,"（９）　電極式のもの"]
[null,"（１０）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["電線巻取機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["容器と本体との分離（電気がま、電気なべ、電気湯沸器、電気コーヒー沸器、電気蒸し器及び電気ジャーの場合に限る。）","（１）　できるもの"]
[null,"（２）　できないもの"]
["電気コーヒー沸器の種類","（１）　ドリップ式のもの"]
[null,"（２）　エスプレッソ式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気こんろ","index":36,"n_rows":44,"n_cols":7,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[39,0,41,0],[42,0,43,0],[12,0,14,0],[15,0,16,0],[17,0,18,0],[19,0,28,0],[29,0,30,0],[31,0,32,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[33,0,34,0],[35,0,36,0],[37,0,38,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気こんろ"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気湯沸器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２）　１ｋＷを超えるもの"]
["定格消費電力（電気酒かん器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　５００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　５００Ｗを超えるもの"]
["定格消費電力（電気消毒器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　１００Ｗを超え１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（３）　１ｋＷを超えるもの"]
["保温材","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用のもの"]
[null,"（９）　電極式のもの"]
[null,"（１０）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["電線巻取機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["容器と本体との分離（電気がま、電気なべ、電気湯沸器、電気コーヒー沸器、電気蒸し器及び電気ジャーの場合に限る。）","（１）　できるもの"]
[null,"（２）　できないもの"]
["電気コーヒー沸器の種類","（１）　ドリップ式のもの"]
[null,"（２）　エスプレッソ式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気ソーセージ焼き器","index":37,"n_rows":44,"n_cols":7,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[39,0,41,0],[42,0,43,0],[12,0,14,0],[15,0,16,0],[17,0,18,0],[19,0,28,0],[29,0,30,0],[31,0,32,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[33,0,34,0],[35,0,36,0],[37,0,38,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気ソーセージ焼き器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気湯沸器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２）　１ｋＷを超えるもの"]
["定格消費電力（電気酒かん器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　５００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　５００Ｗを超えるもの"]
["定格消費電力（電気消毒器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　１００Ｗを超え１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（３）　１ｋＷを超えるもの"]
["保温材","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用のもの"]
[null,"（９）　電極式のもの"]
[null,"（１０）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["電線巻取機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["容器と本体との分離（電気がま、電気なべ、電気湯沸器、電気コーヒー沸器、電気蒸し器及び電気ジャーの場合に限る。）","（１）　できるもの"]
[null,"（２）　できないもの"]
["電気コーヒー沸器の種類","（１）　ドリップ式のもの"]
[null,"（２）　エスプレッソ式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"ワッフルアイロン","index":38,"n_rows":44,"n_cols":7,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[39,0,41,0],[42,0,43,0],[12,0,14,0],[15,0,16,0],[17,0,18,0],[19,0,28,0],[29,0,30,0],[31,0,32,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[33,0,34,0],[35,0,36,0],[37,0,38,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","ワッフルアイロン"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気湯沸器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２）　１ｋＷを超えるもの"]
["定格消費電力（電気酒かん器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　５００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　５００Ｗを超えるもの"]
["定格消費電力（電気消毒器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　１００Ｗを超え１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（３）　１ｋＷを超えるもの"]
["保温材","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用のもの"]
[null,"（９）　電極式のもの"]
[null,"（１０）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["電線巻取機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["容器と本体との分離（電気がま、電気なべ、電気湯沸器、電気コーヒー沸器、電気蒸し器及び電気ジャーの場合に限る。）","（１）　できるもの"]
[null,"（２）　できないもの"]
["電気コーヒー沸器の種類","（１）　ドリップ式のもの"]
[null,"（２）　エスプレッソ式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気たこ焼き器","index":39,"n_rows":44,"n_cols":7,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[39,0,41,0],[42,0,43,0],[12,0,14,0],[15,0,16,0],[17,0,18,0],[19,0,28,0],[29,0,30,0],[31,0,32,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[33,0,34,0],[35,0,36,0],[37,0,38,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気たこ焼き器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気湯沸器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２）　１ｋＷを超えるもの"]
["定格消費電力（電気酒かん器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　５００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　５００Ｗを超えるもの"]
["定格消費電力（電気消毒器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　１００Ｗを超え１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（３）　１ｋＷを超えるもの"]
["保温材","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用のもの"]
[null,"（９）　電極式のもの"]
[null,"（１０）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["電線巻取機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["容器と本体との分離（電気がま、電気なべ、電気湯沸器、電気コーヒー沸器、電気蒸し器及び電気ジャーの場合に限る。）","（１）　できるもの"]
[null,"（２）　できないもの"]
["電気コーヒー沸器の種類","（１）　ドリップ式のもの"]
[null,"（２）　エスプレッソ式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気ホットプレート","index":40,"n_rows":44,"n_cols":7,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[39,0,41,0],[42,0,43,0],[12,0,14,0],[15,0,16,0],[17,0,18,0],[19,0,28,0],[29,0,30,0],[31,0,32,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[33,0,34,0],[35,0,36,0],[37,0,38,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気ホットプレート"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気湯沸器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２）　１ｋＷを超えるもの"]
["定格消費電力（電気酒かん器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　５００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　５００Ｗを超えるもの"]
["定格消費電力（電気消毒器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　１００Ｗを超え１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（３）　１ｋＷを超えるもの"]
["保温材","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用のもの"]
[null,"（９）　電極式のもの"]
[null,"（１０）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["電線巻取機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["容器と本体との分離（電気がま、電気なべ、電気湯沸器、電気コーヒー沸器、電気蒸し器及び電気ジャーの場合に限る。）","（１）　できるもの"]
[null,"（２）　できないもの"]
["電気コーヒー沸器の種類","（１）　ドリップ式のもの"]
[null,"（２）　エスプレッソ式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気フライパン","index":41,"n_rows":44,"n_cols":7,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[39,0,41,0],[42,0,43,0],[12,0,14,0],[15,0,16,0],[17,0,18,0],[19,0,28,0],[29,0,30,0],[31,0,32,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[33,0,34,0],[35,0,36,0],[37,0,38,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気フライパン"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気湯沸器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２）　１ｋＷを超えるもの"]
["定格消費電力（電気酒かん器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　５００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　５００Ｗを超えるもの"]
["定格消費電力（電気消毒器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　１００Ｗを超え１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（３）　１ｋＷを超えるもの"]
["保温材","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用のもの"]
[null,"（９）　電極式のもの"]
[null,"（１０）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["電線巻取機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["容器と本体との分離（電気がま、電気なべ、電気湯沸器、電気コーヒー沸器、電気蒸し器及び電気ジャーの場合に限る。）","（１）　できるもの"]
[null,"（２）　できないもの"]
["電気コーヒー沸器の種類","（１）　ドリップ式のもの"]
[null,"（２）　エスプレッソ式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気がま","index":42,"n_rows":44,"n_cols":7,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[39,0,41,0],[42,0,43,0],[12,0,14,0],[15,0,16,0],[17,0,18,0],[19,0,28,0],[29,0,30,0],[31,0,32,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[33,0,34,0],[35,0,36,0],[37,0,38,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気がま"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気湯沸器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２）　１ｋＷを超えるもの"]
["定格消費電力（電気酒かん器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　５００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　５００Ｗを超えるもの"]
["定格消費電力（電気消毒器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　１００Ｗを超え１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（３）　１ｋＷを超えるもの"]
["保温材","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用のもの"]
[null,"（９）　電極式のもの"]
[null,"（１０）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["電線巻取機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["容器と本体との分離（電気がま、電気なべ、電気湯沸器、電気コーヒー沸器、電気蒸し器及び電気ジャーの場合に限る。）","（１）　できるもの"]
[null,"（２）　できないもの"]
["電気コーヒー沸器の種類","（１）　ドリップ式のもの"]
[null,"（２）　エスプレッソ式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気ジャー","index":43,"n_rows":44,"n_cols":7,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[39,0,41,0],[42,0,43,0],[12,0,14,0],[15,0,16,0],[17,0,18,0],[19,0,28,0],[29,0,30,0],[31,0,32,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[33,0,34,0],[35,0,36,0],[37,0,38,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気ジャー"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気湯沸器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２）　１ｋＷを超えるもの"]
["定格消費電力（電気酒かん器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　５００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　５００Ｗを超えるもの"]
["定格消費電力（電気消毒器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　１００Ｗを超え１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（３）　１ｋＷを超えるもの"]
["保温材","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用のもの"]
[null,"（９）　電極式のもの"]
[null,"（１０）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["電線巻取機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["容器と本体との分離（電気がま、電気なべ、電気湯沸器、電気コーヒー沸器、電気蒸し器及び電気ジャーの場合に限る。）","（１）　できるもの"]
[null,"（２）　できないもの"]
["電気コーヒー沸器の種類","（１）　ドリップ式のもの"]
[null,"（２）　エスプレッソ式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気なべ","index":44,"n_rows":44,"n_cols":7,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[39,0,41,0],[42,0,43,0],[12,0,14,0],[15,0,16,0],[17,0,18,0],[19,0,28,0],[29,0,30,0],[31,0,32,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[33,0,34,0],[35,0,36,0],[37,0,38,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気なべ"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気湯沸器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２）　１ｋＷを超えるもの"]
["定格消費電力（電気酒かん器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　５００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　５００Ｗを超えるもの"]
["定格消費電力（電気消毒器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　１００Ｗを超え１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（３）　１ｋＷを超えるもの"]
["保温材","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用のもの"]
[null,"（９）　電極式のもの"]
[null,"（１０）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["電線巻取機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["容器と本体との分離（電気がま、電気なべ、電気湯沸器、電気コーヒー沸器、電気蒸し器及び電気ジャーの場合に限る。）","（１）　できるもの"]
[null,"（２）　できないもの"]
["電気コーヒー沸器の種類","（１）　ドリップ式のもの"]
[null,"（２）　エスプレッソ式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気フライヤー","index":45,"n_rows":44,"n_cols":7,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[39,0,41,0],[42,0,43,0],[12,0,14,0],[15,0,16,0],[17,0,18,0],[19,0,28,0],[29,0,30,0],[31,0,32,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[33,0,34,0],[35,0,36,0],[37,0,38,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気フライヤー"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気湯沸器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２）　１ｋＷを超えるもの"]
["定格消費電力（電気酒かん器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　５００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　５００Ｗを超えるもの"]
["定格消費電力（電気消毒器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　１００Ｗを超え１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（３）　１ｋＷを超えるもの"]
["保温材","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用のもの"]
[null,"（９）　電極式のもの"]
[null,"（１０）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["電線巻取機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["容器と本体との分離（電気がま、電気なべ、電気湯沸器、電気コーヒー沸器、電気蒸し器及び電気ジャーの場合に限る。）","（１）　できるもの"]
[null,"（２）　できないもの"]
["電気コーヒー沸器の種類","（１）　ドリップ式のもの"]
[null,"（２）　エスプレッソ式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気卵ゆで器","index":46,"n_rows":44,"n_cols":7,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[12,0,14,0],[42,0,43,0],[29,0,30,0],[31,0,32,0],[33,0,34,0],[35,0,36,0],[37,0,38,0],[39,0,41,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[15,0,16,0],[17,0,18,0],[19,0,28,0],[6,0,7,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気卵ゆで器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気湯沸器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２）　１ｋＷを超えるもの"]
["定格消費電力（電気酒かん器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　５００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　５００Ｗを超えるもの"]
["定格消費電力（電気消毒器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　１００Ｗを超え１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（３）　１ｋＷを超えるもの"]
["保温材","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用のもの"]
[null,"（９）　電極式のもの"]
[null,"（１０）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["電線巻取機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["容器と本体との分離（電気がま、電気なべ、電気湯沸器、電気コーヒー沸器、電気蒸し器及び電気ジャーの場合に限る。）","（１）　できるもの"]
[null,"（２）　できないもの"]
["電気コーヒー沸器の種類","（１）　ドリップ式のもの"]
[null,"（２）　エスプレッソ式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気保温盆","index":47,"n_rows":44,"n_cols":7,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[39,0,41,0],[42,0,43,0],[12,0,14,0],[15,0,16,0],[17,0,18,0],[19,0,28,0],[29,0,30,0],[31,0,32,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[33,0,34,0],[35,0,36,0],[37,0,38,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気保温盆"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気湯沸器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２）　１ｋＷを超えるもの"]
["定格消費電力（電気酒かん器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　５００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　５００Ｗを超えるもの"]
["定格消費電力（電気消毒器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　１００Ｗを超え１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（３）　１ｋＷを超えるもの"]
["保温材","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用のもの"]
[null,"（９）　電極式のもの"]
[null,"（１０）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["電線巻取機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["容器と本体との分離（電気がま、電気なべ、電気湯沸器、電気コーヒー沸器、電気蒸し器及び電気ジャーの場合に限る。）","（１）　できるもの"]
[null,"（２）　できないもの"]
["電気コーヒー沸器の種類","（１）　ドリップ式のもの"]
[null,"（２）　エスプレッソ式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気加温台","index":48,"n_rows":44,"n_cols":7,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[39,0,41,0],[42,0,43,0],[12,0,14,0],[15,0,16,0],[17,0,18,0],[19,0,28,0],[29,0,30,0],[31,0,32,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[33,0,34,0],[35,0,36,0],[37,0,38,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気加温台"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気湯沸器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２）　１ｋＷを超えるもの"]
["定格消費電力（電気酒かん器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　５００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　５００Ｗを超えるもの"]
["定格消費電力（電気消毒器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　１００Ｗを超え１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（３）　１ｋＷを超えるもの"]
["保温材","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用のもの"]
[null,"（９）　電極式のもの"]
[null,"（１０）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["電線巻取機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["容器と本体との分離（電気がま、電気なべ、電気湯沸器、電気コーヒー沸器、電気蒸し器及び電気ジャーの場合に限る。）","（１）　できるもの"]
[null,"（２）　できないもの"]
["電気コーヒー沸器の種類","（１）　ドリップ式のもの"]
[null,"（２）　エスプレッソ式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気牛乳沸器","index":49,"n_rows":44,"n_cols":7,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[39,0,41,0],[42,0,43,0],[12,0,14,0],[15,0,16,0],[17,0,18,0],[19,0,28,0],[29,0,30,0],[31,0,32,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[33,0,34,0],[35,0,36,0],[37,0,38,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気牛乳沸器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気湯沸器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２）　１ｋＷを超えるもの"]
["定格消費電力（電気酒かん器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　５００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　５００Ｗを超えるもの"]
["定格消費電力（電気消毒器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　１００Ｗを超え１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（３）　１ｋＷを超えるもの"]
["保温材","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用のもの"]
[null,"（９）　電極式のもの"]
[null,"（１０）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["電線巻取機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["容器と本体との分離（電気がま、電気なべ、電気湯沸器、電気コーヒー沸器、電気蒸し器及び電気ジャーの場合に限る。）","（１）　できるもの"]
[null,"（２）　できないもの"]
["電気コーヒー沸器の種類","（１）　ドリップ式のもの"]
[null,"（２）　エスプレッソ式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気湯沸器","index":50,"n_rows":44,"n_cols":7,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[39,0,41,0],[42,0,43,0],[12,0,14,0],[15,0,16,0],[17,0,18,0],[19,0,28,0],[29,0,30,0],[31,0,32,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[33,0,34,0],[35,0,36,0],[37,0,38,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気湯沸器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気湯沸器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２）　１ｋＷを超えるもの"]
["定格消費電力（電気酒かん器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　５００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　５００Ｗを超えるもの"]
["定格消費電力（電気消毒器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　１００Ｗを超え１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（３）　１ｋＷを超えるもの"]
["保温材","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用のもの"]
[null,"（９）　電極式のもの"]
[null,"（１０）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["電線巻取機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["容器と本体との分離（電気がま、電気なべ、電気湯沸器、電気コーヒー沸器、電気蒸し器及び電気ジャーの場合に限る。）","（１）　できるもの"]
[null,"（２）　できないもの"]
["電気コーヒー沸器の種類","（１）　ドリップ式のもの"]
[null,"（２）　エスプレッソ式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気コーヒー沸器","index":51,"n_rows":44,"n_cols":7,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[39,0,41,0],[42,0,43,0],[12,0,14,0],[15,0,16,0],[17,0,18,0],[19,0,28,0],[29,0,30,0],[31,0,32,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[33,0,34,0],[35,0,36,0],[37,0,38,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気コーヒー沸器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気湯沸器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２）　１ｋＷを超えるもの"]
["定格消費電力（電気酒かん器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　５００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　５００Ｗを超えるもの"]
["定格消費電力（電気消毒器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　１００Ｗを超え１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（３）　１ｋＷを超えるもの"]
["保温材","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用のもの"]
[null,"（９）　電極式のもの"]
[null,"（１０）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["電線巻取機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["容器と本体との分離（電気がま、電気なべ、電気湯沸器、電気コーヒー沸器、電気蒸し器及び電気ジャーの場合に限る。）","（１）　できるもの"]
[null,"（２）　できないもの"]
["電気コーヒー沸器の種類","（１）　ドリップ式のもの"]
[null,"（２）　エスプレッソ式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気茶沸器","index":52,"n_rows":44,"n_cols":7,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[39,0,41,0],[42,0,43,0],[12,0,14,0],[15,0,16,0],[17,0,18,0],[19,0,28,0],[29,0,30,0],[31,0,32,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[33,0,34,0],[35,0,36,0],[37,0,38,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気茶沸器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気湯沸器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２）　１ｋＷを超えるもの"]
["定格消費電力（電気酒かん器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　５００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　５００Ｗを超えるもの"]
["定格消費電力（電気消毒器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　１００Ｗを超え１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（３）　１ｋＷを超えるもの"]
["保温材","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用のもの"]
[null,"（９）　電極式のもの"]
[null,"（１０）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["電線巻取機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["容器と本体との分離（電気がま、電気なべ、電気湯沸器、電気コーヒー沸器、電気蒸し器及び電気ジャーの場合に限る。）","（１）　できるもの"]
[null,"（２）　できないもの"]
["電気コーヒー沸器の種類","（１）　ドリップ式のもの"]
[null,"（２）　エスプレッソ式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気酒かん器","index":53,"n_rows":44,"n_cols":7,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[39,0,41,0],[42,0,43,0],[12,0,14,0],[15,0,16,0],[17,0,18,0],[19,0,28,0],[29,0,30,0],[31,0,32,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[33,0,34,0],[35,0,36,0],[37,0,38,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気酒かん器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気湯沸器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２）　１ｋＷを超えるもの"]
["定格消費電力（電気酒かん器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　５００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　５００Ｗを超えるもの"]
["定格消費電力（電気消毒器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　１００Ｗを超え１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（３）　１ｋＷを超えるもの"]
["保温材","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用のもの"]
[null,"（９）　電極式のもの"]
[null,"（１０）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["電線巻取機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["容器と本体との分離（電気がま、電気なべ、電気湯沸器、電気コーヒー沸器、電気蒸し器及び電気ジャーの場合に限る。）","（１）　できるもの"]
[null,"（２）　できないもの"]
["電気コーヒー沸器の種類","（１）　ドリップ式のもの"]
[null,"（２）　エスプレッソ式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気湯せん器","index":54,"n_rows":44,"n_cols":7,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[39,0,41,0],[42,0,43,0],[12,0,14,0],[15,0,16,0],[17,0,18,0],[19,0,28,0],[29,0,30,0],[31,0,32,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[33,0,34,0],[35,0,36,0],[37,0,38,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気湯せん器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気湯沸器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２）　１ｋＷを超えるもの"]
["定格消費電力（電気酒かん器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　５００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　５００Ｗを超えるもの"]
["定格消費電力（電気消毒器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　１００Ｗを超え１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（３）　１ｋＷを超えるもの"]
["保温材","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用のもの"]
[null,"（９）　電極式のもの"]
[null,"（１０）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["電線巻取機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["容器と本体との分離（電気がま、電気なべ、電気湯沸器、電気コーヒー沸器、電気蒸し器及び電気ジャーの場合に限る。）","（１）　できるもの"]
[null,"（２）　できないもの"]
["電気コーヒー沸器の種類","（１）　ドリップ式のもの"]
[null,"（２）　エスプレッソ式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気蒸し器","index":55,"n_rows":44,"n_cols":7,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[39,0,41,0],[42,0,43,0],[12,0,14,0],[15,0,16,0],[17,0,18,0],[19,0,28,0],[29,0,30,0],[31,0,32,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[33,0,34,0],[35,0,36,0],[37,0,38,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気蒸し器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気湯沸器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２）　１ｋＷを超えるもの"]
["定格消費電力（電気酒かん器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　５００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　５００Ｗを超えるもの"]
["定格消費電力（電気消毒器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　１００Ｗを超え１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（３）　１ｋＷを超えるもの"]
["保温材","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用のもの"]
[null,"（９）　電極式のもの"]
[null,"（１０）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["電線巻取機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["容器と本体との分離（電気がま、電気なべ、電気湯沸器、電気コーヒー沸器、電気蒸し器及び電気ジャーの場合に限る。）","（１）　できるもの"]
[null,"（２）　できないもの"]
["電気コーヒー沸器の種類","（１）　ドリップ式のもの"]
[null,"（２）　エスプレッソ式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電磁誘導加熱式調理器","index":56,"n_rows":44,"n_cols":7,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[39,0,41,0],[42,0,43,0],[12,0,14,0],[15,0,16,0],[17,0,18,0],[19,0,28,0],[29,0,30,0],[31,0,32,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[33,0,34,0],[35,0,36,0],[37,0,38,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電磁誘導加熱式調理器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気湯沸器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２）　１ｋＷを超えるもの"]
["定格消費電力（電気酒かん器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　５００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　５００Ｗを超えるもの"]
["定格消費電力（電気消毒器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　１００Ｗを超え１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（３）　１ｋＷを超えるもの"]
["保温材","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用のもの"]
[null,"（９）　電極式のもの"]
[null,"（１０）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["電線巻取機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["容器と本体との分離（電気がま、電気なべ、電気湯沸器、電気コーヒー沸器、電気蒸し器及び電気ジャーの場合に限る。）","（１）　できるもの"]
[null,"（２）　できないもの"]
["電気コーヒー沸器の種類","（１）　ドリップ式のもの"]
[null,"（２）　エスプレッソ式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"その他の調理用電熱器具","index":57,"n_rows":44,"n_cols":7,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[39,0,41,0],[42,0,43,0],[12,0,14,0],[15,0,16,0],[17,0,18,0],[19,0,28,0],[29,0,30,0],[31,0,32,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[33,0,34,0],[35,0,36,0],[37,0,38,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","その他の調理用電熱器具"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気湯沸器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２）　１ｋＷを超えるもの"]
["定格消費電力（電気酒かん器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　５００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　５００Ｗを超えるもの"]
["定格消費電力（電気消毒器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　１００Ｗを超え１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（３）　１ｋＷを超えるもの"]
["保温材","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用のもの"]
[null,"（９）　電極式のもの"]
[null,"（１０）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["電線巻取機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["容器と本体との分離（電気がま、電気なべ、電気湯沸器、電気コーヒー沸器、電気蒸し器及び電気ジャーの場合に限る。）","（１）　できるもの"]
[null,"（２）　できないもの"]
["電気コーヒー沸器の種類","（１）　ドリップ式のもの"]
[null,"（２）　エスプレッソ式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気消毒器","index":58,"n_rows":44,"n_cols":7,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[39,0,41,0],[42,0,43,0],[12,0,14,0],[15,0,16,0],[17,0,18,0],[19,0,28,0],[29,0,30,0],[31,0,32,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[33,0,34,0],[35,0,36,0],[37,0,38,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気消毒器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気湯沸器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２）　１ｋＷを超えるもの"]
["定格消費電力（電気酒かん器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　５００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　５００Ｗを超えるもの"]
["定格消費電力（電気消毒器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　１００Ｗを超え１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（３）　１ｋＷを超えるもの"]
["保温材","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用のもの"]
[null,"（９）　電極式のもの"]
[null,"（１０）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["電線巻取機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["容器と本体との分離（電気がま、電気なべ、電気湯沸器、電気コーヒー沸器、電気蒸し器及び電気ジャーの場合に限る。）","（１）　できるもの"]
[null,"（２）　できないもの"]
["電気コーヒー沸器の種類","（１）　ドリップ式のもの"]
[null,"（２）　エスプレッソ式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"現像恒温器","index":59,"n_rows":44,"n_cols":7,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[12,0,14,0],[42,0,43,0],[29,0,30,0],[31,0,32,0],[33,0,34,0],[35,0,36,0],[37,0,38,0],[39,0,41,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[15,0,16,0],[17,0,18,0],[19,0,28,0],[6,0,7,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","現像恒温器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気湯沸器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２）　１ｋＷを超えるもの"]
["定格消費電力（電気酒かん器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　５００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　５００Ｗを超えるもの"]
["定格消費電力（電気消毒器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　１００Ｗを超え１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（３）　１ｋＷを超えるもの"]
["保温材","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用のもの"]
[null,"（９）　電極式のもの"]
[null,"（１０）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["電線巻取機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["容器と本体との分離（電気がま、電気なべ、電気湯沸器、電気コーヒー沸器、電気蒸し器及び電気ジャーの場合に限る。）","（１）　できるもの"]
[null,"（２）　できないもの"]
["電気コーヒー沸器の種類","（１）　ドリップ式のもの"]
[null,"（２）　エスプレッソ式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"ひげそり用湯沸器","index":60,"n_rows":35,"n_cols":7,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,19,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[29,0,30,0],[31,0,32,0],[4,0,4,1],[33,0,34,0],[20,0,21,0],[22,0,23,0],[24,0,25,0],[26,0,28,0]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","ひげそり用湯沸器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　電極式のもの"]
[null,"（７）　被覆式のもの"]
[null,"（８）　ランプ式のもの"]
[null,"（９）　半導体利用のもの"]
[null,"（１０）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電気髪ごての種類","（１）　はさみ形のもの"]
[null,"（２）　ブラシ形のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["水蒸気発生装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["水蒸気の発生の方式","（１）　タンク式のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気髪ごて","index":61,"n_rows":35,"n_cols":7,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,19,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[29,0,30,0],[31,0,32,0],[4,0,4,1],[33,0,34,0],[20,0,21,0],[22,0,23,0],[24,0,25,0],[26,0,28,0]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気髪ごて"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　電極式のもの"]
[null,"（７）　被覆式のもの"]
[null,"（８）　ランプ式のもの"]
[null,"（９）　半導体利用のもの"]
[null,"（１０）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電気髪ごての種類","（１）　はさみ形のもの"]
[null,"（２）　ブラシ形のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["水蒸気発生装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["水蒸気の発生の方式","（１）　タンク式のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"ヘアカーラー","index":62,"n_rows":35,"n_cols":7,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,19,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[29,0,30,0],[31,0,32,0],[4,0,4,1],[33,0,34,0],[20,0,21,0],[22,0,23,0],[24,0,25,0],[26,0,28,0]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","ヘアカーラー"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　電極式のもの"]
[null,"（７）　被覆式のもの"]
[null,"（８）　ランプ式のもの"]
[null,"（９）　半導体利用のもの"]
[null,"（１０）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電気髪ごての種類","（１）　はさみ形のもの"]
[null,"（２）　ブラシ形のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["水蒸気発生装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["水蒸気の発生の方式","（１）　タンク式のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"毛髪加湿器","index":63,"n_rows":35,"n_cols":7,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[24,0,25,0],[26,0,28,0],[29,0,30,0],[31,0,32,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[33,0,34,0],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,19,0],[20,0,21,0],[22,0,23,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","毛髪加湿器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　電極式のもの"]
[null,"（７）　被覆式のもの"]
[null,"（８）　ランプ式のもの"]
[null,"（９）　半導体利用のもの"]
[null,"（１０）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電気髪ごての種類","（１）　はさみ形のもの"]
[null,"（２）　ブラシ形のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["水蒸気発生装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["水蒸気の発生の方式","（１）　タンク式のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"その他の理容用電熱器具","index":64,"n_rows":35,"n_cols":7,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[24,0,25,0],[26,0,28,0],[29,0,30,0],[31,0,32,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[33,0,34,0],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,19,0],[20,0,21,0],[22,0,23,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","その他の理容用電熱器具"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　電極式のもの"]
[null,"（７）　被覆式のもの"]
[null,"（８）　ランプ式のもの"]
[null,"（９）　半導体利用のもの"]
[null,"（１０）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電気髪ごての種類","（１）　はさみ形のもの"]
[null,"（２）　ブラシ形のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["水蒸気発生装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["水蒸気の発生の方式","（１）　タンク式のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電熱ナイフ","index":65,"n_rows":44,"n_cols":7,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[40,0,41,0],[42,0,43,0],[12,0,21,0],[22,0,23,0],[24,0,25,0],[26,0,27,0],[28,0,29,0],[30,0,31,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[32,0,34,0],[35,0,36,0],[37,0,39,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電熱ナイフ"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気接着器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　５００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　５００Ｗを超えるもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　電極式のもの"]
[null,"（５）　ドータイト式のもの"]
[null,"（６）　石英管式のもの"]
[null,"（７）　被覆式のもの"]
[null,"（８）　ランプ式のもの"]
[null,"（９）　半導体利用のもの"]
[null,"（１０）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["電線巻取機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電気アイロンの据付けの方法","（１）　自立型のもの"]
[null,"（２）　架台付のもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["水蒸気発生装置（電気アイロンの場合に限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電気アイロンの蒸気の発生方式","（１）　タンク式のもの"]
[null,"（２）　滴下式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["電気はんだごての形状","（１）　棒状のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["電気接着器の据付けの方法","（１）　脚付きのもの"]
[null,"（２）　卓上型もの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気溶解器","index":66,"n_rows":44,"n_cols":7,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[40,0,41,0],[42,0,43,0],[12,0,21,0],[22,0,23,0],[24,0,25,0],[26,0,27,0],[28,0,29,0],[30,0,31,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[32,0,34,0],[35,0,36,0],[37,0,39,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気溶解器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気接着器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　５００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　５００Ｗを超えるもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　電極式のもの"]
[null,"（５）　ドータイト式のもの"]
[null,"（６）　石英管式のもの"]
[null,"（７）　被覆式のもの"]
[null,"（８）　ランプ式のもの"]
[null,"（９）　半導体利用のもの"]
[null,"（１０）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["電線巻取機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電気アイロンの据付けの方法","（１）　自立型のもの"]
[null,"（２）　架台付のもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["水蒸気発生装置（電気アイロンの場合に限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電気アイロンの蒸気の発生方式","（１）　タンク式のもの"]
[null,"（２）　滴下式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["電気はんだごての形状","（１）　棒状のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["電気接着器の据付けの方法","（１）　脚付きのもの"]
[null,"（２）　卓上型もの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気焼成炉","index":67,"n_rows":44,"n_cols":7,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[40,0,41,0],[42,0,43,0],[12,0,21,0],[22,0,23,0],[24,0,25,0],[26,0,27,0],[28,0,29,0],[30,0,31,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[32,0,34,0],[35,0,36,0],[37,0,39,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気焼成炉"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気接着器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　５００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　５００Ｗを超えるもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　電極式のもの"]
[null,"（５）　ドータイト式のもの"]
[null,"（６）　石英管式のもの"]
[null,"（７）　被覆式のもの"]
[null,"（８）　ランプ式のもの"]
[null,"（９）　半導体利用のもの"]
[null,"（１０）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["電線巻取機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電気アイロンの据付けの方法","（１）　自立型のもの"]
[null,"（２）　架台付のもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["水蒸気発生装置（電気アイロンの場合に限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電気アイロンの蒸気の発生方式","（１）　タンク式のもの"]
[null,"（２）　滴下式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["電気はんだごての形状","（１）　棒状のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["電気接着器の据付けの方法","（１）　脚付きのもの"]
[null,"（２）　卓上型もの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気はんだごて","index":68,"n_rows":44,"n_cols":7,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[40,0,41,0],[42,0,43,0],[12,0,21,0],[22,0,23,0],[24,0,25,0],[26,0,27,0],[28,0,29,0],[30,0,31,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[32,0,34,0],[35,0,36,0],[37,0,39,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気はんだごて"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気接着器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　５００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　５００Ｗを超えるもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　電極式のもの"]
[null,"（５）　ドータイト式のもの"]
[null,"（６）　石英管式のもの"]
[null,"（７）　被覆式のもの"]
[null,"（８）　ランプ式のもの"]
[null,"（９）　半導体利用のもの"]
[null,"（１０）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["電線巻取機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電気アイロンの据付けの方法","（１）　自立型のもの"]
[null,"（２）　架台付のもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["水蒸気発生装置（電気アイロンの場合に限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電気アイロンの蒸気の発生方式","（１）　タンク式のもの"]
[null,"（２）　滴下式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["電気はんだごての形状","（１）　棒状のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["電気接着器の据付けの方法","（１）　脚付きのもの"]
[null,"（２）　卓上型もの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"こて加熱器","index":69,"n_rows":44,"n_cols":7,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[40,0,41,0],[42,0,43,0],[12,0,21,0],[22,0,23,0],[24,0,25,0],[26,0,27,0],[28,0,29,0],[30,0,31,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[32,0,34,0],[35,0,36,0],[37,0,39,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","こて加熱器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気接着器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　５００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　５００Ｗを超えるもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　電極式のもの"]
[null,"（５）　ドータイト式のもの"]
[null,"（６）　石英管式のもの"]
[null,"（７）　被覆式のもの"]
[null,"（８）　ランプ式のもの"]
[null,"（９）　半導体利用のもの"]
[null,"（１０）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["電線巻取機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電気アイロンの据付けの方法","（１）　自立型のもの"]
[null,"（２）　架台付のもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["水蒸気発生装置（電気アイロンの場合に限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電気アイロンの蒸気の発生方式","（１）　タンク式のもの"]
[null,"（２）　滴下式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["電気はんだごての形状","（１）　棒状のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["電気接着器の据付けの方法","（１）　脚付きのもの"]
[null,"（２）　卓上型もの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"その他の工作用又は工芸用の電熱器具","index":70,"n_rows":44,"n_cols":7,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[40,0,41,0],[42,0,43,0],[12,0,21,0],[22,0,23,0],[24,0,25,0],[26,0,27,0],[28,0,29,0],[30,0,31,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[32,0,34,0],[35,0,36,0],[37,0,39,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","その他の工作用又は工芸用の電熱器具"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気接着器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　５００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　５００Ｗを超えるもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　電極式のもの"]
[null,"（５）　ドータイト式のもの"]
[null,"（６）　石英管式のもの"]
[null,"（７）　被覆式のもの"]
[null,"（８）　ランプ式のもの"]
[null,"（９）　半導体利用のもの"]
[null,"（１０）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["電線巻取機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電気アイロンの据付けの方法","（１）　自立型のもの"]
[null,"（２）　架台付のもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["水蒸気発生装置（電気アイロンの場合に限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電気アイロンの蒸気の発生方式","（１）　タンク式のもの"]
[null,"（２）　滴下式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["電気はんだごての形状","（１）　棒状のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["電気接着器の据付けの方法","（１）　脚付きのもの"]
[null,"（２）　卓上型もの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気アイロン","index":71,"n_rows":44,"n_cols":7,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[40,0,41,0],[42,0,43,0],[12,0,21,0],[22,0,23,0],[24,0,25,0],[26,0,27,0],[28,0,29,0],[30,0,31,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[32,0,34,0],[35,0,36,0],[37,0,39,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気アイロン"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気接着器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　５００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　５００Ｗを超えるもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　電極式のもの"]
[null,"（５）　ドータイト式のもの"]
[null,"（６）　石英管式のもの"]
[null,"（７）　被覆式のもの"]
[null,"（８）　ランプ式のもの"]
[null,"（９）　半導体利用のもの"]
[null,"（１０）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["電線巻取機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電気アイロンの据付けの方法","（１）　自立型のもの"]
[null,"（２）　架台付のもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["水蒸気発生装置（電気アイロンの場合に限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電気アイロンの蒸気の発生方式","（１）　タンク式のもの"]
[null,"（２）　滴下式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["電気はんだごての形状","（１）　棒状のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["電気接着器の据付けの方法","（１）　脚付きのもの"]
[null,"（２）　卓上型もの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気裁縫ごて","index":72,"n_rows":44,"n_cols":7,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[40,0,41,0],[42,0,43,0],[12,0,21,0],[22,0,23,0],[24,0,25,0],[26,0,27,0],[28,0,29,0],[30,0,31,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[32,0,34,0],[35,0,36,0],[37,0,39,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気裁縫ごて"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気接着器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　５００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　５００Ｗを超えるもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　電極式のもの"]
[null,"（５）　ドータイト式のもの"]
[null,"（６）　石英管式のもの"]
[null,"（７）　被覆式のもの"]
[null,"（８）　ランプ式のもの"]
[null,"（９）　半導体利用のもの"]
[null,"（１０）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["電線巻取機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電気アイロンの据付けの方法","（１）　自立型のもの"]
[null,"（２）　架台付のもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["水蒸気発生装置（電気アイロンの場合に限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電気アイロンの蒸気の発生方式","（１）　タンク式のもの"]
[null,"（２）　滴下式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["電気はんだごての形状","（１）　棒状のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["電気接着器の据付けの方法","（１）　脚付きのもの"]
[null,"（２）　卓上型もの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気接着器","index":73,"n_rows":44,"n_cols":7,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[12,0,21,0],[42,0,43,0],[28,0,29,0],[30,0,31,0],[32,0,34,0],[35,0,36,0],[37,0,39,0],[40,0,41,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[22,0,23,0],[24,0,25,0],[26,0,27,0],[6,0,7,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気接着器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気接着器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　５００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　５００Ｗを超えるもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　電極式のもの"]
[null,"（５）　ドータイト式のもの"]
[null,"（６）　石英管式のもの"]
[null,"（７）　被覆式のもの"]
[null,"（８）　ランプ式のもの"]
[null,"（９）　半導体利用のもの"]
[null,"（１０）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["電線巻取機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電気アイロンの据付けの方法","（１）　自立型のもの"]
[null,"（２）　架台付のもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["水蒸気発生装置（電気アイロンの場合に限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電気アイロンの蒸気の発生方式","（１）　タンク式のもの"]
[null,"（２）　滴下式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["電気はんだごての形状","（１）　棒状のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["電気接着器の据付けの方法","（１）　脚付きのもの"]
[null,"（２）　卓上型もの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"タオル蒸し器","index":74,"n_rows":28,"n_cols":7,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,0,27,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,19,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[20,0,21,0],[22,0,23,0],[24,0,25,0]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","タオル蒸し器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱部を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用のもの"]
[null,"（９）　電極式のもの"]
[null,"（１０）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"湿潤器","index":75,"n_rows":28,"n_cols":7,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,0,27,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,19,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[20,0,21,0],[22,0,23,0],[24,0,25,0]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","湿潤器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱部を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用のもの"]
[null,"（９）　電極式のもの"]
[null,"（１０）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気湯のし器","index":76,"n_rows":28,"n_cols":7,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,0,27,0],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,19,0],[20,0,21,0],[22,0,23,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[24,0,25,0]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気湯のし器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱部を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用のもの"]
[null,"（９）　電極式のもの"]
[null,"（１０）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"投込み湯沸器","index":77,"n_rows":26,"n_cols":7,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[12,0,21,0],[22,0,23,0],[24,0,25,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","投込み湯沸器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（投込み湯沸器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２）　１ｋＷを超えるもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用のもの"]
[null,"（９）　電極式のもの"]
[null,"（１０）　その他のもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気瞬間湯沸器","index":78,"n_rows":26,"n_cols":7,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[24,0,25,0],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[12,0,21,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[22,0,23,0]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気瞬間湯沸器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（投込み湯沸器であって、電極式のもの以外のものの場合に限る。）","（１）　１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２）　１ｋＷを超えるもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用のもの"]
[null,"（９）　電極式のもの"]
[null,"（１０）　その他のもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電熱ボード","index":79,"n_rows":50,"n_cols":7,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[46,0,47,0],[48,0,49,0],[12,0,13,0],[14,0,22,0],[23,0,24,0],[25,0,26,0],[27,0,28,0],[29,0,33,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[34,0,36,0],[37,0,41,0],[42,0,45,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電熱ボード"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気育苗器の場合に限る。）","（１）　１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２）　１ｋＷを超えるもの"]
["定格消費電力（電気プレス器の場合に限る。）","（１）　４００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　４００Ｗを超えるもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用のもの"]
[null,"（９）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["附属電動機（電気プレス器、電気育苗器、電気ふ卵器及び電気育すう器の場合に限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["外郭の材料（電熱ボード、電熱シート及び電熱マットの場合に限る。）","（１）　金属のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　ゴムのもの"]
[null,"（４）　木のもの"]
[null,"（５）　その他のもの"]
["使用場所（電気乾燥器、電気プレス器及び電気育苗器の場合を除く。）","（１）　水中のもの"]
[null,"（２）　水中のもの以外のもので屋外のもの"]
[null,"（３）　水中のもの以外のもので屋内のもの"]
["用途（電気乾燥器の場合に限る。）","（１）　ヘロタイプ用のもの"]
[null,"（２）　靴用のもの"]
[null,"（３）　食器用のもの"]
[null,"（４）　衣類用のもの"]
[null,"（５）　その他のもの"]
["乾燥の方式（電気乾燥器の場合に限る。）","（１）　伝導式のもの"]
[null,"（２）　対流式のもの"]
[null,"（３）　輻射式のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["水蒸気発生装置（電気プレス器の場合に限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電熱シート","index":80,"n_rows":50,"n_cols":7,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[46,0,47,0],[48,0,49,0],[12,0,13,0],[14,0,22,0],[23,0,24,0],[25,0,26,0],[27,0,28,0],[29,0,33,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[34,0,36,0],[37,0,41,0],[42,0,45,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電熱シート"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気育苗器の場合に限る。）","（１）　１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２）　１ｋＷを超えるもの"]
["定格消費電力（電気プレス器の場合に限る。）","（１）　４００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　４００Ｗを超えるもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用のもの"]
[null,"（９）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["附属電動機（電気プレス器、電気育苗器、電気ふ卵器及び電気育すう器の場合に限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["外郭の材料（電熱ボード、電熱シート及び電熱マットの場合に限る。）","（１）　金属のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　ゴムのもの"]
[null,"（４）　木のもの"]
[null,"（５）　その他のもの"]
["使用場所（電気乾燥器、電気プレス器及び電気育苗器の場合を除く。）","（１）　水中のもの"]
[null,"（２）　水中のもの以外のもので屋外のもの"]
[null,"（３）　水中のもの以外のもので屋内のもの"]
["用途（電気乾燥器の場合に限る。）","（１）　ヘロタイプ用のもの"]
[null,"（２）　靴用のもの"]
[null,"（３）　食器用のもの"]
[null,"（４）　衣類用のもの"]
[null,"（５）　その他のもの"]
["乾燥の方式（電気乾燥器の場合に限る。）","（１）　伝導式のもの"]
[null,"（２）　対流式のもの"]
[null,"（３）　輻射式のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["水蒸気発生装置（電気プレス器の場合に限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電熱マット","index":81,"n_rows":50,"n_cols":7,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[46,0,47,0],[48,0,49,0],[12,0,13,0],[14,0,22,0],[23,0,24,0],[25,0,26,0],[27,0,28,0],[29,0,33,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[34,0,36,0],[37,0,41,0],[42,0,45,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電熱マット"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気育苗器の場合に限る。）","（１）　１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２）　１ｋＷを超えるもの"]
["定格消費電力（電気プレス器の場合に限る。）","（１）　４００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　４００Ｗを超えるもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用のもの"]
[null,"（９）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["附属電動機（電気プレス器、電気育苗器、電気ふ卵器及び電気育すう器の場合に限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["外郭の材料（電熱ボード、電熱シート及び電熱マットの場合に限る。）","（１）　金属のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　ゴムのもの"]
[null,"（４）　木のもの"]
[null,"（５）　その他のもの"]
["使用場所（電気乾燥器、電気プレス器及び電気育苗器の場合を除く。）","（１）　水中のもの"]
[null,"（２）　水中のもの以外のもので屋外のもの"]
[null,"（３）　水中のもの以外のもので屋内のもの"]
["用途（電気乾燥器の場合に限る。）","（１）　ヘロタイプ用のもの"]
[null,"（２）　靴用のもの"]
[null,"（３）　食器用のもの"]
[null,"（４）　衣類用のもの"]
[null,"（５）　その他のもの"]
["乾燥の方式（電気乾燥器の場合に限る。）","（１）　伝導式のもの"]
[null,"（２）　対流式のもの"]
[null,"（３）　輻射式のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["水蒸気発生装置（電気プレス器の場合に限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気乾燥器","index":82,"n_rows":50,"n_cols":7,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[46,0,47,0],[48,0,49,0],[12,0,13,0],[14,0,22,0],[23,0,24,0],[25,0,26,0],[27,0,28,0],[29,0,33,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[34,0,36,0],[37,0,41,0],[42,0,45,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気乾燥器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気育苗器の場合に限る。）","（１）　１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２）　１ｋＷを超えるもの"]
["定格消費電力（電気プレス器の場合に限る。）","（１）　４００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　４００Ｗを超えるもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用のもの"]
[null,"（９）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["附属電動機（電気プレス器、電気育苗器、電気ふ卵器及び電気育すう器の場合に限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["外郭の材料（電熱ボード、電熱シート及び電熱マットの場合に限る。）","（１）　金属のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　ゴムのもの"]
[null,"（４）　木のもの"]
[null,"（５）　その他のもの"]
["使用場所（電気乾燥器、電気プレス器及び電気育苗器の場合を除く。）","（１）　水中のもの"]
[null,"（２）　水中のもの以外のもので屋外のもの"]
[null,"（３）　水中のもの以外のもので屋内のもの"]
["用途（電気乾燥器の場合に限る。）","（１）　ヘロタイプ用のもの"]
[null,"（２）　靴用のもの"]
[null,"（３）　食器用のもの"]
[null,"（４）　衣類用のもの"]
[null,"（５）　その他のもの"]
["乾燥の方式（電気乾燥器の場合に限る。）","（１）　伝導式のもの"]
[null,"（２）　対流式のもの"]
[null,"（３）　輻射式のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["水蒸気発生装置（電気プレス器の場合に限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気プレス器","index":83,"n_rows":50,"n_cols":7,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[46,0,47,0],[48,0,49,0],[12,0,13,0],[14,0,22,0],[23,0,24,0],[25,0,26,0],[27,0,28,0],[29,0,33,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[34,0,36,0],[37,0,41,0],[42,0,45,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気プレス器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気育苗器の場合に限る。）","（１）　１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２）　１ｋＷを超えるもの"]
["定格消費電力（電気プレス器の場合に限る。）","（１）　４００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　４００Ｗを超えるもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用のもの"]
[null,"（９）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["附属電動機（電気プレス器、電気育苗器、電気ふ卵器及び電気育すう器の場合に限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["外郭の材料（電熱ボード、電熱シート及び電熱マットの場合に限る。）","（１）　金属のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　ゴムのもの"]
[null,"（４）　木のもの"]
[null,"（５）　その他のもの"]
["使用場所（電気乾燥器、電気プレス器及び電気育苗器の場合を除く。）","（１）　水中のもの"]
[null,"（２）　水中のもの以外のもので屋外のもの"]
[null,"（３）　水中のもの以外のもので屋内のもの"]
["用途（電気乾燥器の場合に限る。）","（１）　ヘロタイプ用のもの"]
[null,"（２）　靴用のもの"]
[null,"（３）　食器用のもの"]
[null,"（４）　衣類用のもの"]
[null,"（５）　その他のもの"]
["乾燥の方式（電気乾燥器の場合に限る。）","（１）　伝導式のもの"]
[null,"（２）　対流式のもの"]
[null,"（３）　輻射式のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["水蒸気発生装置（電気プレス器の場合に限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気育苗器","index":84,"n_rows":50,"n_cols":7,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[46,0,47,0],[48,0,49,0],[12,0,13,0],[14,0,22,0],[23,0,24,0],[25,0,26,0],[27,0,28,0],[29,0,33,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[34,0,36,0],[37,0,41,0],[42,0,45,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気育苗器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気育苗器の場合に限る。）","（１）　１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２）　１ｋＷを超えるもの"]
["定格消費電力（電気プレス器の場合に限る。）","（１）　４００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　４００Ｗを超えるもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用のもの"]
[null,"（９）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["附属電動機（電気プレス器、電気育苗器、電気ふ卵器及び電気育すう器の場合に限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["外郭の材料（電熱ボード、電熱シート及び電熱マットの場合に限る。）","（１）　金属のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　ゴムのもの"]
[null,"（４）　木のもの"]
[null,"（５）　その他のもの"]
["使用場所（電気乾燥器、電気プレス器及び電気育苗器の場合を除く。）","（１）　水中のもの"]
[null,"（２）　水中のもの以外のもので屋外のもの"]
[null,"（３）　水中のもの以外のもので屋内のもの"]
["用途（電気乾燥器の場合に限る。）","（１）　ヘロタイプ用のもの"]
[null,"（２）　靴用のもの"]
[null,"（３）　食器用のもの"]
[null,"（４）　衣類用のもの"]
[null,"（５）　その他のもの"]
["乾燥の方式（電気乾燥器の場合に限る。）","（１）　伝導式のもの"]
[null,"（２）　対流式のもの"]
[null,"（３）　輻射式のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["水蒸気発生装置（電気プレス器の場合に限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気ふ卵器","index":85,"n_rows":50,"n_cols":7,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[46,0,47,0],[48,0,49,0],[12,0,13,0],[14,0,22,0],[23,0,24,0],[25,0,26,0],[27,0,28,0],[29,0,33,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[34,0,36,0],[37,0,41,0],[42,0,45,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気ふ卵器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気育苗器の場合に限る。）","（１）　１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２）　１ｋＷを超えるもの"]
["定格消費電力（電気プレス器の場合に限る。）","（１）　４００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　４００Ｗを超えるもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用のもの"]
[null,"（９）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["附属電動機（電気プレス器、電気育苗器、電気ふ卵器及び電気育すう器の場合に限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["外郭の材料（電熱ボード、電熱シート及び電熱マットの場合に限る。）","（１）　金属のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　ゴムのもの"]
[null,"（４）　木のもの"]
[null,"（５）　その他のもの"]
["使用場所（電気乾燥器、電気プレス器及び電気育苗器の場合を除く。）","（１）　水中のもの"]
[null,"（２）　水中のもの以外のもので屋外のもの"]
[null,"（３）　水中のもの以外のもので屋内のもの"]
["用途（電気乾燥器の場合に限る。）","（１）　ヘロタイプ用のもの"]
[null,"（２）　靴用のもの"]
[null,"（３）　食器用のもの"]
[null,"（４）　衣類用のもの"]
[null,"（５）　その他のもの"]
["乾燥の方式（電気乾燥器の場合に限る。）","（１）　伝導式のもの"]
[null,"（２）　対流式のもの"]
[null,"（３）　輻射式のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["水蒸気発生装置（電気プレス器の場合に限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気育すう器","index":86,"n_rows":50,"n_cols":7,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[10,0,11,0],[12,0,13,0],[48,0,49,0],[14,0,22,0],[23,0,24,0],[25,0,26,0],[27,0,28,0],[29,0,33,0],[34,0,36,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[37,0,41,0],[42,0,45,0],[46,0,47,0],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気育すう器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力（電気育苗器の場合に限る。）","（１）　１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２）　１ｋＷを超えるもの"]
["定格消費電力（電気プレス器の場合に限る。）","（１）　４００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　４００Ｗを超えるもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用のもの"]
[null,"（９）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["附属電動機（電気プレス器、電気育苗器、電気ふ卵器及び電気育すう器の場合に限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["外郭の材料（電熱ボード、電熱シート及び電熱マットの場合に限る。）","（１）　金属のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　ゴムのもの"]
[null,"（４）　木のもの"]
[null,"（５）　その他のもの"]
["使用場所（電気乾燥器、電気プレス器及び電気育苗器の場合を除く。）","（１）　水中のもの"]
[null,"（２）　水中のもの以外のもので屋外のもの"]
[null,"（３）　水中のもの以外のもので屋内のもの"]
["用途（電気乾燥器の場合に限る。）","（１）　ヘロタイプ用のもの"]
[null,"（２）　靴用のもの"]
[null,"（３）　食器用のもの"]
[null,"（４）　衣類用のもの"]
[null,"（５）　その他のもの"]
["乾燥の方式（電気乾燥器の場合に限る。）","（１）　伝導式のもの"]
[null,"（２）　対流式のもの"]
[null,"（３）　輻射式のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["水蒸気発生装置（電気プレス器の場合に限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気香炉","index":87,"n_rows":29,"n_cols":7,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,18,0],[19,0,20,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[23,0,24,0],[25,0,26,0],[27,0,28,0],[4,0,4,1],[21,0,22,0]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気香炉"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用のもの"]
[null,"（９）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["電線巻取機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気くん蒸殺虫器","index":88,"n_rows":29,"n_cols":7,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,18,0],[19,0,20,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[23,0,24,0],[25,0,26,0],[27,0,28,0],[4,0,4,1],[21,0,22,0]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気くん蒸殺虫器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用のもの"]
[null,"（９）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["電線巻取機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気温きゆう器","index":89,"n_rows":29,"n_cols":7,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[4,0,4,1],[8,0,9,0],[10,0,18,0],[19,0,20,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[25,0,26,0],[6,0,7,0],[27,0,28,0],[21,0,22,0],[23,0,24,0]]}
["電気用品の区分","電熱器具"]
["電気用品名","電気温きゆう器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用のもの"]
[null,"（９）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["電線巻取機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]