{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":20,"sheets":["02インデックス","合成樹脂絶縁電線","蛍光灯電線","ネオン電線","ケーブル_令別表第一第一号２","ケーブル_令別表第二第一号２","単心ビニルコード","より合わせビニルコード","袋打ちビニルコード","丸打ちビニルコード","その他のビニルコード","単心ポリエチレンコード","その他のポリエチレンコード","単心ポリオレフィンコード","その他のポリオレフィンコード","キャブタイヤコード","金糸コード","ビニルキャブタイヤケーブル","耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル","電気温床線"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"02インデックス","index":0,"n_rows":24,"n_cols":2,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["合成樹脂系絶縁電線類"]
[]
["特定電気用品"]
[null,"合成樹脂絶縁電線"]
[null,"ケーブル（令別表第一第一号（２））"]
[null,"単心ビニルコード"]
[null,"より合わせビニルコード"]
[null,"袋打ちビニルコード"]
[null,"丸打ちビニルコード"]
[null,"その他のビニルコード"]
[null,"単心ポリエチレンコード"]
[null,"その他のポリエチレンコード"]
[null,"単心ポリオレフィンコード"]
[null,"その他のポリオレフィンコード"]
[null,"キャブタイヤコード"]
[null,"金糸コード"]
[null,"ビニルキャブタイヤケーブル"]
[null,"耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル"]
[]
["特定電気用品以外の電気用品"]
[null,"蛍光灯電線"]
[null,"ネオン電線"]
[null,"ケーブル（令別表第二第一号（２））"]
[null,"電気温床線"]

{"sheet":"合成樹脂絶縁電線","index":1,"n_rows":31,"n_cols":7,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[27,0,30,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,10,0],[11,0,22,0],[23,0,26,0]]}
["電気用品の区分","合成樹脂系絶縁電線類"]
["電気用品名","合成樹脂絶縁電線"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["導体の主材料","（１）　銅のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["導体の太さ（平形導体合成樹脂絶縁電線以外の場合に限る。）","（１）　より線のものにあつては断面積が８．０ｍｍ２以下のもの、単線のものにあつては直径が３．２ｍｍ以下のもの"]
[null,"（２）　より線のものにあつては断面積が８．０ｍｍ２を超え３２ｍｍ２以下のもの、単線のものにあつては直径が３．２ｍｍを超えるもの"]
[null,"（３）　より線のものにあつては、断面積が３２ｍｍ２を超えるもの"]
["絶縁体の主材料","（１）　ビニル混合物のもの"]
[null,"（２）　耐熱性ビニル混合物のもの"]
[null,"（３）　ポリエチレン混合物のもの（耐燃性ポリエチレン混合物のもの、架橋ポリエチレン混合物のもの及び耐燃性架橋ポリエチレン混合物のものを除く。）"]
[null,"（４）　耐燃性ポリエチレン混合物のもの（耐燃性架橋ポリエチレン混合物のものを除く。）"]
[null,"（５）　架橋ポリエチレン混合物のもの（耐燃性架橋ポリエチレン混合物のものを除く。）"]
[null,"（６）　耐燃性架橋ポリエチレン混合物のもの"]
[null,"（７）　ポリエステル混合物のもの（平形導体合成樹脂絶縁電線の場合に限る。）"]
[null,"（８）　ポリプロピレン混合物のもの（平形導体合成樹脂絶縁電線の場合に限る。）"]
[null,"（９）　ポリカーボネート混合物のもの（平形導体合成樹脂絶縁電線の場合に限る。）"]
[null,"（１０）　ふつ素樹脂混合物のもの（耐熱性ふつ素樹脂混合物のものを除く。）"]
[null,"（１１）　耐熱性ふつ素樹脂混合物のもの"]
[null,"（１２）　その他のもの"]
["線心の構成","（１）　より合せ形のもの"]
[null,"（２）　巻き付け形のもの"]
[null,"（３）　平形のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["主たる用途","（１）　一般固定配線用のもの"]
[null,"（２）　屋外配電用のもの"]
[null,"（３）　引込配線用のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]

{"sheet":"蛍光灯電線","index":2,"n_rows":9,"n_cols":7,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,8,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1]]}
["電気用品の区分","合成樹脂系絶縁電線類"]
["電気用品名","蛍光灯電線"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["絶縁体の主材料","（１）　ビニル混合物のもの"]
[null,"（２）　耐熱性ビニル混合物のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]

{"sheet":"ネオン電線","index":3,"n_rows":12,"n_cols":7,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","合成樹脂系絶縁電線類"]
["電気用品名","ネオン電線"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　７．５ｋＶ以下のもの"]
[null,"（２）　７．５ｋＶを超えるもの"]
["絶縁体の主材料","（１）　ポリエチレン混合物のもの（耐燃性ポリエチレン混合物のもの、架橋ポリエチレン混合物のもの及び耐燃性架橋ポリエチレン混合物のものを除く。）"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["外装の主材料","（１）　ビニル混合物のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]

{"sheet":"ケーブル_令別表第一第一号２","index":4,"n_rows":36,"n_cols":7,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[34,0,35,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,10,0],[11,0,19,0],[20,0,29,0],[30,0,31,0],[32,0,33,0]]}
["電気用品の区分","合成樹脂系絶縁電線類"]
["電気用品名","ケーブル（令別表第一第一号（２））"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["導体の主材料","（１）　銅のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["導体の太さ","（１）　より線のもの及び成形単線のものにあつては断面積が８．０ｍｍ２以下のもの、単線のもの（成形単線のものを除く。）にあつては直径が３．２ｍｍ以下のもの"]
[null,"（２）　より線のもの及び成形単線のものにあつては断面積が８．０ｍｍ２を超え３２ｍｍ２以下のもの、単線のもの（成形単線のものを除く。）にあつては直径が３．２ｍｍを超えるもの"]
[null,"（３）　より線のもの及び成形単線のものにあつては、断面積が３２ｍｍ２を超えるもの"]
["絶縁体の主材料","（１）　ビニル混合物のもの"]
[null,"（２）　耐熱性ビニル混合物のもの"]
[null,"（３）　ポリエチレン混合物のもの（耐燃性ポリエチレン混合物のもの、架橋ポリエチレン混合物のもの及び耐燃性架橋ポリエチレン混合物のものを除く。）"]
[null,"（４）　耐燃性ポリエチレン混合物のもの（耐燃性架橋ポリエチレン混合物のものを除く。）"]
[null,"（５）　架橋ポリエチレン混合物のもの（耐燃性架橋ポリエチレン混合物のものを除く。）"]
[null,"（６）　耐燃性架橋ポリエチレン混合物のもの"]
[null,"（７）　ふつ素樹脂混合物のもの（耐熱性ふつ素樹脂混合物のものを除く。）"]
[null,"（８）　耐熱性ふつ素樹脂混合物のもの"]
[null,"（９）　その他のもの"]
["外装の主材料","（１）　クロロプレンゴム混合物のもの"]
[null,"（２）　クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物のもの"]
[null,"（３）　けい素ゴム混合物のもの（機械的強度を強化したものに限る。）"]
[null,"（４）　ビニル混合物のもの"]
[null,"（５）　耐熱性ビニル混合物のもの"]
[null,"（６）　ポリエチレン混合物のもの（耐燃性ポリエチレン混合物のもの、架橋ポリエチレン混合物のもの及び耐燃性架橋ポリエチレン混合物のものを除く。）"]
[null,"（７）　耐燃性ポリエチレン混合物のもの（耐燃性架橋ポリエチレン混合物のものを除く。）"]
[null,"（８）　架橋ポリエチレン混合物のもの（耐燃性架橋ポリエチレン混合物のものを除く。）"]
[null,"（９）　耐燃性架橋ポリエチレン混合物のもの"]
[null,"（１０）　その他のもの"]
["線心","（１）　単心のもの"]
[null,"（２）　２心以上のもの"]
["用途（外装にビニル混合物（耐熱ビニル混合物を含む。）を使用するものの場合に限る。）","（１）　コンクリート直埋用のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["用途（外装に耐燃性ポリエチレン混合物を使用するものの場合に限る。）","（１）　アクセスフロア用のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]

{"sheet":"ケーブル_令別表第二第一号２","index":5,"n_rows":22,"n_cols":7,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[20,0,21,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,14,0],[15,0,19,0]]}
["電気用品の区分","合成樹脂系絶縁電線類"]
["電気用品名","ケーブル（令別表第二第一号（２））"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["導体の主材料","（１）　銅のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["導体の太さ","（１）　断面積が３２ｍｍ２以下のもの"]
[null,"（２）　断面積が３２ｍｍ２を超えるもの"]
["絶縁体の主材料","（１）　ビニル混合物のもの"]
[null,"（２）　耐熱性ビニル混合物のもの"]
[null,"（３）　ポリエチレン混合物のもの（耐燃性ポリエチレン混合物のもの、架橋ポリエチレン混合物のもの及び耐燃性架橋ポリエチレン混合物のものを除く。）"]
[null,"（４）　架橋ポリエチレン混合物のもの（耐燃性架橋ポリエチレン混合物のものを除く。）"]
[null,"（５）　その他のもの"]
["外装の主材料","（１）　ビニル混合物のもの"]
[null,"（２）　耐熱性ビニル混合物のもの"]
[null,"（３）　ポリエチレン混合物のもの（耐燃性ポリエチレン混合物のもの、架橋ポリエチレン混合物のもの及び耐燃性架橋ポリエチレン混合物のものを除く。）"]
[null,"（４）　耐燃性ポリエチレン混合物のもの（耐燃性架橋ポリエチレン混合物のものを除く。）"]
[null,"（５）　その他のもの"]
["線心","（１）　単心のもの"]
[null,"（２）　２心以上のもの"]

{"sheet":"単心ビニルコード","index":6,"n_rows":12,"n_cols":7,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","合成樹脂系絶縁電線類"]
["電気用品名","単心ビニルコード"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["絶縁体の主材料","（１）　耐熱性ビニル混合物のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["導体の種類","（１）　Ａ種のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["線心の構造（単心ビニルコードの場合を除く。）","（１）　同一のもの"]
[null,"（２）　異なるもの"]

{"sheet":"より合わせビニルコード","index":7,"n_rows":12,"n_cols":7,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","合成樹脂系絶縁電線類"]
["電気用品名","より合わせビニルコード"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["絶縁体の主材料","（１）　耐熱性ビニル混合物のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["導体の種類","（１）　Ａ種のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["線心の構造（単心ビニルコードの場合を除く。）","（１）　同一のもの"]
[null,"（２）　異なるもの"]

{"sheet":"袋打ちビニルコード","index":8,"n_rows":12,"n_cols":7,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","合成樹脂系絶縁電線類"]
["電気用品名","袋打ちビニルコード"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["絶縁体の主材料","（１）　耐熱性ビニル混合物のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["導体の種類","（１）　Ａ種のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["線心の構造（単心ビニルコードの場合を除く。）","（１）　同一のもの"]
[null,"（２）　異なるもの"]

{"sheet":"丸打ちビニルコード","index":9,"n_rows":12,"n_cols":7,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","合成樹脂系絶縁電線類"]
["電気用品名","丸打ちビニルコード"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["絶縁体の主材料","（１）　耐熱性ビニル混合物のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["導体の種類","（１）　Ａ種のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["線心の構造（単心ビニルコードの場合を除く。）","（１）　同一のもの"]
[null,"（２）　異なるもの"]

{"sheet":"その他のビニルコード","index":10,"n_rows":12,"n_cols":7,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,0,11,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,7,0],[8,0,9,0]]}
["電気用品の区分","合成樹脂系絶縁電線類"]
["電気用品名","その他のビニルコード"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["絶縁体の主材料","（１）　耐熱性ビニル混合物のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["導体の種類","（１）　Ａ種のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["線心の構造（単心ビニルコードの場合を除く。）","（１）　同一のもの"]
[null,"（２）　異なるもの"]

{"sheet":"単心ポリエチレンコード","index":11,"n_rows":13,"n_cols":7,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,8,0],[9,0,10,0],[11,0,12,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","合成樹脂系絶縁電線類"]
["電気用品名","単心ポリエチレンコード"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["絶縁体の主材料","（１）　耐燃性ポリエチレン混合物のもの（耐燃性架橋ポリエチレン混合物のものを除く。）"]
[null,"（２）　耐燃性架橋ポリエチレン混合物のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["導体の種類","（１）　Ａ種のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["線心の構造（単心ポリエチレンコードの場合を除く。）","（１）　同一のもの"]
[null,"（２）　異なるもの"]

{"sheet":"その他のポリエチレンコード","index":12,"n_rows":13,"n_cols":7,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,12,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,8,0],[9,0,10,0]]}
["電気用品の区分","合成樹脂系絶縁電線類"]
["電気用品名","その他のポリエチレンコード"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["絶縁体の主材料","（１）　耐燃性ポリエチレン混合物のもの（耐燃性架橋ポリエチレン混合物のものを除く。）"]
[null,"（２）　耐燃性架橋ポリエチレン混合物のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["導体の種類","（１）　Ａ種のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["線心の構造（単心ポリエチレンコードの場合を除く。）","（１）　同一のもの"]
[null,"（２）　異なるもの"]

{"sheet":"単心ポリオレフィンコード","index":13,"n_rows":13,"n_cols":7,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,8,0],[9,0,10,0],[11,0,12,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","合成樹脂系絶縁電線類"]
["電気用品名","単心ポリオレフィンコード"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["絶縁体の主材料","（１）　耐燃性ポリオレフィン混合物のもの"]
[null,"（２）　耐燃性架橋ポリオレフィン混合物のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["導体の種類","（１）　Ａ種のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["線心の構造（単心ポリオレフィンコードの場合を除く。）","（１）　同一のもの"]
[null,"（２）　異なるもの"]

{"sheet":"その他のポリオレフィンコード","index":14,"n_rows":13,"n_cols":7,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,8,0],[9,0,10,0],[11,0,12,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","合成樹脂系絶縁電線類"]
["電気用品名","その他のポリオレフィンコード"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["絶縁体の主材料","（１）　耐燃性ポリオレフィン混合物のもの"]
[null,"（２）　耐燃性架橋ポリオレフィン混合物のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["導体の種類","（１）　Ａ種のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["線心の構造（単心ポリオレフィンコードの場合を除く。）","（１）　同一のもの"]
[null,"（２）　異なるもの"]

{"sheet":"キャブタイヤコード","index":15,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[6,0,16,0],[17,0,23,0],[24,0,25,0],[26,0,27,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[28,0,29,0],[30,0,31,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","合成樹脂系絶縁電線類"]
["電気用品名","キャブタイヤコード"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["絶縁体の主材料","（１）　ビニル混合物のもの"]
[null,"（２）　耐熱性ビニル混合物のもの"]
[null,"（３）　ポリエチレン混合物のもの（耐燃性ポリエチレン混合物のもの、架橋ポリエチレン混合物のもの及び耐燃性架橋ポリエチレン混合物のものを除く。）"]
[null,"（４）　耐燃性ポリエチレン混合物のもの（耐燃性架橋ポリエチレン混合物のものを除く。）"]
[null,"（５）　架橋ポリエチレン混合物のもの（耐燃性架橋ポリエチレン混合物のものを除く。）"]
[null,"（６）　耐燃性架橋ポリエチレン混合物のもの"]
[null,"（７）　ポリオレフィン混合物のもの"]
[null,"（８）　耐燃性ポリオレフィン混合物のもの"]
[null,"（９）　架橋ポリオレフィン混合物のもの"]
[null,"（１０）　耐燃性架橋ポリオレフィン混合物のもの"]
[null,"（１１）　その他のもの"]
["外装の主材料","（１）　ビニル混合物のもの"]
[null,"（２）　耐熱性ビニル混合物のもの"]
[null,"（３）　耐燃性ポリエチレン混合物のもの（耐燃性架橋ポリエチレン混合物のものを除く。）"]
[null,"（４）　耐燃性架橋ポリエチレン混合物のもの"]
[null,"（５）　耐燃性ポリオレフィン混合物のもの"]
[null,"（６）　耐燃性架橋ポリオレフィン混合物のもの"]
[null,"（７）　その他のもの"]
["導体の種類","（１）　Ａ種のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["線心の構造","（１）　同一のもの"]
[null,"（２）　異なるもの"]
["耐震性","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["金属製の導体補強線","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]

{"sheet":"金糸コード","index":16,"n_rows":22,"n_cols":7,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,0,21,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,12,0],[13,0,14,0],[15,0,19,0]]}
["電気用品の区分","合成樹脂系絶縁電線類"]
["電気用品名","金糸コード"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["絶縁体の主材料","（１）　ビニル混合物のもの"]
[null,"（２）　耐熱性ビニル混合物のもの"]
[null,"（３）　ポリオレフィン混合物のもの"]
[null,"（４）　耐燃性ポリオレフィン混合物のもの"]
[null,"（５）　架橋ポリオレフィン混合物のもの"]
[null,"（６）　耐燃性架橋ポリオレフィン混合物のもの"]
[null,"（７）　その他のもの"]
["外装","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["外装の主材料","（１）　ビニル混合物のもの"]
[null,"（２）　耐熱性ビニル混合物のもの"]
[null,"（３）　耐燃性ポリオレフィン混合物のもの"]
[null,"（４）　耐燃性架橋ポリオレフィン混合物のもの"]
[null,"（５）　その他のもの"]
["導体の種類","（１）　Ａ種のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]

{"sheet":"ビニルキャブタイヤケーブル","index":17,"n_rows":31,"n_cols":7,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[29,0,30,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,8,0],[9,0,19,0],[20,0,21,0],[22,0,23,0],[24,0,26,0],[27,0,28,0]]}
["電気用品の区分","合成樹脂系絶縁電線類"]
["電気用品名","ビニルキャブタイヤケーブル"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["導体の断面積","（１）　８．０ｍｍ２以下のもの"]
[null,"（２）　８．０ｍｍ２を超え３２ｍｍ２以下のもの"]
[null,"（３）　３２ｍｍ２を超えるもの"]
["絶縁体の主材料","（１）　ビニル混合物のもの"]
[null,"（２）　耐熱性ビニル混合物のもの"]
[null,"（３）　ポリエチレン混合物のもの（耐燃性ポリエチレン混合物のもの、架橋ポリエチレン混合物のもの及び耐燃性架橋ポリエチレン混合物のものを除く。）"]
[null,"（４）　耐燃性ポリエチレン混合物のもの（耐燃性架橋ポリエチレン混合物のものを除く。）"]
[null,"（５）　架橋ポリエチレン混合物のもの（耐燃性架橋ポリエチレン混合物のものを除く。）"]
[null,"（６）　耐燃性架橋ポリエチレン混合物のもの"]
[null,"（７）　ポリオレフィン混合物のもの"]
[null,"（８）　耐燃性ポリオレフィン混合物のもの"]
[null,"（９）　架橋ポリオレフィン混合物のもの"]
[null,"（１０）　耐燃性架橋ポリオレフィン混合物のもの"]
[null,"（１１）　その他のもの"]
["外装の主材料","（１）　ビニル混合物のもの"]
[null,"（２）　耐熱性ビニル混合物のもの"]
["線心","（１）　単心のもの"]
[null,"（２）　２心以上のもの"]
["線心の構成","（１）　丸形のもの"]
[null,"（２）　平形のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["耐震性","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["金属製の導体補強線","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]

{"sheet":"耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル","index":18,"n_rows":25,"n_cols":7,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[23,0,24,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,8,0],[9,0,13,0],[14,0,15,0],[16,0,17,0],[18,0,20,0],[21,0,22,0]]}
["電気用品の区分","合成樹脂系絶縁電線類"]
["電気用品名","耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["導体の断面積","（１）　８．０ｍｍ２以下のもの"]
[null,"（２）　８．０ｍｍ２を超え３２ｍｍ２以下のもの"]
[null,"（３）　３２ｍｍ２を超えるもの"]
["絶縁体の主材料","（１）　ポリオレフィン混合物のもの"]
[null,"（２）　耐燃性ポリオレフィン混合物のもの"]
[null,"（３）　架橋ポリオレフィン混合物のもの"]
[null,"（４）　耐燃性架橋ポリオレフィン混合物のもの"]
[null,"（５）　その他のもの"]
["外装の主材料","（１）　耐燃性ポリオレフィン混合物のもの"]
[null,"（２）　耐燃性架橋ポリオレフィン混合物のもの"]
["線心","（１）　単心のもの"]
[null,"（２）　２心以上のもの"]
["線心の構成","（１）　丸形のもの"]
[null,"（２）　平形のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["耐震性","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["金属製の導体補強線","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]

{"sheet":"電気温床線","index":19,"n_rows":16,"n_cols":7,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,12,0],[13,0,15,0],[4,2,4,6],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[6,0,7,0],[8,0,10,0]]}
["電気用品の区分","合成樹脂系絶縁電線類"]
["電気用品名","電気温床線"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力","（１）　４００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　４００Ｗを超え８００Ｗ以下のもの"]
[null,"（３）　８００Ｗを超えるもの"]
["絶縁体の主材料","（１）　耐熱性ビニル混合物のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["発熱線心の構成","（１）　単心のもの"]
[null,"（２）　平行形のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]