{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["08インデックス","管形ヒューズ","その他の包装ヒューズ_除く、筒形ヒューズ及び栓形ヒューズ","筒形ヒューズ","栓形ヒューズ"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"08インデックス","index":0,"n_rows":9,"n_cols":2,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["包装ヒューズ類"]
[]
["特定電気用品"]
[null,"管形ヒューズ"]
[null,"その他の包装ヒューズ（筒形ヒューズ及び栓形ヒューズを除く。）"]
[]
["特定電気用品以外の電気用品"]
[null,"筒形ヒューズ"]
[null,"栓形ヒューズ"]

{"sheet":"管形ヒューズ","index":1,"n_rows":69,"n_cols":7,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[55,0,68,0],[23,0,28,0],[29,0,30,0],[31,0,32,0],[33,0,34,0],[35,0,41,0],[42,0,46,0],[8,0,13,0],[14,0,22,0],[47,0,48,0],[49,0,50,0],[51,0,54,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0]]}
["電気用品の区分","包装ヒューズ類"]
["電気用品名","管形ヒューズ"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流（定格電流表示のあるものの場合に限る。）","（１）　５Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　５Ａを超え１５Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　１５Ａを超え３０Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　３０Ａを超え６０Ａ以下のもの"]
[null,"（５）　６０Ａを超え１００Ａ以下のもの"]
[null,"（６）　１００Ａを超えるもの"]
["適用電動機の定格容量（定格電流表示のないものの場合に限る。）","（１）　単相で２００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　単相で２００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの"]
[null,"（３）　単相で４００Ｗを超え７５０Ｗ以下のもの"]
[null,"（４）　単相で７５０Ｗを超えるもの"]
[null,"（５）　３相で７５０Ｗ以下のもの"]
[null,"（６）　３相で７５０Ｗを超え２．２ｋＷ以下のもの"]
[null,"（７）　３相で２．２ｋＷを超え３．７ｋＷ以下のもの"]
[null,"（８）　３相で３．７ｋＷを超え７．５ｋＷ以下のもの"]
[null,"（９）　３相で７．５ｋＷを超えるもの"]
["可溶体の主材料","（１）　銀のもの"]
[null,"（２）　アルミニウムのもの"]
[null,"（３）　亜鉛のもの"]
[null,"（４）　鉛のもの"]
[null,"（５）　銅のもの"]
[null,"（６）　その他のもの"]
["可溶体の数","（１）　１のもの"]
[null,"（２）　２以上のもの"]
["再使用（管形ヒューズを除く。）","（１）　できるもの"]
[null,"（２）　できないもの"]
["内部充てん物","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["筒（内筒を除く。）の材料","（１）　フェノール樹脂のもの"]
[null,"（２）　ファイバーのもの"]
[null,"（３）　磁器のもの又はガラスのもの"]
[null,"（４）　ポリエステル樹脂のもの"]
[null,"（５）　メラミン樹脂のもの"]
[null,"（６）　ユリア樹脂のもの"]
[null,"（７）　その他のもの"]
["端子","（１）　刃形のもの"]
[null,"（２）　筒形のもの"]
[null,"（３）　締付け形のもの"]
[null,"（４）　リード線付きのもの"]
[null,"（５）　その他のもの"]
["排気孔","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["溶断の表示","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["用途","（１）　電動機用のもの"]
[null,"（２）　電子機器用のもの"]
[null,"（３）　短絡保護専用のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["定格遮断電流","（１）　１００Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　１００Ａを超え３００Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　３００Ａを超え５００Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　５００Ａを超え１，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（５）　１，０００Ａを超え１，５００Ａ以下のもの"]
[null,"（６）　１，５００Ａを超え２，５００Ａ以下のもの"]
[null,"（７）　２，５００Ａを超え５，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（８）　５，０００Ａを超え７，５００Ａ以下のもの"]
[null,"（９）　７，５００Ａを超え１０，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（１０）　１０，０００Ａを超え１５，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（１１）　１５，０００Ａを超え２０，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（１２）　２０，０００Ａを超え２５，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（１３）　２５，０００Ａを超え３０，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（１４）　３０，０００Ａを超えるもの"]

{"sheet":"その他の包装ヒューズ_除く、筒形ヒューズ及び栓形ヒューズ","index":2,"n_rows":69,"n_cols":7,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[55,0,68,0],[23,0,28,0],[29,0,30,0],[31,0,32,0],[33,0,34,0],[35,0,41,0],[42,0,46,0],[8,0,13,0],[14,0,22,0],[47,0,48,0],[49,0,50,0],[51,0,54,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0]]}
["電気用品の区分","包装ヒューズ類"]
["電気用品名","その他の包装ヒューズ（筒形ヒューズ及び栓形ヒューズを除く。）"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流（定格電流表示のあるものの場合に限る。）","（１）　５Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　５Ａを超え１５Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　１５Ａを超え３０Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　３０Ａを超え６０Ａ以下のもの"]
[null,"（５）　６０Ａを超え１００Ａ以下のもの"]
[null,"（６）　１００Ａを超えるもの"]
["適用電動機の定格容量（定格電流表示のないものの場合に限る。）","（１）　単相で２００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　単相で２００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの"]
[null,"（３）　単相で４００Ｗを超え７５０Ｗ以下のもの"]
[null,"（４）　単相で７５０Ｗを超えるもの"]
[null,"（５）　３相で７５０Ｗ以下のもの"]
[null,"（６）　３相で７５０Ｗを超え２．２ｋＷ以下のもの"]
[null,"（７）　３相で２．２ｋＷを超え３．７ｋＷ以下のもの"]
[null,"（８）　３相で３．７ｋＷを超え７．５ｋＷ以下のもの"]
[null,"（９）　３相で７．５ｋＷを超えるもの"]
["可溶体の主材料","（１）　銀のもの"]
[null,"（２）　アルミニウムのもの"]
[null,"（３）　亜鉛のもの"]
[null,"（４）　鉛のもの"]
[null,"（５）　銅のもの"]
[null,"（６）　その他のもの"]
["可溶体の数","（１）　１のもの"]
[null,"（２）　２以上のもの"]
["再使用（管形ヒューズを除く。）","（１）　できるもの"]
[null,"（２）　できないもの"]
["内部充てん物","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["筒（内筒を除く。）の材料","（１）　フェノール樹脂のもの"]
[null,"（２）　ファイバーのもの"]
[null,"（３）　磁器のもの又はガラスのもの"]
[null,"（４）　ポリエステル樹脂のもの"]
[null,"（５）　メラミン樹脂のもの"]
[null,"（６）　ユリア樹脂のもの"]
[null,"（７）　その他のもの"]
["端子","（１）　刃形のもの"]
[null,"（２）　筒形のもの"]
[null,"（３）　締付け形のもの"]
[null,"（４）　リード線付きのもの"]
[null,"（５）　その他のもの"]
["排気孔","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["溶断の表示","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["用途","（１）　電動機用のもの"]
[null,"（２）　電子機器用のもの"]
[null,"（３）　短絡保護専用のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["定格遮断電流","（１）　１００Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　１００Ａを超え３００Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　３００Ａを超え５００Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　５００Ａを超え１，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（５）　１，０００Ａを超え１，５００Ａ以下のもの"]
[null,"（６）　１，５００Ａを超え２，５００Ａ以下のもの"]
[null,"（７）　２，５００Ａを超え５，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（８）　５，０００Ａを超え７，５００Ａ以下のもの"]
[null,"（９）　７，５００Ａを超え１０，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（１０）　１０，０００Ａを超え１５，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（１１）　１５，０００Ａを超え２０，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（１２）　２０，０００Ａを超え２５，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（１３）　２５，０００Ａを超え３０，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（１４）　３０，０００Ａを超えるもの"]

{"sheet":"筒形ヒューズ","index":3,"n_rows":43,"n_cols":7,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,11,0],[12,0,17,0],[34,0,36,0],[37,0,42,0],[18,0,21,0],[22,0,23,0],[24,0,25,0],[26,0,27,0],[28,0,31,0],[32,0,33,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0]]}
["電気用品の区分","包装ヒューズ類"]
["電気用品名","筒形ヒューズ"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流（定格電流表示のあるものの場合に限る。）","（１）　５Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　５Ａを超え３０Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　３０Ａを超え１００Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　１００Ａを超えるもの"]
["適用電動機の定格容量（定格電流表示のないものの場合に限る。）","（１）　単相で２００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　単相で２００Ｗを超え７５０Ｗ以下のもの"]
[null,"（３）　単相で７５０Ｗを超えるもの"]
[null,"（４）　３相で７５０Ｗ以下のもの"]
[null,"（５）　３相で７５０Ｗを超え３．７ｋＷ以下のもの"]
[null,"（６）　３相で３．７ｋＷを超えるもの"]
["可溶体の主材料","（１）　銀のもの"]
[null,"（２）　亜鉛のもの"]
[null,"（３）　銅のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["内筒（筒形ヒューズの場合に限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["再使用（筒形ヒューズの場合に限る。）","（１）　できるもの"]
[null,"（２）　できないもの"]
["内部充てん物","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["端子（筒形ヒューズの場合に限る。）","（１）　刃形のもの"]
[null,"（２）　筒形のもの"]
[null,"（３）　締付け形のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["溶断の表示","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["用途","（１）　電動機用のもの"]
[null,"（２）　短絡保護専用のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["定格遮断電流","（１）　１，５００Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　１，５００Ａを超え５，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　５，０００Ａを超え１０，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　１０，０００Ａを超え２０，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（５）　２０，０００Ａを超え３０，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（６）　３０，０００Ａを超えるもの"]

{"sheet":"栓形ヒューズ","index":4,"n_rows":43,"n_cols":7,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[4,0,4,1],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[37,0,42,0],[22,0,23,0],[24,0,25,0],[26,0,27,0],[28,0,31,0],[32,0,33,0],[34,0,36,0],[6,0,7,0],[8,0,11,0],[12,0,17,0],[18,0,21,0]]}
["電気用品の区分","包装ヒューズ類"]
["電気用品名","栓形ヒューズ"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流（定格電流表示のあるものの場合に限る。）","（１）　５Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　５Ａを超え３０Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　３０Ａを超え１００Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　１００Ａを超えるもの"]
["適用電動機の定格容量（定格電流表示のないものの場合に限る。）","（１）　単相で２００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　単相で２００Ｗを超え７５０Ｗ以下のもの"]
[null,"（３）　単相で７５０Ｗを超えるもの"]
[null,"（４）　３相で７５０Ｗ以下のもの"]
[null,"（５）　３相で７５０Ｗを超え３．７ｋＷ以下のもの"]
[null,"（６）　３相で３．７ｋＷを超えるもの"]
["可溶体の主材料","（１）　銀のもの"]
[null,"（２）　亜鉛のもの"]
[null,"（３）　銅のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["内筒（筒形ヒューズの場合に限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["再使用（筒形ヒューズの場合に限る。）","（１）　できるもの"]
[null,"（２）　できないもの"]
["内部充てん物","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["端子（筒形ヒューズの場合に限る。）","（１）　刃形のもの"]
[null,"（２）　筒形のもの"]
[null,"（３）　締付け形のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["溶断の表示","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["用途","（１）　電動機用のもの"]
[null,"（２）　短絡保護専用のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["定格遮断電流","（１）　１，５００Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　１，５００Ａを超え５，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　５，０００Ａを超え１０，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　１０，０００Ａを超え２０，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（５）　２０，０００Ａを超え３０，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（６）　３０，０００Ａを超えるもの"]