{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":59,"sheets":["10インデックス","タンブラースイッチ","ロータリースイッチ","押しボタンスイッチ","プルスイッチ","中間スイッチ","ペンダントスイッチ","その他の点滅器","タイムスイッチ","街灯スイッチ","光電式自動点滅器","リモートコントロールリレー","カットアウトスイッチ","カバー付ナイフスイッチ","カットアウト","箱開閉器","分電盤ユニットスイッチ","電磁開閉器","配線用遮断器","フロートスイッチ","圧力スイッチ","ミシン用コントローラー","漏電遮断器","差込みプラグ","コンセント","マルチタップ","コードコネクターボディ","アイロンプラグ","器具用差込みプラグ","その他の差込み接続器","延長コードセット","コードリール","ライティングダクト","ライティングダクト用のカップリング","ライティングダクト用のエルボー","ライティングダクト用のティ","ライティングダクト用のクロス","ライティングダクト用のフィードインボックス","ライティングダクト用のエンドキャップ","ライティングダクト用のプラグ","ライティングダクト用のアダプター","その他のライティングダクトの付属品及びライティングダクト用接続","ねじ込みローゼット","引掛けローゼット","その他のローゼット","キーレスソケット","防水ソケット","キーソケット","プルソケット","ボタンソケット","その他のソケット","分岐ソケット","セパラブルプラグボディ","その他のねじ込み接続器","アダプター","ランプレセプタクル","蛍光灯用ソケット","蛍光灯用スターターソケット","ジョイントボックス"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"10インデックス","index":0,"n_rows":46,"n_cols":4,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["配線器具"]
[]
["特定電気用品",null,"特定電気用品以外の電気用品"]
[null,"タンブラースイッチ",null,"リモートコントロールリレー"]
[null,"ロータリースイッチ",null,"カットアウトスイッチ"]
[null,"押しボタンスイッチ",null,"カバー付ナイフスイッチ"]
[null,"プルスイッチ",null,"分電盤ユニットスイッチ"]
[null,"中間スイッチ",null,"電磁開閉器"]
[null,"ペンダントスイッチ",null,"ライティングダクト"]
[null,"その他の点滅器",null,"ライティングダクト用のカップリング"]
[null,"タイムスイッチ",null,"ライティングダクト用のエルボー"]
[null,"街灯スイッチ",null,"ライティングダクト用のティ"]
[null,"光電式自動点滅器",null,"ライティングダクト用のクロス"]
[null,"カットアウト",null,"ライティングダクト用のフィードインボックス"]
[null,"箱開閉器",null,"ライティングダクト用のエンドキャップ"]
[null,"配線用遮断器",null,"ライティングダクト用のプラグ"]
[null,"フロートスイッチ",null,"ライティングダクト用のアダプター"]
[null,"圧力スイッチ",null,"その他のライティングダクトの附属品及びライティングダクト用接続器"]
[null,"ミシン用コントローラー"]
[null,"漏電遮断器"]
[null,"差込みプラグ"]
[null,"コンセント"]
[null,"マルチタップ"]
[null,"コードコネクターボディ"]
[null,"アイロンプラグ"]
[null,"器具用差込みプラグ"]
[null,"その他の差込み接続器"]
[null,"延長コードセット"]
[null,"コードリール"]
[null,"ねじ込みローゼット"]
[null,"引掛けローゼット"]
[null,"その他のローゼット"]
[null,"キーレスソケット"]
[null,"防水ソケット"]
[null,"キーソケット"]
[null,"プルソケット"]
[null,"ボタンソケット"]
[null,"その他のソケット"]
[null,"分岐ソケット"]
[null,"セパラブルプラグボディ"]
[null,"その他のねじ込み接続器"]
[null,"アダプター"]
[null,"ランプレセプタクル"]
[null,"蛍光灯用ソケット"]
[null,"蛍光灯用スターターソケット"]
[null,"ジョイントボックス"]

{"sheet":"タンブラースイッチ","index":1,"n_rows":48,"n_cols":7,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[31,0,33,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,12,0],[13,0,17,0],[18,0,19,0],[20,0,21,0],[22,0,23,0],[24,0,25,0],[26,0,28,0],[29,0,30,0],[34,0,36,0],[37,0,39,0],[40,0,42,0],[43,0,44,0],[45,0,47,0]]}
["電気用品の区分","配線器具"]
["電気用品名","タンブラースイッチ"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流（定格電流表示のあるものの場合に限る。）","（１）　７Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　７Ａを超え１０Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　１０Ａを超え１５Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　１５Ａを超え２０Ａ以下のもの"]
[null,"（５）　２０Ａを超えるもの"]
["適用電動機の定格容量（適用電動機の定格容量表示のあるものの場合に限る。）","（１）　１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　１００Ｗを超え２００Ｗ以下のもの"]
[null,"（３）　２００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの"]
[null,"（４）　４００Ｗを超え７５０Ｗ以下のもの"]
[null,"（５）　７５０Ｗを超えるもの"]
["極","（１）　単極のもの"]
[null,"（２）　２極以上のもの"]
["接続する電線の種類","（１）　銅のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["切換え（開操作を含む。）の段数","（１）　２以下のもの"]
[null,"（２）　３以上のもの"]
["開閉機構の方式","（１）　機械式のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["接点の材料","（１）　銀のもの又は銀合金のもの"]
[null,"（２）　銅のもの又は銅合金のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["主絶縁体の材料","（１）　合成樹脂のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["外郭の材料（機械器具に組み込まれる構造のものの場合を除く。）","（１）　金属のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["ボタンの数（電磁開閉器操作用以外の押しボタンスイッチの場合に限る。）","（１）　単ボタンのもの"]
[null,"（２）　２ボタンのもの"]
[null,"（３）　３ボタン以上のもの"]
["使用方法","（１）　電子機械器具に組み込まれるもの"]
[null,"（２）　機械器具に組み込れるもの（電子機械器具に組み込まれるものを除く。）"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["用途","（１）　電磁開閉器操作用のもの"]
[null,"（２）　電動機操作用のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["種類","（１）　露出型のもの"]
[null,"（２）　埋込み型のもの"]
["防水構造","（１）　防雨型のもの"]
[null,"（２）　防浸型のもの"]
[null,"（３）　非防水型のもの"]

{"sheet":"ロータリースイッチ","index":2,"n_rows":48,"n_cols":7,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[31,0,33,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,12,0],[13,0,17,0],[18,0,19,0],[20,0,21,0],[22,0,23,0],[24,0,25,0],[26,0,28,0],[29,0,30,0],[34,0,36,0],[37,0,39,0],[40,0,42,0],[43,0,44,0],[45,0,47,0]]}
["電気用品の区分","配線器具"]
["電気用品名","ロータリースイッチ"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流（定格電流表示のあるものの場合に限る。）","（１）　７Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　７Ａを超え１０Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　１０Ａを超え１５Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　１５Ａを超え２０Ａ以下のもの"]
[null,"（５）　２０Ａを超えるもの"]
["適用電動機の定格容量（適用電動機の定格容量表示のあるものの場合に限る。）","（１）　１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　１００Ｗを超え２００Ｗ以下のもの"]
[null,"（３）　２００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの"]
[null,"（４）　４００Ｗを超え７５０Ｗ以下のもの"]
[null,"（５）　７５０Ｗを超えるもの"]
["極","（１）　単極のもの"]
[null,"（２）　２極以上のもの"]
["接続する電線の種類","（１）　銅のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["切換え（開操作を含む。）の段数","（１）　２以下のもの"]
[null,"（２）　３以上のもの"]
["開閉機構の方式","（１）　機械式のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["接点の材料","（１）　銀のもの又は銀合金のもの"]
[null,"（２）　銅のもの又は銅合金のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["主絶縁体の材料","（１）　合成樹脂のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["外郭の材料（機械器具に組み込まれる構造のものの場合を除く。）","（１）　金属のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["ボタンの数（電磁開閉器操作用以外の押しボタンスイッチの場合に限る。）","（１）　単ボタンのもの"]
[null,"（２）　２ボタンのもの"]
[null,"（３）　３ボタン以上のもの"]
["使用方法","（１）　電子機械器具に組み込まれるもの"]
[null,"（２）　機械器具に組み込れるもの（電子機械器具に組み込まれるものを除く。）"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["用途","（１）　電磁開閉器操作用のもの"]
[null,"（２）　電動機操作用のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["種類","（１）　露出型のもの"]
[null,"（２）　埋込み型のもの"]
["防水構造","（１）　防雨型のもの"]
[null,"（２）　防浸型のもの"]
[null,"（３）　非防水型のもの"]

{"sheet":"押しボタンスイッチ","index":3,"n_rows":48,"n_cols":7,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[31,0,33,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,12,0],[13,0,17,0],[18,0,19,0],[20,0,21,0],[22,0,23,0],[24,0,25,0],[26,0,28,0],[29,0,30,0],[34,0,36,0],[37,0,39,0],[40,0,42,0],[43,0,44,0],[45,0,47,0]]}
["電気用品の区分","配線器具"]
["電気用品名","押しボタンスイッチ"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流（定格電流表示のあるものの場合に限る。）","（１）　７Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　７Ａを超え１０Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　１０Ａを超え１５Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　１５Ａを超え２０Ａ以下のもの"]
[null,"（５）　２０Ａを超えるもの"]
["適用電動機の定格容量（適用電動機の定格容量表示のあるものの場合に限る。）","（１）　１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　１００Ｗを超え２００Ｗ以下のもの"]
[null,"（３）　２００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの"]
[null,"（４）　４００Ｗを超え７５０Ｗ以下のもの"]
[null,"（５）　７５０Ｗを超えるもの"]
["極","（１）　単極のもの"]
[null,"（２）　２極以上のもの"]
["接続する電線の種類","（１）　銅のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["切換え（開操作を含む。）の段数","（１）　２以下のもの"]
[null,"（２）　３以上のもの"]
["開閉機構の方式","（１）　機械式のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["接点の材料","（１）　銀のもの又は銀合金のもの"]
[null,"（２）　銅のもの又は銅合金のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["主絶縁体の材料","（１）　合成樹脂のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["外郭の材料（機械器具に組み込まれる構造のものの場合を除く。）","（１）　金属のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["ボタンの数（電磁開閉器操作用以外の押しボタンスイッチの場合に限る。）","（１）　単ボタンのもの"]
[null,"（２）　２ボタンのもの"]
[null,"（３）　３ボタン以上のもの"]
["使用方法","（１）　電子機械器具に組み込まれるもの"]
[null,"（２）　機械器具に組み込れるもの（電子機械器具に組み込まれるものを除く。）"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["用途","（１）　電磁開閉器操作用のもの"]
[null,"（２）　電動機操作用のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["種類","（１）　露出型のもの"]
[null,"（２）　埋込み型のもの"]
["防水構造","（１）　防雨型のもの"]
[null,"（２）　防浸型のもの"]
[null,"（３）　非防水型のもの"]

{"sheet":"プルスイッチ","index":4,"n_rows":48,"n_cols":7,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[31,0,33,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,12,0],[13,0,17,0],[18,0,19,0],[20,0,21,0],[22,0,23,0],[24,0,25,0],[26,0,28,0],[29,0,30,0],[34,0,36,0],[37,0,39,0],[40,0,42,0],[43,0,44,0],[45,0,47,0]]}
["電気用品の区分","配線器具"]
["電気用品名","プルスイッチ"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流（定格電流表示のあるものの場合に限る。）","（１）　７Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　７Ａを超え１０Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　１０Ａを超え１５Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　１５Ａを超え２０Ａ以下のもの"]
[null,"（５）　２０Ａを超えるもの"]
["適用電動機の定格容量（適用電動機の定格容量表示のあるものの場合に限る。）","（１）　１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　１００Ｗを超え２００Ｗ以下のもの"]
[null,"（３）　２００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの"]
[null,"（４）　４００Ｗを超え７５０Ｗ以下のもの"]
[null,"（５）　７５０Ｗを超えるもの"]
["極","（１）　単極のもの"]
[null,"（２）　２極以上のもの"]
["接続する電線の種類","（１）　銅のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["切換え（開操作を含む。）の段数","（１）　２以下のもの"]
[null,"（２）　３以上のもの"]
["開閉機構の方式","（１）　機械式のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["接点の材料","（１）　銀のもの又は銀合金のもの"]
[null,"（２）　銅のもの又は銅合金のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["主絶縁体の材料","（１）　合成樹脂のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["外郭の材料（機械器具に組み込まれる構造のものの場合を除く。）","（１）　金属のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["ボタンの数（電磁開閉器操作用以外の押しボタンスイッチの場合に限る。）","（１）　単ボタンのもの"]
[null,"（２）　２ボタンのもの"]
[null,"（３）　３ボタン以上のもの"]
["使用方法","（１）　電子機械器具に組み込まれるもの"]
[null,"（２）　機械器具に組み込れるもの（電子機械器具に組み込まれるものを除く。）"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["用途","（１）　電磁開閉器操作用のもの"]
[null,"（２）　電動機操作用のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["種類","（１）　露出型のもの"]
[null,"（２）　埋込み型のもの"]
["防水構造","（１）　防雨型のもの"]
[null,"（２）　防浸型のもの"]
[null,"（３）　非防水型のもの"]

{"sheet":"中間スイッチ","index":5,"n_rows":48,"n_cols":7,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[31,0,33,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,12,0],[13,0,17,0],[18,0,19,0],[20,0,21,0],[22,0,23,0],[24,0,25,0],[26,0,28,0],[29,0,30,0],[34,0,36,0],[37,0,39,0],[40,0,42,0],[43,0,44,0],[45,0,47,0]]}
["電気用品の区分","配線器具"]
["電気用品名","中間スイッチ"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流（定格電流表示のあるものの場合に限る。）","（１）　７Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　７Ａを超え１０Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　１０Ａを超え１５Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　１５Ａを超え２０Ａ以下のもの"]
[null,"（５）　２０Ａを超えるもの"]
["適用電動機の定格容量（適用電動機の定格容量表示のあるものの場合に限る。）","（１）　１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　１００Ｗを超え２００Ｗ以下のもの"]
[null,"（３）　２００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの"]
[null,"（４）　４００Ｗを超え７５０Ｗ以下のもの"]
[null,"（５）　７５０Ｗを超えるもの"]
["極","（１）　単極のもの"]
[null,"（２）　２極以上のもの"]
["接続する電線の種類","（１）　銅のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["切換え（開操作を含む。）の段数","（１）　２以下のもの"]
[null,"（２）　３以上のもの"]
["開閉機構の方式","（１）　機械式のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["接点の材料","（１）　銀のもの又は銀合金のもの"]
[null,"（２）　銅のもの又は銅合金のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["主絶縁体の材料","（１）　合成樹脂のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["外郭の材料（機械器具に組み込まれる構造のものの場合を除く。）","（１）　金属のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["ボタンの数（電磁開閉器操作用以外の押しボタンスイッチの場合に限る。）","（１）　単ボタンのもの"]
[null,"（２）　２ボタンのもの"]
[null,"（３）　３ボタン以上のもの"]
["使用方法","（１）　電子機械器具に組み込まれるもの"]
[null,"（２）　機械器具に組み込れるもの（電子機械器具に組み込まれるものを除く。）"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["用途","（１）　電磁開閉器操作用のもの"]
[null,"（２）　電動機操作用のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["種類","（１）　露出型のもの"]
[null,"（２）　埋込み型のもの"]
["防水構造","（１）　防雨型のもの"]
[null,"（２）　防浸型のもの"]
[null,"（３）　非防水型のもの"]

{"sheet":"ペンダントスイッチ","index":6,"n_rows":48,"n_cols":7,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[31,0,33,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,12,0],[13,0,17,0],[18,0,19,0],[20,0,21,0],[22,0,23,0],[24,0,25,0],[26,0,28,0],[29,0,30,0],[34,0,36,0],[37,0,39,0],[40,0,42,0],[43,0,44,0],[45,0,47,0]]}
["電気用品の区分","配線器具"]
["電気用品名","ペンダントスイッチ"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流（定格電流表示のあるものの場合に限る。）","（１）　７Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　７Ａを超え１０Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　１０Ａを超え１５Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　１５Ａを超え２０Ａ以下のもの"]
[null,"（５）　２０Ａを超えるもの"]
["適用電動機の定格容量（適用電動機の定格容量表示のあるものの場合に限る。）","（１）　１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　１００Ｗを超え２００Ｗ以下のもの"]
[null,"（３）　２００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの"]
[null,"（４）　４００Ｗを超え７５０Ｗ以下のもの"]
[null,"（５）　７５０Ｗを超えるもの"]
["極","（１）　単極のもの"]
[null,"（２）　２極以上のもの"]
["接続する電線の種類","（１）　銅のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["切換え（開操作を含む。）の段数","（１）　２以下のもの"]
[null,"（２）　３以上のもの"]
["開閉機構の方式","（１）　機械式のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["接点の材料","（１）　銀のもの又は銀合金のもの"]
[null,"（２）　銅のもの又は銅合金のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["主絶縁体の材料","（１）　合成樹脂のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["外郭の材料（機械器具に組み込まれる構造のものの場合を除く。）","（１）　金属のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["ボタンの数（電磁開閉器操作用以外の押しボタンスイッチの場合に限る。）","（１）　単ボタンのもの"]
[null,"（２）　２ボタンのもの"]
[null,"（３）　３ボタン以上のもの"]
["使用方法","（１）　電子機械器具に組み込まれるもの"]
[null,"（２）　機械器具に組み込れるもの（電子機械器具に組み込まれるものを除く。）"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["用途","（１）　電磁開閉器操作用のもの"]
[null,"（２）　電動機操作用のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["種類","（１）　露出型のもの"]
[null,"（２）　埋込み型のもの"]
["防水構造","（１）　防雨型のもの"]
[null,"（２）　防浸型のもの"]
[null,"（３）　非防水型のもの"]

{"sheet":"その他の点滅器","index":7,"n_rows":48,"n_cols":7,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[31,0,33,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,12,0],[13,0,17,0],[18,0,19,0],[20,0,21,0],[22,0,23,0],[24,0,25,0],[26,0,28,0],[29,0,30,0],[34,0,36,0],[37,0,39,0],[40,0,42,0],[43,0,44,0],[45,0,47,0]]}
["電気用品の区分","配線器具"]
["電気用品名","その他の点滅器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流（定格電流表示のあるものの場合に限る。）","（１）　７Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　７Ａを超え１０Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　１０Ａを超え１５Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　１５Ａを超え２０Ａ以下のもの"]
[null,"（５）　２０Ａを超えるもの"]
["適用電動機の定格容量（適用電動機の定格容量表示のあるものの場合に限る。）","（１）　１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　１００Ｗを超え２００Ｗ以下のもの"]
[null,"（３）　２００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの"]
[null,"（４）　４００Ｗを超え７５０Ｗ以下のもの"]
[null,"（５）　７５０Ｗを超えるもの"]
["極","（１）　単極のもの"]
[null,"（２）　２極以上のもの"]
["接続する電線の種類","（１）　銅のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["切換え（開操作を含む。）の段数","（１）　２以下のもの"]
[null,"（２）　３以上のもの"]
["開閉機構の方式","（１）　機械式のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["接点の材料","（１）　銀のもの又は銀合金のもの"]
[null,"（２）　銅のもの又は銅合金のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["主絶縁体の材料","（１）　合成樹脂のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["外郭の材料（機械器具に組み込まれる構造のものの場合を除く。）","（１）　金属のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["ボタンの数（電磁開閉器操作用以外の押しボタンスイッチの場合に限る。）","（１）　単ボタンのもの"]
[null,"（２）　２ボタンのもの"]
[null,"（３）　３ボタン以上のもの"]
["使用方法","（１）　電子機械器具に組み込まれるもの"]
[null,"（２）　機械器具に組み込れるもの（電子機械器具に組み込まれるものを除く。）"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["用途","（１）　電磁開閉器操作用のもの"]
[null,"（２）　電動機操作用のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["種類","（１）　露出型のもの"]
[null,"（２）　埋込み型のもの"]
["防水構造","（１）　防雨型のもの"]
[null,"（２）　防浸型のもの"]
[null,"（３）　非防水型のもの"]

{"sheet":"タイムスイッチ","index":8,"n_rows":35,"n_cols":7,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,0,28,0],[29,0,32,0],[4,0,4,1],[33,0,34,0],[15,0,16,0],[17,0,19,0],[20,0,21,0],[22,0,24,0],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,12,0],[13,0,14,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1]]}
["電気用品の区分","配線器具"]
["電気用品名","タイムスイッチ"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流","（１）　７Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　７Ａを超え１０Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　１０Ａを超え１５Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　１５Ａを超え２０Ａ以下のもの"]
[null,"（５）　２０Ａを超えるもの"]
["接続する電線の種類","（１）　銅のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["開閉機構の方式","（１）　機械式のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["接点の材料","（１）　銀のもの又は銀合金のもの"]
[null,"（２）　銅のもの又は銅合金のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["主絶縁体の材料","（１）　合成樹脂のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["外郭の材料","（１）　金属のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["操作の方式（街灯スイッチの場合に限る。）","（１）　タンブラー式のもの"]
[null,"（２）　ロータリー式のもの"]
[null,"（３）　引きひも式のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["駆動の方式（タイムスイッチの場合に限る。）","（１）　ぜんまい式のもの"]
[null,"（２）　電池式のもの"]
[null,"（３）　商用周波数の交流式のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["種類（光電式自動点滅器の場合に限る。）","（１）　一体方式のもの"]
[null,"（２）　分離方式のもの"]

{"sheet":"街灯スイッチ","index":9,"n_rows":35,"n_cols":7,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,0,28,0],[29,0,32,0],[4,0,4,1],[33,0,34,0],[15,0,16,0],[17,0,19,0],[20,0,21,0],[22,0,24,0],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,12,0],[13,0,14,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1]]}
["電気用品の区分","配線器具"]
["電気用品名","街灯スイッチ"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流","（１）　７Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　７Ａを超え１０Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　１０Ａを超え１５Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　１５Ａを超え２０Ａ以下のもの"]
[null,"（５）　２０Ａを超えるもの"]
["接続する電線の種類","（１）　銅のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["開閉機構の方式","（１）　機械式のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["接点の材料","（１）　銀のもの又は銀合金のもの"]
[null,"（２）　銅のもの又は銅合金のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["主絶縁体の材料","（１）　合成樹脂のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["外郭の材料","（１）　金属のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["操作の方式（街灯スイッチの場合に限る。）","（１）　タンブラー式のもの"]
[null,"（２）　ロータリー式のもの"]
[null,"（３）　引きひも式のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["駆動の方式（タイムスイッチの場合に限る。）","（１）　ぜんまい式のもの"]
[null,"（２）　電池式のもの"]
[null,"（３）　商用周波数の交流式のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["種類（光電式自動点滅器の場合に限る。）","（１）　一体方式のもの"]
[null,"（２）　分離方式のもの"]

{"sheet":"光電式自動点滅器","index":10,"n_rows":35,"n_cols":7,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,0,28,0],[29,0,32,0],[4,0,4,1],[33,0,34,0],[15,0,16,0],[17,0,19,0],[20,0,21,0],[22,0,24,0],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,12,0],[13,0,14,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1]]}
["電気用品の区分","配線器具"]
["電気用品名","光電式自動点滅器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流","（１）　７Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　７Ａを超え１０Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　１０Ａを超え１５Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　１５Ａを超え２０Ａ以下のもの"]
[null,"（５）　２０Ａを超えるもの"]
["接続する電線の種類","（１）　銅のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["開閉機構の方式","（１）　機械式のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["接点の材料","（１）　銀のもの又は銀合金のもの"]
[null,"（２）　銅のもの又は銅合金のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["主絶縁体の材料","（１）　合成樹脂のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["外郭の材料","（１）　金属のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["操作の方式（街灯スイッチの場合に限る。）","（１）　タンブラー式のもの"]
[null,"（２）　ロータリー式のもの"]
[null,"（３）　引きひも式のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["駆動の方式（タイムスイッチの場合に限る。）","（１）　ぜんまい式のもの"]
[null,"（２）　電池式のもの"]
[null,"（３）　商用周波数の交流式のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["種類（光電式自動点滅器の場合に限る。）","（１）　一体方式のもの"]
[null,"（２）　分離方式のもの"]

{"sheet":"リモートコントロールリレー","index":11,"n_rows":17,"n_cols":7,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[15,0,16,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,10,0],[11,0,12,0],[13,0,14,0]]}
["電気用品の区分","配線器具"]
["電気用品名","リモートコントロールリレー"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流","（１）　１０Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　１０Ａを超え２０Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　２０Ａを超えるもの"]
["接続する電線の種類","（１）　銅のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["接点の材料","（１）　銀のもの又は銀合金のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["主絶縁体の材料","（１）　合成樹脂のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]

{"sheet":"カットアウトスイッチ","index":12,"n_rows":21,"n_cols":7,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[13,0,14,0],[15,0,16,0],[17,0,18,0],[19,0,20,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,10,0],[11,0,12,0]]}
["電気用品の区分","配線器具"]
["電気用品名","カットアウトスイッチ"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流","（１）　３０Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　３０Ａを超え６０Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　６０Ａを超えるもの"]
["極","（１）　２極以下のもの"]
[null,"（２）　３極以上のもの"]
["回路の接続方式","（１）　電線直付けのもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["接続する電線の種類","（１）　銅のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["取付けヒューズの種類","（１）　つめ付ヒューズのもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["定格遮断電流（非包装ヒューズを取り付けるカットアウトスイッチの場合及びカバー付ナイフスイッチの場合に限る。）","（１）　１，５００Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　１，５００Ａを超えるもの"]

{"sheet":"カバー付ナイフスイッチ","index":13,"n_rows":21,"n_cols":7,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[19,0,20,0],[6,0,7,0],[8,0,10,0],[11,0,12,0],[13,0,14,0],[15,0,16,0],[17,0,18,0]]}
["電気用品の区分","配線器具"]
["電気用品名","カバー付ナイフスイッチ"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流","（１）　３０Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　３０Ａを超え６０Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　６０Ａを超えるもの"]
["極","（１）　２極以下のもの"]
[null,"（２）　３極以上のもの"]
["回路の接続方式","（１）　電線直付けのもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["接続する電線の種類","（１）　銅のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["取付けヒューズの種類","（１）　つめ付ヒューズのもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["定格遮断電流（非包装ヒューズを取り付けるカットアウトスイッチの場合及びカバー付ナイフスイッチの場合に限る。）","（１）　１，５００Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　１，５００Ａを超えるもの"]

{"sheet":"カットアウト","index":14,"n_rows":36,"n_cols":7,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,2,4,6],[25,0,35,0],[6,0,7,0],[8,0,11,0],[12,0,15,0],[16,0,17,0],[18,0,20,0],[21,0,24,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","配線器具"]
["電気用品名","カットアウト"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流","（１）　１５Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　１５Ａを超え３０Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　３０Ａを超え６０Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　６０Ａを超えるもの"]
["極","（１）　単極のもの"]
[null,"（２）　２極のもの"]
[null,"（３）　単相３線用で３極のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["接続する電線の種類","（１）　銅のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["取付けヒューズの種類","（１）　つめ付ヒューズのもの"]
[null,"（２）　栓形ヒューズのもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["外郭の材料","（１）　金属のもの"]
[null,"（２）　磁器のもの"]
[null,"（３）　合成樹脂のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["定格遮断電流（非包装ヒューズを取り付けるものの場合に限る。）","（１）　１，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　１，０００Ａを超え１，５００Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　１，５００Ａを超え２，５００Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　２，５００Ａを超え５，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（５）　５，０００Ａを超え７，５００Ａ以下のもの"]
[null,"（６）　７，５００Ａを超え１０，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（７）　１０，０００Ａを超え１５，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（８）　１５，０００Ａを超え２０，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（９）　２０，０００Ａを超え２５，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（１０）　２５，０００Ａを超え３０，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（１１）　３０，０００Ａを超えるもの"]

{"sheet":"箱開閉器","index":15,"n_rows":71,"n_cols":7,"rows_kept":71,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[29,0,30,0],[31,0,34,0],[4,0,4,1],[24,0,26,0],[27,0,28,0],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,12,0],[13,0,21,0],[22,0,23,0],[52,0,62,0],[63,0,67,0],[68,0,70,0],[35,0,37,0],[38,0,40,0],[41,0,42,0],[43,0,45,0],[46,0,48,0],[49,0,51,0]]}
["電気用品の区分","配線器具"]
["電気用品名","箱開閉器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流（定格電流表示のあるものの場合に限る。）","（１）　５Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　５Ａを超え１５Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　１５Ａを超え３０Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　３０Ａを超え６０Ａ以下のもの"]
[null,"（５）　６０Ａを超えるもの"]
["適用電動機の定格容量（適用電動機の定格容量表示のあるものの場合に限る。）","（１）　単相で２００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　単相で２００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの"]
[null,"（３）　単相で４００Ｗを超え７５０Ｗ以下のもの"]
[null,"（４）　単相で７５０Ｗを超えるもの"]
[null,"（５）　３相で７５０Ｗ以下のもの"]
[null,"（６）　３相で７５０Ｗを超え２．２ｋＷ以下のもの"]
[null,"（７）　３相で２．２ｋＷを超え３．７ｋＷ以下のもの"]
[null,"（８）　３相で３．７ｋＷを超え７．５ｋＷ以下のもの"]
[null,"（９）　３相で７．５ｋＷを超えるもの"]
["極","（１）　２極以下のもの"]
[null,"（２）　３極以上のもの"]
["電源側接続端子","（１）　ねじ端子のもの"]
[null,"（２）　プラグイン式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["接続する電線の種類","（１）　銅のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["ヒューズの取付け部","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["取付けヒューズの種類","（１）　つめ付ヒューズのもの"]
[null,"（２）　筒形ヒューズのもの"]
[null,"（３）　栓形ヒューズのもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["開閉接触部の構造","（１）　刃形のもの"]
[null,"（２）　塊状のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["接点の材料","（１）　銀のもの又は銀合金のもの"]
[null,"（２）　銅のもの又は銅合金のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["過電流引き外し素子","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["過電流引き外し素子の数","（１）　１のもの"]
[null,"（２）　２のもの"]
[null,"（３）　３以上のもの"]
["過電流引き外し機構","（１）　熱動式のもの"]
[null,"（２）　電磁式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["外郭の材料","（１）　金属のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["定格遮断電流（定格遮断電流表示のあるものの場合に限る。）","（１）　１，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　１，０００Ａを超え１，５００Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　１，５００Ａを超え２，５００Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　２，５００Ａを超え５，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（５）　５，０００Ａを超え７，５００Ａ以下のもの"]
[null,"（６）　７，５００Ａを超え１０，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（７）　１０，０００Ａを超え１５，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（８）　１５，０００Ａを超え２０，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（９）　２０，０００Ａを超え２５，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（１０）　２５，０００Ａを超え３０，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（１１）　３０，０００Ａを超えるもの"]
["定格コード保護電流（定格コード保護電流表示のあるものの場合に限る。）","（１）　１，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　１，０００Ａを超え１，５００Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　１，５００Ａを超え２，５００Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　２，５００Ａを超え５，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（５）　５，０００Ａを超えるもの"]
["防水構造","（１）　防雨型のもの"]
[null,"（２）　防浸型のもの"]
[null,"（３）　非防水型のもの"]

{"sheet":"分電盤ユニットスイッチ","index":16,"n_rows":40,"n_cols":7,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,10,0],[11,0,15,0],[30,0,31,0],[32,0,33,0],[34,0,39,0],[16,0,17,0],[18,0,19,0],[20,0,21,0],[22,0,24,0],[25,0,27,0],[28,0,29,0]]}
["電気用品の区分","配線器具"]
["電気用品名","分電盤ユニットスイッチ"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流（定格電流表示のあるものの場合に限る。）","（１）　３０Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　３０Ａを超え６０Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　６０Ａを超えるもの"]
["適用電動機の定格容量（適用電動機の定格容量表示のあるものの場合に限る。）","（１）　単相で４００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　単相で４００Ｗを超えるもの"]
[null,"（３）　３相で７５０Ｗ以下のもの"]
[null,"（４）　３相で７５０Ｗを超え３．７ｋＷ以下のもの"]
[null,"（５）　３相で３．７ｋＷを超えるもの"]
["極","（１）　２極以下のもの"]
[null,"（２）　３極以上のもの"]
["電源側接続端子","（１）　ねじ端子のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["接続する電線の種類","（１）　銅のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["開閉接触部の構造","（１）　刃形のもの"]
[null,"（２）　塊状のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["巻線の絶縁の種類（電磁開閉器の場合に限る。）","（１）　Ａ種のもの"]
[null,"（２）　Ｅ種のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["接点の材料","（１）　銀のもの又は銀合金のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["過電流引き外し素子","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["過電流引き外し素子の数","（１）　２以下のもの"]
[null,"（２）　３以上のもの"]
["定格遮断電流（定格遮断電流表示のあるものの場合に限る。）","（１）　１，５００Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　１，５００Ａを超え５，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　５，０００Ａを超え１０，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　１０，０００Ａを超え２０，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（５）　２０，０００Ａを超え３０，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（６）　３０，０００Ａを超えるもの"]

{"sheet":"電磁開閉器","index":17,"n_rows":40,"n_cols":7,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,7,0],[8,0,10,0],[11,0,15,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[30,0,31,0],[32,0,33,0],[34,0,39,0],[16,0,17,0],[18,0,19,0],[20,0,21,0],[22,0,24,0],[25,0,27,0],[28,0,29,0]]}
["電気用品の区分","配線器具"]
["電気用品名","電磁開閉器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流（定格電流表示のあるものの場合に限る。）","（１）　３０Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　３０Ａを超え６０Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　６０Ａを超えるもの"]
["適用電動機の定格容量（適用電動機の定格容量表示のあるものの場合に限る。）","（１）　単相で４００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　単相で４００Ｗを超えるもの"]
[null,"（３）　３相で７５０Ｗ以下のもの"]
[null,"（４）　３相で７５０Ｗを超え３．７ｋＷ以下のもの"]
[null,"（５）　３相で３．７ｋＷを超えるもの"]
["極","（１）　２極以下のもの"]
[null,"（２）　３極以上のもの"]
["電源側接続端子","（１）　ねじ端子のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["接続する電線の種類","（１）　銅のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["開閉接触部の構造","（１）　刃形のもの"]
[null,"（２）　塊状のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["巻線の絶縁の種類（電磁開閉器の場合に限る。）","（１）　Ａ種のもの"]
[null,"（２）　Ｅ種のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["接点の材料","（１）　銀のもの又は銀合金のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["過電流引き外し素子","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["過電流引き外し素子の数","（１）　２以下のもの"]
[null,"（２）　３以上のもの"]
["定格遮断電流（定格遮断電流表示のあるものの場合に限る。）","（１）　１，５００Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　１，５００Ａを超え５，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　５，０００Ａを超え１０，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　１０，０００Ａを超え２０，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（５）　２０，０００Ａを超え３０，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（６）　３０，０００Ａを超えるもの"]

{"sheet":"配線用遮断器","index":18,"n_rows":50,"n_cols":7,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[18,0,20,0],[21,0,22,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,8,0],[9,0,10,0],[11,0,14,0],[15,0,17,0],[45,0,49,0],[23,0,24,0],[25,0,27,0],[28,0,30,0],[31,0,33,0],[34,0,44,0]]}
["電気用品の区分","配線器具"]
["電気用品名","配線用遮断器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["相及び線式","（１）　単相２線式のもの"]
[null,"（２）　単相３線式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流","（１）　１５Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　１５Ａを超え３０Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　３０Ａを超え５０Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　５０Ａを超えるもの"]
["極","（１）　単極のもの"]
[null,"（２）　２極のもの"]
[null,"（３）　３極以上のもの"]
["電源側接続端子","（１）　ねじ端子のもの"]
[null,"（２）　プラグイン式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["接続する電線の種類","（１）　銅のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["引き外し機構用の制御電源","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["接点の材料","（１）　銀のもの又は銀合金のもの"]
[null,"（２）　銅のもの又は銅合金のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["過電流引き外し素子の数","（１）　１のもの"]
[null,"（２）　２のもの"]
[null,"（３）　３以上のもの"]
["過電流引き外し機構","（１）　熱動式のもの"]
[null,"（２）　電磁式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["定格遮断電流","（１）　１，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　１，０００Ａを超え１，５００Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　１，５００Ａを超え２，５００Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　２，５００Ａを超え５，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（５）　５，０００Ａを超え７，５００Ａ以下のもの"]
[null,"（６）　７，５００Ａを超え１０，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（７）　１０，０００Ａを超え１５，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（８）　１５，０００Ａを超え２０，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（９）　２０，０００Ａを超え２５，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（１０）　２５，０００Ａを超え３０，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（１１）　３０，０００Ａを超えるもの"]
["定格コード保護電流（定格コード保護電流表示のあるものの場合に限る。）","（１）　１，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　１，０００Ａを超え１，５００Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　１，５００Ａを超え２，５００Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　２，５００Ａを超え５，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（５）　５，０００Ａを超えるもの"]

{"sheet":"フロートスイッチ","index":19,"n_rows":39,"n_cols":7,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[30,0,32,0],[33,0,35,0],[4,0,4,1],[36,0,38,0],[21,0,22,0],[23,0,24,0],[25,0,27,0],[28,0,29,0],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,11,0],[12,0,20,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1]]}
["電気用品の区分","配線器具"]
["電気用品名","フロートスイッチ"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流（定格電流表示のあるものの場合に限る。）","（１）　７Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　７Ａを超え１０Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　１０Ａを超え１５Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　１５Ａを超えるもの"]
["適用電動機の定格容量（適用電動機の定格容量表示のあるものの場合に限る。）","（１）　単相で２００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　単相で２００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの"]
[null,"（３）　単相で４００Ｗを超え７５０Ｗ以下のもの"]
[null,"（４）　単相で７５０Ｗを超えるもの"]
[null,"（５）　３相で７５０Ｗ以下のもの"]
[null,"（６）　３相で７５０Ｗを超え２．２ｋＷ以下のもの"]
[null,"（７）　３相で２．２ｋＷを超え３．７ｋＷ以下のもの"]
[null,"（８）　３相で３．７ｋＷを超え７．５ｋＷ以下のもの"]
[null,"（９）　３相で７．５ｋＷを超えるもの"]
["極","（１）　単極のもの"]
[null,"（２）　２極以上のもの"]
["接続する電線の種類","（１）　銅のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["接点の材料","（１）　銀のもの又は銀合金のもの"]
[null,"（２）　銅のもの又は銅合金のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["動作圧力（圧力スイッチの場合に限る。）","（１）　１００ｋＰａ以下のもの"]
[null,"（２）　１００ｋＰａを超えるもの"]
["外郭の材料","（１）　金属のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["用途","（１）　電動機用のもの"]
[null,"（２）　電磁開閉器操作用のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["防水構造","（１）　防雨型のもの"]
[null,"（２）　防浸型のもの"]
[null,"（３）　非防水型のもの"]

{"sheet":"圧力スイッチ","index":20,"n_rows":39,"n_cols":7,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[33,0,35,0],[36,0,38,0],[6,0,7,0],[8,0,11,0],[12,0,20,0],[21,0,22,0],[23,0,24,0],[25,0,27,0],[4,2,4,6],[28,0,29,0],[30,0,32,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","配線器具"]
["電気用品名","圧力スイッチ"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流（定格電流表示のあるものの場合に限る。）","（１）　７Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　７Ａを超え１０Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　１０Ａを超え１５Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　１５Ａを超えるもの"]
["適用電動機の定格容量（適用電動機の定格容量表示のあるものの場合に限る。）","（１）　単相で２００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　単相で２００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの"]
[null,"（３）　単相で４００Ｗを超え７５０Ｗ以下のもの"]
[null,"（４）　単相で７５０Ｗを超えるもの"]
[null,"（５）　３相で７５０Ｗ以下のもの"]
[null,"（６）　３相で７５０Ｗを超え２．２ｋＷ以下のもの"]
[null,"（７）　３相で２．２ｋＷを超え３．７ｋＷ以下のもの"]
[null,"（８）　３相で３．７ｋＷを超え７．５ｋＷ以下のもの"]
[null,"（９）　３相で７．５ｋＷを超えるもの"]
["極","（１）　単極のもの"]
[null,"（２）　２極以上のもの"]
["接続する電線の種類","（１）　銅のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["接点の材料","（１）　銀のもの又は銀合金のもの"]
[null,"（２）　銅のもの又は銅合金のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["動作圧力（圧力スイッチの場合に限る。）","（１）　１００ｋＰａ以下のもの"]
[null,"（２）　１００ｋＰａを超えるもの"]
["外郭の材料","（１）　金属のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["用途","（１）　電動機用のもの"]
[null,"（２）　電磁開閉器操作用のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["防水構造","（１）　防雨型のもの"]
[null,"（２）　防浸型のもの"]
[null,"（３）　非防水型のもの"]

{"sheet":"ミシン用コントローラー","index":21,"n_rows":45,"n_cols":7,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[42,0,44,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,19,0],[20,0,32,0],[33,0,34,0],[35,0,38,0],[39,0,41,0]]}
["電気用品の区分","配線器具"]
["電気用品名","ミシン用コントローラー"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["適用電動機の入力（定格出力が５０Ｗ以下のものの場合に限る。）","（１）　３０Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　３０Ｗを超え３５Ｗ以下のもの"]
[null,"（３）　３５Ｗを超え４０Ｗ以下のもの"]
[null,"（４）　４０Ｗを超え４５Ｗ以下のもの"]
[null,"（５）　４５Ｗを超え５０Ｗ以下のもの"]
[null,"（６）　５０Ｗを超え５５Ｗ以下のもの"]
[null,"（７）　５５Ｗを超え６０Ｗ以下のもの"]
[null,"（８）　６０Ｗを超え６５Ｗ以下のもの"]
[null,"（９）　６５Ｗを超え７０Ｗ以下のもの"]
[null,"（１０）　７０Ｗを超え７５Ｗ以下のもの"]
[null,"（１１）　７５Ｗを超え８０Ｗ以下のもの"]
[null,"（１２）　８０Ｗを超えるもの"]
["適用電動機の出力（定格出力が５０Ｗを超えるものの場合に限る。）","（１）　５０Ｗを超え６０Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　６０Ｗを超え８０Ｗ以下のもの"]
[null,"（３）　８０Ｗを超え１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（４）　１００Ｗを超え１２５Ｗ以下のもの"]
[null,"（５）　１２５Ｗを超え１５０Ｗ以下のもの"]
[null,"（６）　１５０Ｗを超え２００Ｗ以下のもの"]
[null,"（７）　２００Ｗを超え２５０Ｗ以下のもの"]
[null,"（８）　２５０Ｗを超え３５０Ｗ以下のもの"]
[null,"（９）　３５０Ｗを超え４５０Ｗ以下のもの"]
[null,"（１０）　４５０Ｗを超え５５０Ｗ以下のもの"]
[null,"（１１）　５５０Ｗを超え６５０Ｗ以下のもの"]
[null,"（１２）　６５０Ｗを超え７５０Ｗ以下のもの"]
[null,"（１３）　７５０Ｗを超えるもの"]
["制御の方式","（１）　半導体利用のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["抵抗値の変更の方式（半導体利用のものの場合を除く。）","（１）　炭素パイル式のもの"]
[null,"（２）　摺　動式のもの"]
[null,"（３）　タップ式のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["主絶縁体の材料","（１）　磁器のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["外郭の材料","（１）　金属のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]

{"sheet":"漏電遮断器","index":22,"n_rows":83,"n_cols":7,"rows_kept":83,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[30,0,32,0],[33,0,34,0],[4,0,4,1],[24,0,27,0],[28,0,29,0],[4,2,4,6],[6,0,8,0],[9,0,10,0],[11,0,14,0],[15,0,23,0],[35,0,36,0],[37,0,40,0],[41,0,42,0],[43,0,45,0],[46,0,48,0],[49,0,50,0],[78,0,79,0],[80,0,82,0],[51,0,53,0],[54,0,56,0],[57,0,59,0],[60,0,61,0],[62,0,72,0],[73,0,77,0]]}
["電気用品の区分","配線器具"]
["電気用品名","漏電遮断器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["相及び線式","（１）　単相２線式のもの"]
[null,"（２）　単相３線式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流（定格電流表示のあるものの場合に限る。）","（１）　１５Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　１５Ａを超え３０Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　３０Ａを超え５０Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　５０Ａを超えるもの"]
["適用電動機の定格容量（適用電動機の定格容量表示のあるものの場合に限る。）","（１）　単相で２００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　単相で２００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの"]
[null,"（３）　単相で４００Ｗを超え７５０Ｗ以下のもの"]
[null,"（４）　単相で７５０Ｗを超えるもの"]
[null,"（５）　３相で７５０Ｗ以下のもの"]
[null,"（６）　３相で７５０Ｗを超え２．２ｋＷ以下のもの"]
[null,"（７）　３相で２．２ｋＷを超え３．７ｋＷ以下のもの"]
[null,"（８）　３相で３．７ｋＷを超え７．５ｋＷ以下のもの"]
[null,"（９）　３相で７．５ｋＷを超えるもの"]
["定格感度電流（感度調整機構を有するものにあつてはその最大感度電流）","（１）　１５ｍＡ以下のもの"]
[null,"（２）　１５ｍＡを超え３０ｍＡ以下のもの"]
[null,"（３）　３０ｍＡを超え１００ｍＡ以下のもの"]
[null,"（４）　１００ｍＡを超えるもの"]
["制御用電源","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["動作時間の種類","（１）　高速型のもの"]
[null,"（２）　時延型のもの"]
[null,"（３）　反限時型のもの"]
["感度調整機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["極","（１）　２極のもの"]
[null,"（２）　３極以上のもの"]
["電源側接続端子","（１）　ねじ端子のもの"]
[null,"（２）　プラグイン式のもの"]
[null,"（３）　差込み形のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["接続する電線の種類","（１）　銅のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["接点の材料","（１）　銀のもの又は銀合金のもの"]
[null,"（２）　銅のもの又は銅合金のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["検出方式","（１）　電流動作型のもの"]
[null,"（２）　電圧動作型のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["過電流引き外し素子","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["過電流引き外し素子の数","（１）　１のもの"]
[null,"（２）　２のもの"]
[null,"（３）　３以上のもの"]
["過電流引き外し機構","（１）　熱動式のもの"]
[null,"（２）　電磁式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["外郭の材料","（１）　金属のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["短絡保護装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["定格遮断電流（定格遮断電流表示のあるものの場合に限る。）","（１）　１，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　１，０００Ａを超え１，５００Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　１，５００Ａを超え２，５００Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　２，５００Ａを超え５，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（５）　５，０００Ａを超え７，５００Ａ以下のもの"]
[null,"（６）　７，５００Ａを超え１０，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（７）　１０，０００Ａを超え１５，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（８）　１５，０００Ａを超え２０，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（９）　２０，０００Ａを超え２５，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（１０）　２５，０００Ａを超え３０，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（１１）　３０，０００Ａを超えるもの"]
["定格コード保護電流（定格コード保護電流表示のあるものの場合に限る。）","（１）　１，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　１，０００Ａを超え１，５００Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　１，５００Ａを超え２，５００Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　２，５００Ａを超え５，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（５）　５，０００Ａを超えるもの"]
["中性線欠相保護機能（単相３線式のものの場合に限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["防水構造","（１）　防雨型のもの"]
[null,"（２）　防浸型のもの"]
[null,"（３）　非防水型のもの"]

{"sheet":"差込みプラグ","index":23,"n_rows":45,"n_cols":7,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[31,0,33,0],[34,0,36,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[37,0,41,0],[42,0,44,0],[6,0,7,0],[8,0,13,0],[14,0,25,0],[26,0,28,0],[29,0,30,0]]}
["電気用品の区分","配線器具"]
["電気用品名","差込みプラグ"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流","（１）　３Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　３Ａを超え７Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　７Ａを超え１５Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　１５Ａを超え２０Ａ以下のもの"]
[null,"（５）　２０Ａを超え３０Ａ以下のもの"]
[null,"（６）　３０Ａを超えるもの"]
["極の配置（別表第二の一ａに掲げる寸法に適合するものの場合に限る。）","（１）　｜｜のもの"]
[null,"（２）　｜｜のもの"]
[null,"（３）　｜.｜のもの"]
[null,"（４）　－－のもの"]
[null,"（５）　－.－のもの"]
[null,"（６）　（ ）のもの"]
[null,"（７）　○のもの"]
[null,"（８）　┘│のもの"]
[null,"（９）　－.│のもの"]
[null,"（１０）　┐－のもの"]
[null,"（１１）　┐.－のもの"]
[null,"（１２）　その他のもの"]
["極の数（別表第二の一ｂに掲げる寸法に適合するものの場合に限る。）","（１）　アース極を含めて２のもの"]
[null,"（２）　アース極を含めて３のもの"]
[null,"（３）　アース極を含めて４以上のもの"]
["刃の取付けの方式","（１）　一体として成形されているもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["主絶縁体の材料","（１）　合成樹脂のもの"]
[null,"（２）　ゴムのもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["外郭の材料","（１）　金属のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["接続の方式","（１）　差込み型のもの（ロックナット式のものを除く。）"]
[null,"（２）　引掛け型のもの"]
[null,"（３）　ロックナット式のもの"]
[null,"（４）　磁石式のもの"]
[null,"（５）　その他のもの"]
["防水構造","（１）　防雨型のもの"]
[null,"（２）　防浸型のもの"]
[null,"（３）　非防水型のもの"]

{"sheet":"コンセント","index":24,"n_rows":66,"n_cols":7,"rows_kept":66,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[50,0,51,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,14,0],[15,0,30,0],[31,0,33,0],[34,0,40,0],[41,0,43,0],[44,0,46,0],[47,0,49,0],[52,0,53,0],[54,0,57,0],[58,0,60,0],[61,0,62,0],[63,0,65,0]]}
["電気用品の区分","配線器具"]
["電気用品名","コンセント"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流","（１）　３Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　３Ａを超え７Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　７Ａを超え１０Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　１０Ａを超え１５Ａ以下のもの"]
[null,"（５）　１５Ａを超え２０Ａ以下のもの"]
[null,"（６）　２０Ａを超え３０Ａ以下のもの"]
[null,"（７）　３０Ａを超えるもの"]
["極の配置（別表第二の一ａに掲げる寸法に適合するものの場合に限る。）","（１）　｜｜のもの"]
[null,"（２）　｜｜のもの"]
[null,"（３）　（　）のもの"]
[null,"（４）　（. ）のもの"]
[null,"（５）　｜.｜のもの"]
[null,"（６）　－－のもの"]
[null,"（７）　－.－のもの"]
[null,"（８）　（ ）のもの"]
[null,"（９）　○のもの"]
[null,"（１０）　┘│のもの"]
[null,"（１１）　┘.│のもの"]
[null,"（１２）　┤│のもの"]
[null,"（１３）　┤.│のもの"]
[null,"（１４）　┐－のもの"]
[null,"（１５）　┐.－のもの"]
[null,"（１６）　その他のもの"]
["極の数（別表第二の一ｂに掲げる寸法に適合するものの場合に限る。）","（１）　アース極を含めて２のもの"]
[null,"（２）　アース極を含めて３のもの"]
[null,"（３）　アース極を含めて４以上のもの"]
["接続の方式","（１）　差込み型のもの（ロックナット式のものを除く。）"]
[null,"（２）　引掛け型のもの"]
[null,"（３）　差込み引掛け型のもの"]
[null,"（４）　ロックナット式のもの"]
[null,"（５）　抜け止め式のもの"]
[null,"（６）　磁石式のもの"]
[null,"（７）　その他のもの"]
["接続する電線の種類（一般固定配線用のものの場合に限る。）","（１）　平形導体のものであつて銅のもの"]
[null,"（２）　平形導体以外のものであつて銅のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["主絶縁体の材料","（１）　合成樹脂のもの"]
[null,"（２）　ゴムのもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["外郭の材料","（１）　金属のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["スイッチ","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["種類（一般固定配線用のものの場合に限る。）","（１）　露出型のもの"]
[null,"（２）　埋込み型のもの"]
["使用の方法（コンセントの場合に限る。）","（１）　単用（床用を除く。）のもの"]
[null,"（２）　連用のもの"]
[null,"（３）　床用のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["電源との接続の方式（マルチタップの場合に限る。）","（１）　キャブタイヤケーブル又はコードのもの"]
[null,"（２）　差込みのもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["電線と器体との一体成形（コンセントの場合を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["防水構造","（１）　防雨型のもの"]
[null,"（２）　防浸型のもの"]
[null,"（３）　非防水型のもの"]

{"sheet":"マルチタップ","index":25,"n_rows":66,"n_cols":7,"rows_kept":66,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[50,0,51,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,14,0],[15,0,30,0],[31,0,33,0],[34,0,40,0],[41,0,43,0],[44,0,46,0],[47,0,49,0],[52,0,53,0],[54,0,57,0],[58,0,60,0],[61,0,62,0],[63,0,65,0]]}
["電気用品の区分","配線器具"]
["電気用品名","マルチタップ"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流","（１）　３Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　３Ａを超え７Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　７Ａを超え１０Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　１０Ａを超え１５Ａ以下のもの"]
[null,"（５）　１５Ａを超え２０Ａ以下のもの"]
[null,"（６）　２０Ａを超え３０Ａ以下のもの"]
[null,"（７）　３０Ａを超えるもの"]
["極の配置（別表第二の一ａに掲げる寸法に適合するものの場合に限る。）","（１）　｜｜のもの"]
[null,"（２）　｜｜のもの"]
[null,"（３）　（　）のもの"]
[null,"（４）　（. ）のもの"]
[null,"（５）　｜.｜のもの"]
[null,"（６）　－－のもの"]
[null,"（７）　－.－のもの"]
[null,"（８）　（ ）のもの"]
[null,"（９）　○のもの"]
[null,"（１０）　┘│のもの"]
[null,"（１１）　┘.│のもの"]
[null,"（１２）　┤│のもの"]
[null,"（１３）　┤.│のもの"]
[null,"（１４）　┐－のもの"]
[null,"（１５）　┐.－のもの"]
[null,"（１６）　その他のもの"]
["極の数（別表第二の一ｂに掲げる寸法に適合するものの場合に限る。）","（１）　アース極を含めて２のもの"]
[null,"（２）　アース極を含めて３のもの"]
[null,"（３）　アース極を含めて４以上のもの"]
["接続の方式","（１）　差込み型のもの（ロックナット式のものを除く。）"]
[null,"（２）　引掛け型のもの"]
[null,"（３）　差込み引掛け型のもの"]
[null,"（４）　ロックナット式のもの"]
[null,"（５）　抜け止め式のもの"]
[null,"（６）　磁石式のもの"]
[null,"（７）　その他のもの"]
["接続する電線の種類（一般固定配線用のものの場合に限る。）","（１）　平形導体のものであつて銅のもの"]
[null,"（２）　平形導体以外のものであつて銅のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["主絶縁体の材料","（１）　合成樹脂のもの"]
[null,"（２）　ゴムのもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["外郭の材料","（１）　金属のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["スイッチ","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["種類（一般固定配線用のものの場合に限る。）","（１）　露出型のもの"]
[null,"（２）　埋込み型のもの"]
["使用の方法（コンセントの場合に限る。）","（１）　単用（床用を除く。）のもの"]
[null,"（２）　連用のもの"]
[null,"（３）　床用のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["電源との接続の方式（マルチタップの場合に限る。）","（１）　キャブタイヤケーブル又はコードのもの"]
[null,"（２）　差込みのもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["電線と器体との一体成形（コンセントの場合を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["防水構造","（１）　防雨型のもの"]
[null,"（２）　防浸型のもの"]
[null,"（３）　非防水型のもの"]

{"sheet":"コードコネクターボディ","index":26,"n_rows":66,"n_cols":7,"rows_kept":66,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[50,0,51,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,14,0],[15,0,30,0],[31,0,33,0],[34,0,40,0],[41,0,43,0],[44,0,46,0],[47,0,49,0],[52,0,53,0],[54,0,57,0],[58,0,60,0],[61,0,62,0],[63,0,65,0]]}
["電気用品の区分","配線器具"]
["電気用品名","コードコネクターボディ"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流","（１）　３Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　３Ａを超え７Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　７Ａを超え１０Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　１０Ａを超え１５Ａ以下のもの"]
[null,"（５）　１５Ａを超え２０Ａ以下のもの"]
[null,"（６）　２０Ａを超え３０Ａ以下のもの"]
[null,"（７）　３０Ａを超えるもの"]
["極の配置（別表第二の一ａに掲げる寸法に適合するものの場合に限る。）","（１）　｜｜のもの"]
[null,"（２）　｜｜のもの"]
[null,"（３）　（　）のもの"]
[null,"（４）　（. ）のもの"]
[null,"（５）　｜.｜のもの"]
[null,"（６）　－－のもの"]
[null,"（７）　－.－のもの"]
[null,"（８）　（ ）のもの"]
[null,"（９）　○のもの"]
[null,"（１０）　┘│のもの"]
[null,"（１１）　┘.│のもの"]
[null,"（１２）　┤│のもの"]
[null,"（１３）　┤.│のもの"]
[null,"（１４）　┐－のもの"]
[null,"（１５）　┐.－のもの"]
[null,"（１６）　その他のもの"]
["極の数（別表第二の一ｂに掲げる寸法に適合するものの場合に限る。）","（１）　アース極を含めて２のもの"]
[null,"（２）　アース極を含めて３のもの"]
[null,"（３）　アース極を含めて４以上のもの"]
["接続の方式","（１）　差込み型のもの（ロックナット式のものを除く。）"]
[null,"（２）　引掛け型のもの"]
[null,"（３）　差込み引掛け型のもの"]
[null,"（４）　ロックナット式のもの"]
[null,"（５）　抜け止め式のもの"]
[null,"（６）　磁石式のもの"]
[null,"（７）　その他のもの"]
["接続する電線の種類（一般固定配線用のものの場合に限る。）","（１）　平形導体のものであつて銅のもの"]
[null,"（２）　平形導体以外のものであつて銅のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["主絶縁体の材料","（１）　合成樹脂のもの"]
[null,"（２）　ゴムのもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["外郭の材料","（１）　金属のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["スイッチ","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["種類（一般固定配線用のものの場合に限る。）","（１）　露出型のもの"]
[null,"（２）　埋込み型のもの"]
["使用の方法（コンセントの場合に限る。）","（１）　単用（床用を除く。）のもの"]
[null,"（２）　連用のもの"]
[null,"（３）　床用のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["電源との接続の方式（マルチタップの場合に限る。）","（１）　キャブタイヤケーブル又はコードのもの"]
[null,"（２）　差込みのもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["電線と器体との一体成形（コンセントの場合を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["防水構造","（１）　防雨型のもの"]
[null,"（２）　防浸型のもの"]
[null,"（３）　非防水型のもの"]

{"sheet":"アイロンプラグ","index":27,"n_rows":66,"n_cols":7,"rows_kept":66,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[50,0,51,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,14,0],[15,0,30,0],[31,0,33,0],[34,0,40,0],[41,0,43,0],[44,0,46,0],[47,0,49,0],[52,0,53,0],[54,0,57,0],[58,0,60,0],[61,0,62,0],[63,0,65,0]]}
["電気用品の区分","配線器具"]
["電気用品名","アイロンプラグ"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流","（１）　３Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　３Ａを超え７Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　７Ａを超え１０Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　１０Ａを超え１５Ａ以下のもの"]
[null,"（５）　１５Ａを超え２０Ａ以下のもの"]
[null,"（６）　２０Ａを超え３０Ａ以下のもの"]
[null,"（７）　３０Ａを超えるもの"]
["極の配置（別表第二の一ａに掲げる寸法に適合するものの場合に限る。）","（１）　｜｜のもの"]
[null,"（２）　｜｜のもの"]
[null,"（３）　（　）のもの"]
[null,"（４）　（. ）のもの"]
[null,"（５）　｜.｜のもの"]
[null,"（６）　－－のもの"]
[null,"（７）　－.－のもの"]
[null,"（８）　（ ）のもの"]
[null,"（９）　○のもの"]
[null,"（１０）　┘│のもの"]
[null,"（１１）　┘.│のもの"]
[null,"（１２）　┤│のもの"]
[null,"（１３）　┤.│のもの"]
[null,"（１４）　┐－のもの"]
[null,"（１５）　┐.－のもの"]
[null,"（１６）　その他のもの"]
["極の数（別表第二の一ｂに掲げる寸法に適合するものの場合に限る。）","（１）　アース極を含めて２のもの"]
[null,"（２）　アース極を含めて３のもの"]
[null,"（３）　アース極を含めて４以上のもの"]
["接続の方式","（１）　差込み型のもの（ロックナット式のものを除く。）"]
[null,"（２）　引掛け型のもの"]
[null,"（３）　差込み引掛け型のもの"]
[null,"（４）　ロックナット式のもの"]
[null,"（５）　抜け止め式のもの"]
[null,"（６）　磁石式のもの"]
[null,"（７）　その他のもの"]
["接続する電線の種類（一般固定配線用のものの場合に限る。）","（１）　平形導体のものであつて銅のもの"]
[null,"（２）　平形導体以外のものであつて銅のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["主絶縁体の材料","（１）　合成樹脂のもの"]
[null,"（２）　ゴムのもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["外郭の材料","（１）　金属のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["スイッチ","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["種類（一般固定配線用のものの場合に限る。）","（１）　露出型のもの"]
[null,"（２）　埋込み型のもの"]
["使用の方法（コンセントの場合に限る。）","（１）　単用（床用を除く。）のもの"]
[null,"（２）　連用のもの"]
[null,"（３）　床用のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["電源との接続の方式（マルチタップの場合に限る。）","（１）　キャブタイヤケーブル又はコードのもの"]
[null,"（２）　差込みのもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["電線と器体との一体成形（コンセントの場合を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["防水構造","（１）　防雨型のもの"]
[null,"（２）　防浸型のもの"]
[null,"（３）　非防水型のもの"]

{"sheet":"器具用差込みプラグ","index":28,"n_rows":66,"n_cols":7,"rows_kept":66,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[50,0,51,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,14,0],[15,0,30,0],[31,0,33,0],[34,0,40,0],[41,0,43,0],[44,0,46,0],[47,0,49,0],[52,0,53,0],[54,0,57,0],[58,0,60,0],[61,0,62,0],[63,0,65,0]]}
["電気用品の区分","配線器具"]
["電気用品名","器具用差込みプラグ"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流","（１）　３Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　３Ａを超え７Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　７Ａを超え１０Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　１０Ａを超え１５Ａ以下のもの"]
[null,"（５）　１５Ａを超え２０Ａ以下のもの"]
[null,"（６）　２０Ａを超え３０Ａ以下のもの"]
[null,"（７）　３０Ａを超えるもの"]
["極の配置（別表第二の一ａに掲げる寸法に適合するものの場合に限る。）","（１）　｜｜のもの"]
[null,"（２）　｜｜のもの"]
[null,"（３）　（　）のもの"]
[null,"（４）　（. ）のもの"]
[null,"（５）　｜.｜のもの"]
[null,"（６）　－－のもの"]
[null,"（７）　－.－のもの"]
[null,"（８）　（ ）のもの"]
[null,"（９）　○のもの"]
[null,"（１０）　┘│のもの"]
[null,"（１１）　┘.│のもの"]
[null,"（１２）　┤│のもの"]
[null,"（１３）　┤.│のもの"]
[null,"（１４）　┐－のもの"]
[null,"（１５）　┐.－のもの"]
[null,"（１６）　その他のもの"]
["極の数（別表第二の一ｂに掲げる寸法に適合するものの場合に限る。）","（１）　アース極を含めて２のもの"]
[null,"（２）　アース極を含めて３のもの"]
[null,"（３）　アース極を含めて４以上のもの"]
["接続の方式","（１）　差込み型のもの（ロックナット式のものを除く。）"]
[null,"（２）　引掛け型のもの"]
[null,"（３）　差込み引掛け型のもの"]
[null,"（４）　ロックナット式のもの"]
[null,"（５）　抜け止め式のもの"]
[null,"（６）　磁石式のもの"]
[null,"（７）　その他のもの"]
["接続する電線の種類（一般固定配線用のものの場合に限る。）","（１）　平形導体のものであつて銅のもの"]
[null,"（２）　平形導体以外のものであつて銅のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["主絶縁体の材料","（１）　合成樹脂のもの"]
[null,"（２）　ゴムのもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["外郭の材料","（１）　金属のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["スイッチ","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["種類（一般固定配線用のものの場合に限る。）","（１）　露出型のもの"]
[null,"（２）　埋込み型のもの"]
["使用の方法（コンセントの場合に限る。）","（１）　単用（床用を除く。）のもの"]
[null,"（２）　連用のもの"]
[null,"（３）　床用のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["電源との接続の方式（マルチタップの場合に限る。）","（１）　キャブタイヤケーブル又はコードのもの"]
[null,"（２）　差込みのもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["電線と器体との一体成形（コンセントの場合を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["防水構造","（１）　防雨型のもの"]
[null,"（２）　防浸型のもの"]
[null,"（３）　非防水型のもの"]

{"sheet":"その他の差込み接続器","index":29,"n_rows":66,"n_cols":7,"rows_kept":66,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[50,0,51,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,14,0],[15,0,30,0],[31,0,33,0],[34,0,40,0],[41,0,43,0],[44,0,46,0],[47,0,49,0],[52,0,53,0],[54,0,57,0],[58,0,60,0],[61,0,62,0],[63,0,65,0]]}
["電気用品の区分","配線器具"]
["電気用品名","その他の差込み接続器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流","（１）　３Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　３Ａを超え７Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　７Ａを超え１０Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　１０Ａを超え１５Ａ以下のもの"]
[null,"（５）　１５Ａを超え２０Ａ以下のもの"]
[null,"（６）　２０Ａを超え３０Ａ以下のもの"]
[null,"（７）　３０Ａを超えるもの"]
["極の配置（別表第二の一ａに掲げる寸法に適合するものの場合に限る。）","（１）　｜｜のもの"]
[null,"（２）　｜｜のもの"]
[null,"（３）　（　）のもの"]
[null,"（４）　（. ）のもの"]
[null,"（５）　｜.｜のもの"]
[null,"（６）　－－のもの"]
[null,"（７）　－.－のもの"]
[null,"（８）　（ ）のもの"]
[null,"（９）　○のもの"]
[null,"（１０）　┘│のもの"]
[null,"（１１）　┘.│のもの"]
[null,"（１２）　┤│のもの"]
[null,"（１３）　┤.│のもの"]
[null,"（１４）　┐－のもの"]
[null,"（１５）　┐.－のもの"]
[null,"（１６）　その他のもの"]
["極の数（別表第二の一ｂに掲げる寸法に適合するものの場合に限る。）","（１）　アース極を含めて２のもの"]
[null,"（２）　アース極を含めて３のもの"]
[null,"（３）　アース極を含めて４以上のもの"]
["接続の方式","（１）　差込み型のもの（ロックナット式のものを除く。）"]
[null,"（２）　引掛け型のもの"]
[null,"（３）　差込み引掛け型のもの"]
[null,"（４）　ロックナット式のもの"]
[null,"（５）　抜け止め式のもの"]
[null,"（６）　磁石式のもの"]
[null,"（７）　その他のもの"]
["接続する電線の種類（一般固定配線用のものの場合に限る。）","（１）　平形導体のものであつて銅のもの"]
[null,"（２）　平形導体以外のものであつて銅のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["主絶縁体の材料","（１）　合成樹脂のもの"]
[null,"（２）　ゴムのもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["外郭の材料","（１）　金属のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["スイッチ","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["種類（一般固定配線用のものの場合に限る。）","（１）　露出型のもの"]
[null,"（２）　埋込み型のもの"]
["使用の方法（コンセントの場合に限る。）","（１）　単用（床用を除く。）のもの"]
[null,"（２）　連用のもの"]
[null,"（３）　床用のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["電源との接続の方式（マルチタップの場合に限る。）","（１）　キャブタイヤケーブル又はコードのもの"]
[null,"（２）　差込みのもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["電線と器体との一体成形（コンセントの場合を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["防水構造","（１）　防雨型のもの"]
[null,"（２）　防浸型のもの"]
[null,"（３）　非防水型のもの"]

{"sheet":"延長コードセット","index":30,"n_rows":28,"n_cols":7,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[4,2,4,6],[14,0,15,0],[16,0,17,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[18,0,20,0],[21,0,23,0],[24,0,25,0],[26,0,27,0],[12,0,13,0]]}
["電気用品の区分","配線器具"]
["電気用品名","延長コードセット"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流","（１）　１５Ａのもの"]
[null,"（２）　２０Ａのもの"]
["出力側の極（アース極を含む。）の数","（１）　２のもの"]
[null,"（２）　３のもの"]
["刃の取付けの方式","（１）　一体として成形されているもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["差込みプラグの主絶縁体の材料（別表第二の一ａの表１に掲げる寸法に適合するものに限る。）","（１）　合成樹脂のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["コードコネクターボディ又はマルチタップの主絶縁体の材料（別表第二の一ａの表２又は表３に掲げる寸法に適合するものに限る。）","（１）　合成樹脂のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["差込みプラグの外郭の材料（別表第二の一ａの表１に掲げる寸法に適合するものに限る。）","（１）　金属のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["コードコネクターボディ又はマルチタップの外郭の材料（別表第二の一ａの表２又は表３に掲げる寸法に適合するものに限る。）","（１）　金属のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["電線の種類","（１）　コード（キャブタイヤコードを除く。）のもの"]
[null,"（２）　キャブタイヤコードのもの"]
["スイッチ","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]

{"sheet":"コードリール","index":31,"n_rows":36,"n_cols":7,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[4,2,4,6],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[33,0,35,0],[6,0,7,0],[8,0,12,0],[13,0,15,0],[16,0,17,0],[18,0,19,0],[20,0,22,0],[23,0,25,0],[26,0,30,0],[31,0,32,0]]}
["電気用品の区分","配線器具"]
["電気用品名","コードリール"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流","（１）　７Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　７Ａを超え１５Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　１５Ａを超え２０Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　２０Ａを超え３０Ａ以下のもの"]
[null,"（５）　３０Ａを超えるもの"]
["出力側の極（アース極を含む。）の数","（１）　２のもの"]
[null,"（２）　３のもの"]
[null,"（３）　４以上のもの"]
["アース極","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["主絶縁体の材料","（１）　合成樹脂のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["外郭の材料","（１）　金属のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["電線の種類","（１）　コード（キャブタイヤコードを除く。）のもの"]
[null,"（２）　キャブタイヤコードのもの"]
[null,"（３）　キャブタイヤケーブルのもの"]
["電線の長さ","（１）　６ｍ以下のもの"]
[null,"（２）　６ｍを超え１０ｍ以下のもの"]
[null,"（３）　１０ｍを超え２０ｍ以下のもの"]
[null,"（４）　２０ｍを超え３０ｍ以下のもの"]
[null,"（５）　３０ｍを超えるもの"]
["漏電遮断器","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["防水構造","（１）　防雨型のもの"]
[null,"（２）　防浸型のもの"]
[null,"（３）　非防水型のもの"]

{"sheet":"ライティングダクト","index":32,"n_rows":20,"n_cols":7,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[15,0,16,0],[17,0,19,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,10,0],[11,0,12,0],[13,0,14,0]]}
["電気用品の区分","配線器具"]
["電気用品名","ライティングダクト"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流","（１）　１５Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　１５Ａを超え２０Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　２０Ａを超えるもの"]
["極（アース極を含む。）の数","（１）　２のもの"]
[null,"（２）　３以上のもの"]
["ライティングダクト用のプラグ又はアダプターとの接続の方式","（１）　固定型のもの"]
[null,"（２）　走行型のもの"]
["接続する電線の種類","（１）　銅のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["外郭の材料","（１）　金属のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの（金属に合成樹脂を被覆したものを除く。）"]
[null,"（３）　その他のもの"]

{"sheet":"ライティングダクト用のカップリング","index":33,"n_rows":19,"n_cols":7,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[13,0,14,0],[15,0,16,0],[17,0,18,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,10,0],[11,0,12,0]]}
["電気用品の区分","配線器具"]
["電気用品名","ライティングダクト用のカップリング"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流","（１）　７Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　７Ａを超え１５Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　１５Ａを超えるもの"]
["極（アース極を含む。）の数","（１）　２のもの"]
[null,"（２）　３以上のもの"]
["ライティングダクトとの接続の方式（ライティングダクト用のプラグ及びアダプターの場合に限る。）","（１）　固定型のもの"]
[null,"（２）　走行型のもの"]
["接続する電線の種類（ライティングダクト用のフィードインボックス及びプラグの場合に限る。）","（１）　銅のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["外郭の材料","（１）　合成樹脂のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]

{"sheet":"ライティングダクト用のエルボー","index":34,"n_rows":19,"n_cols":7,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[13,0,14,0],[15,0,16,0],[17,0,18,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,10,0],[11,0,12,0]]}
["電気用品の区分","配線器具"]
["電気用品名","ライティングダクト用のエルボー"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流","（１）　７Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　７Ａを超え１５Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　１５Ａを超えるもの"]
["極（アース極を含む。）の数","（１）　２のもの"]
[null,"（２）　３以上のもの"]
["ライティングダクトとの接続の方式（ライティングダクト用のプラグ及びアダプターの場合に限る。）","（１）　固定型のもの"]
[null,"（２）　走行型のもの"]
["接続する電線の種類（ライティングダクト用のフィードインボックス及びプラグの場合に限る。）","（１）　銅のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["外郭の材料","（１）　合成樹脂のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]

{"sheet":"ライティングダクト用のティ","index":35,"n_rows":19,"n_cols":7,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[13,0,14,0],[15,0,16,0],[17,0,18,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,10,0],[11,0,12,0]]}
["電気用品の区分","配線器具"]
["電気用品名","ライティングダクト用のティ"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流","（１）　７Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　７Ａを超え１５Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　１５Ａを超えるもの"]
["極（アース極を含む。）の数","（１）　２のもの"]
[null,"（２）　３以上のもの"]
["ライティングダクトとの接続の方式（ライティングダクト用のプラグ及びアダプターの場合に限る。）","（１）　固定型のもの"]
[null,"（２）　走行型のもの"]
["接続する電線の種類（ライティングダクト用のフィードインボックス及びプラグの場合に限る。）","（１）　銅のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["外郭の材料","（１）　合成樹脂のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]

{"sheet":"ライティングダクト用のクロス","index":36,"n_rows":19,"n_cols":7,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[13,0,14,0],[15,0,16,0],[17,0,18,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,10,0],[11,0,12,0]]}
["電気用品の区分","配線器具"]
["電気用品名","ライティングダクト用のクロス"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流","（１）　７Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　７Ａを超え１５Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　１５Ａを超えるもの"]
["極（アース極を含む。）の数","（１）　２のもの"]
[null,"（２）　３以上のもの"]
["ライティングダクトとの接続の方式（ライティングダクト用のプラグ及びアダプターの場合に限る。）","（１）　固定型のもの"]
[null,"（２）　走行型のもの"]
["接続する電線の種類（ライティングダクト用のフィードインボックス及びプラグの場合に限る。）","（１）　銅のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["外郭の材料","（１）　合成樹脂のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]

{"sheet":"ライティングダクト用のフィードインボックス","index":37,"n_rows":21,"n_cols":7,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[15,0,16,0],[17,0,18,0],[19,0,20,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,9,0],[10,0,12,0],[13,0,14,0]]}
["電気用品の区分","配線器具"]
["電気用品名","ライティングダクト用のフィードインボックス"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
[]
[]
["定格電流","（１）　７Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　７Ａを超え１５Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　１５Ａを超えるもの"]
["極（アース極を含む。）の数","（１）　２のもの"]
[null,"（２）　３以上のもの"]
["ライティングダクトとの接続の方式（ライティングダクト用のプラグ及びアダプターの場合に限る。）","（１）　固定型のもの"]
[null,"（２）　走行型のもの"]
["接続する電線の種類（ライティングダクト用のフィードインボックス及びプラグの場合に限る。）","（１）　銅のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["外郭の材料","（１）　合成樹脂のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]

{"sheet":"ライティングダクト用のエンドキャップ","index":38,"n_rows":19,"n_cols":7,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[13,0,14,0],[15,0,16,0],[17,0,18,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,10,0],[11,0,12,0]]}
["電気用品の区分","配線器具"]
["電気用品名","ライティングダクト用のエンドキャップ"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流","（１）　７Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　７Ａを超え１５Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　１５Ａを超えるもの"]
["極（アース極を含む。）の数","（１）　２のもの"]
[null,"（２）　３以上のもの"]
["ライティングダクトとの接続の方式（ライティングダクト用のプラグ及びアダプターの場合に限る。）","（１）　固定型のもの"]
[null,"（２）　走行型のもの"]
["接続する電線の種類（ライティングダクト用のフィードインボックス及びプラグの場合に限る。）","（１）　銅のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["外郭の材料","（１）　合成樹脂のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]

{"sheet":"ライティングダクト用のプラグ","index":39,"n_rows":19,"n_cols":7,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[13,0,14,0],[15,0,16,0],[17,0,18,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,10,0],[11,0,12,0]]}
["電気用品の区分","配線器具"]
["電気用品名","ライティングダクト用のプラグ"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流","（１）　７Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　７Ａを超え１５Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　１５Ａを超えるもの"]
["極（アース極を含む。）の数","（１）　２のもの"]
[null,"（２）　３以上のもの"]
["ライティングダクトとの接続の方式（ライティングダクト用のプラグ及びアダプターの場合に限る。）","（１）　固定型のもの"]
[null,"（２）　走行型のもの"]
["接続する電線の種類（ライティングダクト用のフィードインボックス及びプラグの場合に限る。）","（１）　銅のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["外郭の材料","（１）　合成樹脂のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]

{"sheet":"ライティングダクト用のアダプター","index":40,"n_rows":21,"n_cols":7,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[15,0,16,0],[17,0,18,0],[19,0,20,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,9,0],[10,0,12,0],[13,0,14,0]]}
["電気用品の区分","配線器具"]
["電気用品名","ライティングダクト用のアダプター"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
[]
[]
["定格電流","（１）　７Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　７Ａを超え１５Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　１５Ａを超えるもの"]
["極（アース極を含む。）の数","（１）　２のもの"]
[null,"（２）　３以上のもの"]
["ライティングダクトとの接続の方式（ライティングダクト用のプラグ及びアダプターの場合に限る。）","（１）　固定型のもの"]
[null,"（２）　走行型のもの"]
["接続する電線の種類（ライティングダクト用のフィードインボックス及びプラグの場合に限る。）","（１）　銅のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["外郭の材料","（１）　合成樹脂のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]

{"sheet":"その他のライティングダクトの付属品及びライティングダクト用接続","index":41,"n_rows":19,"n_cols":7,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[15,0,16,0],[17,0,18,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,10,0],[11,0,12,0],[13,0,14,0]]}
["電気用品の区分","配線器具"]
["電気用品名","その他のライティングダクトの附属品及びライティングダクト用接続器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流","（１）　７Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　７Ａを超え１５Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　１５Ａを超えるもの"]
["極（アース極を含む。）の数","（１）　２のもの"]
[null,"（２）　３以上のもの"]
["ライティングダクトとの接続の方式（ライティングダクト用のプラグ及びアダプターの場合に限る。）","（１）　固定型のもの"]
[null,"（２）　走行型のもの"]
["接続する電線の種類（ライティングダクト用のフィードインボックス及びプラグの場合に限る。）","（１）　銅のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["外郭の材料","（１）　合成樹脂のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]

{"sheet":"ねじ込みローゼット","index":42,"n_rows":25,"n_cols":7,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[19,0,20,0],[21,0,22,0],[23,0,24,0],[4,0,4,1],[16,0,18,0],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,10,0],[11,0,12,0],[13,0,15,0]]}
["電気用品の区分","配線器具"]
["電気用品名","ねじ込みローゼット"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流","（１）　３Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　３Ａを超え７Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　７Ａを超えるもの"]
["接続する電線の種類","（１）　銅のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["主絶縁体の材料","（１）　磁器のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["外郭の材料","（１）　金属のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["差込み口","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["スイッチ","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["種類","（１）　露出型のもの"]
[null,"（２）　埋込み型のもの"]

{"sheet":"引掛けローゼット","index":43,"n_rows":25,"n_cols":7,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[19,0,20,0],[21,0,22,0],[23,0,24,0],[4,0,4,1],[16,0,18,0],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,10,0],[11,0,12,0],[13,0,15,0]]}
["電気用品の区分","配線器具"]
["電気用品名","引掛けローゼット"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流","（１）　３Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　３Ａを超え７Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　７Ａを超えるもの"]
["接続する電線の種類","（１）　銅のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["主絶縁体の材料","（１）　磁器のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["外郭の材料","（１）　金属のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["差込み口","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["スイッチ","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["種類","（１）　露出型のもの"]
[null,"（２）　埋込み型のもの"]

{"sheet":"その他のローゼット","index":44,"n_rows":25,"n_cols":7,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[19,0,20,0],[21,0,22,0],[23,0,24,0],[4,0,4,1],[16,0,18,0],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,10,0],[11,0,12,0],[13,0,15,0]]}
["電気用品の区分","配線器具"]
["電気用品名","その他のローゼット"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流","（１）　３Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　３Ａを超え７Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　７Ａを超えるもの"]
["接続する電線の種類","（１）　銅のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["主絶縁体の材料","（１）　磁器のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["外郭の材料","（１）　金属のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["差込み口","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["スイッチ","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["種類","（１）　露出型のもの"]
[null,"（２）　埋込み型のもの"]

{"sheet":"キーレスソケット","index":45,"n_rows":29,"n_cols":7,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[22,0,24,0],[25,0,26,0],[27,0,28,0],[4,0,4,1],[19,0,21,0],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,12,0],[13,0,15,0],[16,0,18,0]]}
["電気用品の区分","配線器具"]
["電気用品名","キーレスソケット"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流","（１）　１Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　１Ａを超え３Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　３Ａを超え７Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　７Ａを超え１０Ａ以下のもの"]
[null,"（５）　１０Ａを超えるもの"]
["受金の大きさ","（１）　公称直径２６ｍｍ未満のもの"]
[null,"（２）　公称直径２６ｍｍのもの"]
[null,"（３）　公称直径２６ｍｍを超えるもの"]
["受金の種類","（１）　ねじ込み型のもの"]
[null,"（２）　引掛け型のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["主絶縁体の材料","（１）　磁器のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["外郭の材料","（１）　金属のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["口出し線","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["差込み口","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]

{"sheet":"防水ソケット","index":46,"n_rows":29,"n_cols":7,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[22,0,24,0],[25,0,26,0],[27,0,28,0],[4,0,4,1],[19,0,21,0],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,12,0],[13,0,15,0],[16,0,18,0]]}
["電気用品の区分","配線器具"]
["電気用品名","防水ソケット"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流","（１）　１Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　１Ａを超え３Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　３Ａを超え７Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　７Ａを超え１０Ａ以下のもの"]
[null,"（５）　１０Ａを超えるもの"]
["受金の大きさ","（１）　公称直径２６ｍｍ未満のもの"]
[null,"（２）　公称直径２６ｍｍのもの"]
[null,"（３）　公称直径２６ｍｍを超えるもの"]
["受金の種類","（１）　ねじ込み型のもの"]
[null,"（２）　引掛け型のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["主絶縁体の材料","（１）　磁器のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["外郭の材料","（１）　金属のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["口出し線","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["差込み口","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]

{"sheet":"キーソケット","index":47,"n_rows":29,"n_cols":7,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[22,0,24,0],[25,0,26,0],[27,0,28,0],[4,0,4,1],[19,0,21,0],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,12,0],[13,0,15,0],[16,0,18,0]]}
["電気用品の区分","配線器具"]
["電気用品名","キーソケット"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流","（１）　１Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　１Ａを超え３Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　３Ａを超え７Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　７Ａを超え１０Ａ以下のもの"]
[null,"（５）　１０Ａを超えるもの"]
["受金の大きさ","（１）　公称直径２６ｍｍ未満のもの"]
[null,"（２）　公称直径２６ｍｍのもの"]
[null,"（３）　公称直径２６ｍｍを超えるもの"]
["受金の種類","（１）　ねじ込み型のもの"]
[null,"（２）　引掛け型のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["主絶縁体の材料","（１）　磁器のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["外郭の材料","（１）　金属のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["口出し線","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["差込み口","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]

{"sheet":"プルソケット","index":48,"n_rows":29,"n_cols":7,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[22,0,24,0],[25,0,26,0],[27,0,28,0],[4,0,4,1],[19,0,21,0],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,12,0],[13,0,15,0],[16,0,18,0]]}
["電気用品の区分","配線器具"]
["電気用品名","プルソケット"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流","（１）　１Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　１Ａを超え３Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　３Ａを超え７Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　７Ａを超え１０Ａ以下のもの"]
[null,"（５）　１０Ａを超えるもの"]
["受金の大きさ","（１）　公称直径２６ｍｍ未満のもの"]
[null,"（２）　公称直径２６ｍｍのもの"]
[null,"（３）　公称直径２６ｍｍを超えるもの"]
["受金の種類","（１）　ねじ込み型のもの"]
[null,"（２）　引掛け型のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["主絶縁体の材料","（１）　磁器のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["外郭の材料","（１）　金属のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["口出し線","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["差込み口","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]

{"sheet":"ボタンソケット","index":49,"n_rows":29,"n_cols":7,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[22,0,24,0],[25,0,26,0],[27,0,28,0],[4,0,4,1],[19,0,21,0],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,12,0],[13,0,15,0],[16,0,18,0]]}
["電気用品の区分","配線器具"]
["電気用品名","ボタンソケット"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流","（１）　１Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　１Ａを超え３Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　３Ａを超え７Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　７Ａを超え１０Ａ以下のもの"]
[null,"（５）　１０Ａを超えるもの"]
["受金の大きさ","（１）　公称直径２６ｍｍ未満のもの"]
[null,"（２）　公称直径２６ｍｍのもの"]
[null,"（３）　公称直径２６ｍｍを超えるもの"]
["受金の種類","（１）　ねじ込み型のもの"]
[null,"（２）　引掛け型のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["主絶縁体の材料","（１）　磁器のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["外郭の材料","（１）　金属のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["口出し線","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["差込み口","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]

{"sheet":"その他のソケット","index":50,"n_rows":29,"n_cols":7,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,7,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[27,0,28,0],[8,0,12,0],[13,0,15,0],[16,0,18,0],[19,0,21,0],[22,0,24,0],[25,0,26,0]]}
["電気用品の区分","配線器具"]
["電気用品名","その他のソケット"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流","（１）　１Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　１Ａを超え３Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　３Ａを超え７Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　７Ａを超え１０Ａ以下のもの"]
[null,"（５）　１０Ａを超えるもの"]
["受金の大きさ","（１）　公称直径２６ｍｍ未満のもの"]
[null,"（２）　公称直径２６ｍｍのもの"]
[null,"（３）　公称直径２６ｍｍを超えるもの"]
["受金の種類","（１）　ねじ込み型のもの"]
[null,"（２）　引掛け型のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["主絶縁体の材料","（１）　磁器のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["外郭の材料","（１）　金属のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["口出し線","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["差込み口","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]

{"sheet":"分岐ソケット","index":51,"n_rows":24,"n_cols":7,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[18,0,20,0],[21,0,23,0],[4,0,4,1],[14,0,15,0],[16,0,17,0],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[12,0,13,0]]}
["電気用品の区分","配線器具"]
["電気用品名","分岐ソケット"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流","（１）　３Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　３Ａを超えるもの"]
["分岐数（差込み数を含む。）","（１）　２のもの"]
[null,"（２）　３以上のもの"]
["スイッチ","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["差込み口","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["口金の大きさ","（１）　公称直径２６ｍｍのもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["主絶縁体の材料","（１）　磁器のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["外郭の材料","（１）　金属のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]

{"sheet":"セパラブルプラグボディ","index":52,"n_rows":19,"n_cols":7,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[15,0,16,0],[17,0,18,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,11,0],[12,0,14,0]]}
["電気用品の区分","配線器具"]
["電気用品名","セパラブルプラグボディ"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流","（１）　３Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　３Ａを超え７Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　７Ａを超え１０Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　１０Ａを超えるもの"]
["主絶縁体の材料","（１）　磁器のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["スイッチ","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["口金の大きさ","（１）　公称直径２６ｍｍのもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]

{"sheet":"その他のねじ込み接続器","index":53,"n_rows":19,"n_cols":7,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,2,4,6],[15,0,16,0],[17,0,18,0],[6,0,7,0],[8,0,11,0],[12,0,14,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","配線器具"]
["電気用品名","その他のねじ込み接続器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流","（１）　３Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　３Ａを超え７Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　７Ａを超え１０Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　１０Ａを超えるもの"]
["主絶縁体の材料","（１）　磁器のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["スイッチ","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["口金の大きさ","（１）　公称直径２６ｍｍのもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]

{"sheet":"アダプター","index":54,"n_rows":25,"n_cols":7,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[23,0,24,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,12,0],[13,0,15,0],[16,0,18,0],[19,0,20,0],[21,0,22,0]]}
["電気用品の区分","配線器具"]
["電気用品名","アダプター"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流","（１）　１Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　１Ａを超え３Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　３Ａを超え７Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　７Ａを超え１０Ａ以下のもの"]
[null,"（５）　１０Ａを超えるもの"]
["電源側の接続部の形状","（１）　刃型（ピン型を含む。）のもの"]
[null,"（２）　ねじ込み型（スワン型を含む。）のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["負荷側の接続部の形状","（１）　刃型（ピン型を含む。）のもの"]
[null,"（２）　ねじ込み型（スワン型を含む。）のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["主絶縁体の材料","（１）　合成樹脂のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["スイッチ","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["中間口出し線（中間口出し線用端子を含む。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]

{"sheet":"ランプレセプタクル","index":55,"n_rows":33,"n_cols":7,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[4,2,4,6],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[30,0,32,0],[6,0,7,0],[8,0,11,0],[12,0,13,0],[14,0,16,0],[17,0,19,0],[20,0,22,0],[23,0,25,0],[26,0,27,0],[28,0,29,0]]}
["電気用品の区分","配線器具"]
["電気用品名","ランプレセプタクル"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流","（１）　３Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　３Ａを超え７Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　７Ａを超え１０Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　１０Ａを超えるもの"]
["接続する電線の種類","（１）　銅のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["主絶縁体の材料","（１）　磁器のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["受金の大きさ","（１）　公称直径２６ｍｍ未満のもの"]
[null,"（２）　公称直径２６ｍｍのもの"]
[null,"（３）　公称直径２６ｍｍを超えるもの"]
["受金の種類","（１）　ねじ込み型のもの"]
[null,"（２）　引掛け型のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["外郭の材料","（１）　金属のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["スイッチ","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["種類","（１）　露出型のもの"]
[null,"（２）　埋込み型のもの"]
["防水構造","（１）　防雨型のもの"]
[null,"（２）　防浸型のもの"]
[null,"（３）　非防水型のもの"]

{"sheet":"蛍光灯用ソケット","index":56,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[22,0,25,0],[26,0,28,0],[29,0,31,0],[4,0,4,1],[20,0,21,0],[4,2,4,6],[6,0,9,0],[10,0,12,0],[13,0,15,0],[16,0,19,0]]}
["電気用品の区分","配線器具"]
["電気用品名","蛍光灯用ソケット"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超え３００Ｖ以下のもの"]
[null,"（３）　３００Ｖを超え６００Ｖ以下のもの"]
[null,"（４）　６００Ｖを超えるもの"]
["定格電流","（１）　１Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　１Ａを超え３Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　３Ａを超えるもの"]
["受金の脚数（蛍光灯用ソケットの場合に限る。）","（１）　１のもの"]
[null,"（２）　２のもの"]
[null,"（３）　３以上のもの"]
["接触の方式（蛍光灯用ソケットの場合に限る。）","（１）　つき合わせ型のもの"]
[null,"（２）　はさみ込み型のもの"]
[null,"（３）　差込み型のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["受金の大きさ（蛍光灯用スターターソケットの場合に限る。）","（１）　公称直径１７ｍｍ以下のもの"]
[null,"（２）　公称直径１７ｍｍを超えるもの"]
["受金の種類（蛍光灯用スターターソケットの場合に限る。）","（１）　ねじ込み型のもの"]
[null,"（２）　差込みスワン型のもの"]
[null,"（３）　引掛けスワン型のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["主絶縁体の材料","（１）　磁器のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["防水構造","（１）　防雨型のもの"]
[null,"（２）　防浸型のもの"]
[null,"（３）　非防水型のもの"]

{"sheet":"蛍光灯用スターターソケット","index":57,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[22,0,25,0],[26,0,28,0],[29,0,31,0],[6,0,9,0],[10,0,12,0],[13,0,15,0],[16,0,19,0],[20,0,21,0]]}
["電気用品の区分","配線器具"]
["電気用品名","蛍光灯用スターターソケット"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超え３００Ｖ以下のもの"]
[null,"（３）　３００Ｖを超え６００Ｖ以下のもの"]
[null,"（４）　６００Ｖを超えるもの"]
["定格電流","（１）　１Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　１Ａを超え３Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　３Ａを超えるもの"]
["受金の脚数（蛍光灯用ソケットの場合に限る。）","（１）　１のもの"]
[null,"（２）　２のもの"]
[null,"（３）　３以上のもの"]
["接触の方式（蛍光灯用ソケットの場合に限る。）","（１）　つき合わせ型のもの"]
[null,"（２）　はさみ込み型のもの"]
[null,"（３）　差込み型のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["受金の大きさ（蛍光灯用スターターソケットの場合に限る。）","（１）　公称直径１７ｍｍ以下のもの"]
[null,"（２）　公称直径１７ｍｍを超えるもの"]
["受金の種類（蛍光灯用スターターソケットの場合に限る。）","（１）　ねじ込み型のもの"]
[null,"（２）　差込みスワン型のもの"]
[null,"（３）　引掛けスワン型のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["主絶縁体の材料","（１）　磁器のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["防水構造","（１）　防雨型のもの"]
[null,"（２）　防浸型のもの"]
[null,"（３）　非防水型のもの"]

{"sheet":"ジョイントボックス","index":58,"n_rows":26,"n_cols":7,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[23,0,25,0],[6,0,7,0],[8,0,10,0],[11,0,13,0],[14,0,16,0],[17,0,19,0],[20,0,22,0]]}
["電気用品の区分","配線器具"]
["電気用品名","ジョイントボックス"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流","（１）　７Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　７Ａを超え１５Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　１５Ａを超えるもの"]
["端子（電線が接続されている端子を除く。）の数","（１）　３以下のもの"]
[null,"（２）　４のもの"]
[null,"（３）　５以上のもの"]
["接続する電線の種類","（１）　平形導体のものであつて銅のもの"]
[null,"（２）　平形導体以外のものであつて銅のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["主絶縁体の材料","（１）　磁器のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["外郭の材料","（１）　金属のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["防水構造","（１）　防雨型のもの"]
[null,"（２）　防浸型のもの"]
[null,"（３）　非防水型のもの"]