{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["アンペア制用電流制限器","定額制用電流制限器"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"アンペア制用電流制限器","index":0,"n_rows":56,"n_cols":7,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[43,0,44,0],[45,0,55,0],[23,0,25,0],[26,0,27,0],[28,0,29,0],[30,0,32,0],[33,0,35,0],[36,0,39,0],[40,0,42,0],[3,0,3,1],[5,2,5,6],[7,0,9,0],[10,0,11,0],[12,0,22,0],[5,0,5,1],[4,0,4,1]]}
[]
["電気用品の区分","電流制限器"]
["電気用品名","アンペア制用電流制限器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["相及び線式","（１）　単相２線式のもの"]
[null,"（２）　単相３線式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流","（１）　５Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　５Ａを超え７．５Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　７．５Ａを超え１０Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　１０Ａを超え１５Ａ以下のもの"]
[null,"（５）　１５Ａを超え２０Ａ以下のもの"]
[null,"（６）　２０Ａを超え２５Ａ以下のもの"]
[null,"（７）　２５Ａを超え３０Ａ以下のもの"]
[null,"（８）　３０Ａを超え４０Ａ以下のもの"]
[null,"（９）　４０Ａを超え５０Ａ以下のもの"]
[null,"（１０）　５０Ａを超え６０Ａ以下のもの"]
[null,"（１１）　６０Ａを超えるもの"]
["極","（１）　単極のもの"]
[null,"（２）　２極のもの"]
[null,"（３）　３極以上のもの"]
["接続する電線の種類","（１）　銅のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["過電流引き外し素子の数","（１）　１のもの"]
[null,"（２）　２以上のもの"]
["過電流引き外し機構","（１）　熱動式のもの"]
[null,"（２）　電磁式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["接点の材料","（１）　銀のもの又は銀合金のもの"]
[null,"（２）　銅のもの又は銅合金のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["開閉操作の方式","（１）　タンブラー式のもの"]
[null,"（２）　押しボタン式のもの"]
[null,"（３）　引きひも式のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["外郭の材料","（１）　金属のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["使用場所","（１）　屋外のもの"]
[null,"（２）　屋内のもの"]
["定格遮断電流","（１）　１，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　１，０００Ａを超え１，５００Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　１，５００Ａを超え２，５００Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　２，５００Ａを超え５，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（５）　５，０００Ａを超え７，５００Ａ以下のもの"]
[null,"（６）　７，５００Ａを超え１０，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（７）　１０，０００Ａを超え１５，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（８）　１５，０００Ａを超え２０，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（９）　２０，０００Ａを超え２５，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（１０）　２５，０００Ａを超え３０，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（１１）　３０，０００Ａを超えるもの"]

{"sheet":"定額制用電流制限器","index":1,"n_rows":56,"n_cols":7,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[4,0,4,1],[5,2,5,6],[7,0,9,0],[10,0,11,0],[12,0,22,0],[23,0,25,0],[26,0,27,0],[5,0,5,1],[45,0,55,0],[28,0,29,0],[30,0,32,0],[33,0,35,0],[36,0,39,0],[40,0,42,0],[43,0,44,0]]}
[]
["電気用品の区分","電流制限器"]
["電気用品名","定額制用電流制限器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["相及び線式","（１）　単相２線式のもの"]
[null,"（２）　単相３線式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格電流","（１）　５Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　５Ａを超え７．５Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　７．５Ａを超え１０Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　１０Ａを超え１５Ａ以下のもの"]
[null,"（５）　１５Ａを超え２０Ａ以下のもの"]
[null,"（６）　２０Ａを超え２５Ａ以下のもの"]
[null,"（７）　２５Ａを超え３０Ａ以下のもの"]
[null,"（８）　３０Ａを超え４０Ａ以下のもの"]
[null,"（９）　４０Ａを超え５０Ａ以下のもの"]
[null,"（１０）　５０Ａを超え６０Ａ以下のもの"]
[null,"（１１）　６０Ａを超えるもの"]
["極","（１）　単極のもの"]
[null,"（２）　２極のもの"]
[null,"（３）　３極以上のもの"]
["接続する電線の種類","（１）　銅のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["過電流引き外し素子の数","（１）　１のもの"]
[null,"（２）　２以上のもの"]
["過電流引き外し機構","（１）　熱動式のもの"]
[null,"（２）　電磁式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["接点の材料","（１）　銀のもの又は銀合金のもの"]
[null,"（２）　銅のもの又は銅合金のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["開閉操作の方式","（１）　タンブラー式のもの"]
[null,"（２）　押しボタン式のもの"]
[null,"（３）　引きひも式のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["外郭の材料","（１）　金属のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["使用場所","（１）　屋外のもの"]
[null,"（２）　屋内のもの"]
["定格遮断電流","（１）　１，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　１，０００Ａを超え１，５００Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　１，５００Ａを超え２，５００Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　２，５００Ａを超え５，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（５）　５，０００Ａを超え７，５００Ａ以下のもの"]
[null,"（６）　７，５００Ａを超え１０，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（７）　１０，０００Ａを超え１５，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（８）　１５，０００Ａを超え２０，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（９）　２０，０００Ａを超え２５，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（１０）　２５，０００Ａを超え３０，０００Ａ以下のもの"]
[null,"（１１）　３０，０００Ａを超えるもの"]