{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":15,"sheets":["12インデックス","おもちや用変圧器","その他の家庭機器用変圧器","ベル用変圧器","表示器用変圧器","リモートコントロールリレー用変圧器","オゾン発生器用安定器","ネオン変圧器","電子応用機械器具用変圧器","燃焼器具用変圧器","蛍光灯用安定器","水銀灯用安定器その他の高圧放電灯用安定器","ナトリウム灯用安定器","殺菌灯用安定器","電圧調整器"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"12インデックス","index":0,"n_rows":19,"n_cols":2,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["小型単相変圧器類"]
[]
["特定電気用品"]
[null,"おもちや用変圧器"]
[null,"その他の家庭機器用変圧器（ベル用変圧器、表示器用変圧器及びリモートコントロールリレー用変圧器を除く。）"]
[null,"オゾン発生器用安定器"]
[null,"電子応用機械器具用変圧器"]
[null,"蛍光灯用安定器"]
[null,"水銀灯用安定器その他の高圧放電灯用安定器"]
[]
["特定電気用品以外の電気用品"]
[null,"ベル用変圧器"]
[null,"表示器用変圧器"]
[null,"リモートコントロールリレー用変圧器"]
[null,"ネオン変圧器"]
[null,"燃焼器具用変圧器"]
[null,"ナトリウム灯用安定器"]
[null,"殺菌灯用安定器"]
[null,"電圧調整器"]

{"sheet":"おもちや用変圧器","index":1,"n_rows":68,"n_cols":7,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,14,0],[4,0,4,1],[15,0,30,0],[31,0,32,0],[65,0,67,0],[48,0,49,0],[50,0,51,0],[52,0,53,0],[54,0,55,0],[56,0,58,0],[59,0,64,0],[33,0,34,0],[35,0,38,0],[39,0,41,0],[42,0,45,0],[46,0,47,0]]}
["電気用品の区分","小型単相変圧器類"]
["電気用品名","おもちや用変圧器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格１次電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格２次電圧","（１）　７Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　７Ｖを超え１５Ｖ以下のもの"]
[null,"（３）　１５Ｖを超え２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（４）　２５Ｖを超え５０Ｖ以下のもの"]
[null,"（５）　５０Ｖを超え１００Ｖ以下のもの"]
[null,"（６）　１００Ｖを超え２００Ｖ以下のもの"]
[null,"（７）　２００Ｖを超えるもの"]
["２次側の定格容量","（１）　５ＶＡ以下のもの"]
[null,"（２）　５ＶＡを超え１０ＶＡ以下のもの"]
[null,"（３）　１０ＶＡを超え１５ＶＡ以下のもの"]
[null,"（４）　１５ＶＡを超え２０ＶＡ以下のもの"]
[null,"（５）　２０ＶＡを超え３０ＶＡ以下のもの"]
[null,"（６）　３０ＶＡを超え４０ＶＡ以下のもの"]
[null,"（７）　４０ＶＡを超え５０ＶＡ以下のもの"]
[null,"（８）　５０ＶＡを超え６０ＶＡ以下のもの"]
[null,"（９）　６０ＶＡを超え７０ＶＡ以下のもの"]
[null,"（１０）　７０ＶＡを超え８０ＶＡ以下のもの"]
[null,"（１１）　８０ＶＡを超え９０ＶＡ以下のもの"]
[null,"（１２）　９０ＶＡを超え１００ＶＡ以下のもの"]
[null,"（１３）　１００ＶＡを超え２００ＶＡ以下のもの"]
[null,"（１４）　２００ＶＡを超え３００ＶＡ以下のもの"]
[null,"（１５）　３００ＶＡを超え４００ＶＡ以下のもの"]
[null,"（１６）　４００ＶＡを超えるもの"]
["定格周波数","（１）　５０Ｈｚのもの"]
[null,"（２）　６０Ｈｚのもの"]
["器体スイッチ（主回路を開閉するものの場合に限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["器体スイッチの操作の方式","（１）　タンブラー式のもの"]
[null,"（２）　押しボタン式のもの"]
[null,"（３）　ロータリー式のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["器体スイッチの接点の材料","（１）　銀のもの又は銀合金のもの"]
[null,"（２）　銅のもの又は銅合金のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["入力側接続の方式","（１）　端子のもの"]
[null,"（２）　差込み形のもの"]
[null,"（３）　コードセット利用のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["２次巻線の数","（１）　１のもの"]
[null,"（２）　２以上のもの"]
["２次巻線の中間口出し","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["絶縁性充てん物","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["１次巻線及び２次巻線の結合の方式","（１）　単巻型のもの"]
[null,"（２）　絶縁型のもの"]
["回路の保護機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["外郭の材料","（１）　金属のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["巻線の絶縁の種類","（１）　Ａ種のもの"]
[null,"（２）　Ｅ種のもの"]
[null,"（３）　Ｂ種のもの"]
[null,"（４）　Ｆ種のもの"]
[null,"（５）　Ｈ種のもの"]
[null,"（６）　その他のもの"]
["使用場所","（１）　屋外のもの"]
[null,"（２）　屋内であつて金属製ボックス内のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]

{"sheet":"その他の家庭機器用変圧器","index":2,"n_rows":68,"n_cols":7,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,14,0],[15,0,30,0],[31,0,32,0],[33,0,34,0],[35,0,38,0],[39,0,41,0],[42,0,45,0],[46,0,47,0],[48,0,49,0],[50,0,51,0],[52,0,53,0],[54,0,55,0],[56,0,58,0],[59,0,64,0],[65,0,67,0]]}
["電気用品の区分","小型単相変圧器類"]
["電気用品名","その他の家庭機器用変圧器（ベル用変圧器、表示器用変圧器及びリモートコントロールリレー用変圧器を除く。）"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格１次電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格２次電圧","（１）　７Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　７Ｖを超え１５Ｖ以下のもの"]
[null,"（３）　１５Ｖを超え２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（４）　２５Ｖを超え５０Ｖ以下のもの"]
[null,"（５）　５０Ｖを超え１００Ｖ以下のもの"]
[null,"（６）　１００Ｖを超え２００Ｖ以下のもの"]
[null,"（７）　２００Ｖを超えるもの"]
["２次側の定格容量","（１）　５ＶＡ以下のもの"]
[null,"（２）　５ＶＡを超え１０ＶＡ以下のもの"]
[null,"（３）　１０ＶＡを超え１５ＶＡ以下のもの"]
[null,"（４）　１５ＶＡを超え２０ＶＡ以下のもの"]
[null,"（５）　２０ＶＡを超え３０ＶＡ以下のもの"]
[null,"（６）　３０ＶＡを超え４０ＶＡ以下のもの"]
[null,"（７）　４０ＶＡを超え５０ＶＡ以下のもの"]
[null,"（８）　５０ＶＡを超え６０ＶＡ以下のもの"]
[null,"（９）　６０ＶＡを超え７０ＶＡ以下のもの"]
[null,"（１０）　７０ＶＡを超え８０ＶＡ以下のもの"]
[null,"（１１）　８０ＶＡを超え９０ＶＡ以下のもの"]
[null,"（１２）　９０ＶＡを超え１００ＶＡ以下のもの"]
[null,"（１３）　１００ＶＡを超え２００ＶＡ以下のもの"]
[null,"（１４）　２００ＶＡを超え３００ＶＡ以下のもの"]
[null,"（１５）　３００ＶＡを超え４００ＶＡ以下のもの"]
[null,"（１６）　４００ＶＡを超えるもの"]
["定格周波数","（１）　５０Ｈｚのもの"]
[null,"（２）　６０Ｈｚのもの"]
["器体スイッチ（主回路を開閉するものの場合に限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["器体スイッチの操作の方式","（１）　タンブラー式のもの"]
[null,"（２）　押しボタン式のもの"]
[null,"（３）　ロータリー式のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["器体スイッチの接点の材料","（１）　銀のもの又は銀合金のもの"]
[null,"（２）　銅のもの又は銅合金のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["入力側接続の方式","（１）　端子のもの"]
[null,"（２）　差込み形のもの"]
[null,"（３）　コードセット利用のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["２次巻線の数","（１）　１のもの"]
[null,"（２）　２以上のもの"]
["２次巻線の中間口出し","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["絶縁性充てん物","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["１次巻線及び２次巻線の結合の方式","（１）　単巻型のもの"]
[null,"（２）　絶縁型のもの"]
["回路の保護機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["外郭の材料","（１）　金属のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["巻線の絶縁の種類","（１）　Ａ種のもの"]
[null,"（２）　Ｅ種のもの"]
[null,"（３）　Ｂ種のもの"]
[null,"（４）　Ｆ種のもの"]
[null,"（５）　Ｈ種のもの"]
[null,"（６）　その他のもの"]
["使用場所","（１）　屋外のもの"]
[null,"（２）　屋内であつて金属製ボックス内のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]

{"sheet":"ベル用変圧器","index":3,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,10,0],[11,0,14,0],[29,0,31,0],[15,0,16,0],[17,0,18,0],[19,0,20,0],[21,0,22,0],[23,0,25,0],[26,0,28,0]]}
["電気用品の区分","小型単相変圧器類"]
["電気用品名","ベル用変圧器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格１次電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格２次電圧","（１）　７Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　７Ｖを超え１５Ｖ以下のもの"]
[null,"（３）　１５Ｖを超えるもの"]
["２次側の定格容量","（１）　５ＶＡ以下のもの"]
[null,"（２）　５ＶＡを超え２０ＶＡ以下のもの"]
[null,"（３）　２０ＶＡを超え５０ＶＡ以下のもの"]
[null,"（４）　５０ＶＡを超えるもの"]
["定格２次短絡電流","（１）　８Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　８Ａを超えるもの"]
["定格周波数","（１）　５０Ｈｚのもの"]
[null,"（２）　６０Ｈｚのもの"]
["２次巻線の数","（１）　１のもの"]
[null,"（２）　２以上のもの"]
["回路の保護機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["外郭の材料","（１）　金属のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["巻線の絶縁の種類","（１）　Ａ種のもの"]
[null,"（２）　Ｅ種のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["使用場所","（１）　屋外のもの"]
[null,"（２）　屋内であつて金属製ボックス内のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]

{"sheet":"表示器用変圧器","index":4,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,10,0],[11,0,14,0],[29,0,31,0],[15,0,16,0],[17,0,18,0],[19,0,20,0],[21,0,22,0],[23,0,25,0],[26,0,28,0]]}
["電気用品の区分","小型単相変圧器類"]
["電気用品名","表示器用変圧器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格１次電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格２次電圧","（１）　７Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　７Ｖを超え１５Ｖ以下のもの"]
[null,"（３）　１５Ｖを超えるもの"]
["２次側の定格容量","（１）　５ＶＡ以下のもの"]
[null,"（２）　５ＶＡを超え２０ＶＡ以下のもの"]
[null,"（３）　２０ＶＡを超え５０ＶＡ以下のもの"]
[null,"（４）　５０ＶＡを超えるもの"]
["定格２次短絡電流","（１）　８Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　８Ａを超えるもの"]
["定格周波数","（１）　５０Ｈｚのもの"]
[null,"（２）　６０Ｈｚのもの"]
["２次巻線の数","（１）　１のもの"]
[null,"（２）　２以上のもの"]
["回路の保護機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["外郭の材料","（１）　金属のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["巻線の絶縁の種類","（１）　Ａ種のもの"]
[null,"（２）　Ｅ種のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["使用場所","（１）　屋外のもの"]
[null,"（２）　屋内であつて金属製ボックス内のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]

{"sheet":"リモートコントロールリレー用変圧器","index":5,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[19,0,20,0],[21,0,22,0],[23,0,25,0],[26,0,28,0],[29,0,31,0],[6,0,7,0],[8,0,10,0],[11,0,14,0],[15,0,16,0],[17,0,18,0]]}
["電気用品の区分","小型単相変圧器類"]
["電気用品名","リモートコントロールリレー用変圧器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格１次電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格２次電圧","（１）　７Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　７Ｖを超え１５Ｖ以下のもの"]
[null,"（３）　１５Ｖを超えるもの"]
["２次側の定格容量","（１）　５ＶＡ以下のもの"]
[null,"（２）　５ＶＡを超え２０ＶＡ以下のもの"]
[null,"（３）　２０ＶＡを超え５０ＶＡ以下のもの"]
[null,"（４）　５０ＶＡを超えるもの"]
["定格２次短絡電流","（１）　８Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　８Ａを超えるもの"]
["定格周波数","（１）　５０Ｈｚのもの"]
[null,"（２）　６０Ｈｚのもの"]
["２次巻線の数","（１）　１のもの"]
[null,"（２）　２以上のもの"]
["回路の保護機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["外郭の材料","（１）　金属のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["巻線の絶縁の種類","（１）　Ａ種のもの"]
[null,"（２）　Ｅ種のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["使用場所","（１）　屋外のもの"]
[null,"（２）　屋内であつて金属製ボックス内のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]

{"sheet":"オゾン発生器用安定器","index":6,"n_rows":41,"n_cols":7,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,8,0],[9,0,14,0],[15,0,16,0],[17,0,19,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[35,0,40,0],[20,0,21,0],[22,0,23,0],[24,0,25,0],[26,0,29,0],[30,0,32,0],[33,0,34,0]]}
["電気用品の区分","小型単相変圧器類"]
["電気用品名","オゾン発生器用安定器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格１次電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超え２３０Ｖ以下のもの"]
[null,"（３）　２３０Ｖを超えるもの"]
["定格２次電圧（５０―６０Ｈｚ以外のものの場合にあつては尖頭電圧）","（１）　１ｋＶ以下のもの"]
[null,"（２）　１ｋＶを超え３ｋＶ以下のもの"]
[null,"（３）　３ｋＶを超え６ｋＶ以下のもの"]
[null,"（４）　６ｋＶを超え９ｋＶ以下のもの"]
[null,"（５）　９ｋＶを超え１２ｋＶ以下のもの"]
[null,"（６）　１２ｋＶを超えるもの"]
["２次側の出力の方式","（１）　高周波のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["定格２次短絡電流","（１）　２５ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２）　２５ｋＷを超え３５ｋＷ以下のもの"]
[null,"（３）　３５ｋＷを超えるもの"]
["定格周波数","（１）　５０Ｈｚのもの"]
[null,"（２）　６０Ｈｚのもの"]
["力率改善用のコンデンサー","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["力率改善用の巻線","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["充てん物の種類","（１）　絶縁コンパウンドのもの"]
[null,"（２）　熱可塑性樹脂のもの"]
[null,"（３）　熱硬化性樹脂のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["２次側の絶縁ブッシングの材料","（１）　磁器のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["回路の保護機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["巻線の絶縁の種類","（１）　Ａ種のもの"]
[null,"（２）　Ｅ種のもの"]
[null,"（３）　Ｂ種のもの"]
[null,"（４）　Ｆ種のもの"]
[null,"（５）　Ｈ種のもの"]
[null,"（６）　その他のもの"]

{"sheet":"ネオン変圧器","index":7,"n_rows":27,"n_cols":7,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[4,2,4,6],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[23,0,24,0],[25,0,26,0],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[12,0,13,0],[14,0,15,0],[16,0,17,0],[18,0,19,0],[20,0,22,0]]}
["電気用品の区分","小型単相変圧器類"]
["電気用品名","ネオン変圧器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格１次電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格２次電圧（５０―６０Ｈｚ以外のものの場合にあつては尖頭電圧）","（１）　９ｋＶ以下のもの"]
[null,"（２）　９ｋＶを超えるもの"]
["２次側の出力の方式","（１）　高周波のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["定格２次短絡電流","（１）　２５ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２）　２５ｋＷを超えるもの"]
["定格周波数","（１）　５０Ｈｚのもの"]
[null,"（２）　６０Ｈｚのもの"]
["力率改善用のコンデンサー","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["充てん物の種類","（１）　熱硬化性樹脂のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["巻線の絶縁の種類","（１）　Ａ種のもの"]
[null,"（２）　Ｅ種のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["地絡保護装置（２次巻線をアースする構造のものの場合に限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["使用場所","（１）　屋外のもの"]
[null,"（２）　屋内のもの"]

{"sheet":"電子応用機械器具用変圧器","index":8,"n_rows":29,"n_cols":7,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[23,0,28,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,12,0],[13,0,16,0],[17,0,18,0],[19,0,20,0],[21,0,22,0]]}
["電気用品の区分","小型単相変圧器類"]
["電気用品名","電子応用機械器具用変圧器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格１次電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格２次電圧","（１）　２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　２５Ｖを超え５０Ｖ以下のもの"]
[null,"（３）　５０Ｖを超え１００Ｖ以下のもの"]
[null,"（４）　１００Ｖを超え２００Ｖ以下のもの"]
[null,"（５）　２００Ｖを超えるもの"]
["定格容量","（１）　２０ＶＡ以下のもの"]
[null,"（２）　２０ＶＡを超え５０ＶＡ以下のもの"]
[null,"（３）　５０ＶＡを超え１００ＶＡ以下のもの"]
[null,"（４）　１００ＶＡを超えるもの"]
["定格周波数","（１）　５０Ｈｚのもの"]
[null,"（２）　６０Ｈｚのもの"]
["回路の保護機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["１次巻線及び２次巻線の結合の方式","（１）　単巻型のもの"]
[null,"（２）　絶縁型のもの"]
["巻線の絶縁の種類","（１）　Ａ種のもの"]
[null,"（２）　Ｅ種のもの"]
[null,"（３）　Ｂ種のもの"]
[null,"（４）　Ｆ種のもの"]
[null,"（５）　Ｈ種のもの"]
[null,"（６）　その他のもの"]

{"sheet":"燃焼器具用変圧器","index":9,"n_rows":25,"n_cols":7,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,0,17,0],[18,0,19,0],[20,0,21,0],[22,0,24,0],[4,0,4,1],[10,0,11,0],[12,0,13,0],[14,0,15,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0]]}
["電気用品の区分","小型単相変圧器類"]
["電気用品名","燃焼器具用変圧器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格１次電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格２次電圧","（１）　３０Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　３０Ｖを超えるもの"]
["２次側の定格容量（定格２次電圧が３０Ｖ以下のものの場合に限る。）","（１）　５０ＶＡ以下のもの"]
[null,"（２）　５０ＶＡを超えるもの"]
["定格２次短絡電流（定格２次電圧が３０Ｖを超えるものの場合に限る。）","（１）　２０ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２）　２０ｋＷを超えるもの"]
["定格周波数","（１）　５０Ｈｚのもの"]
[null,"（２）　６０Ｈｚのもの"]
["定格時間","（１）　短時間定格のもの"]
[null,"（２）　連続定格のもの"]
["回路の保護機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["外箱","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["巻線の絶縁の種類","（１）　Ａ種のもの"]
[null,"（２）　Ｅ種のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]

{"sheet":"蛍光灯用安定器","index":10,"n_rows":73,"n_cols":7,"rows_kept":73,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,8,0],[9,0,12,0],[13,0,14,0],[15,0,16,0],[17,0,27,0],[28,0,31,0],[32,0,37,0],[38,0,40,0],[41,0,44,0],[60,0,61,0],[62,0,63,0],[64,0,69,0],[70,0,72,0],[45,0,46,0],[47,0,49,0],[50,0,51,0],[52,0,53,0],[54,0,57,0],[58,0,59,0]]}
["電気用品の区分","小型単相変圧器類"]
["電気用品名","蛍光灯用安定器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格１次電圧（変圧式以外のものの場合にあつては定格電圧）","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超え２３０Ｖ以下のもの"]
[null,"（３）　２３０Ｖを超えるもの"]
["点灯回路の方式","（１）　チョークコイル式のもの"]
[null,"（２）　変圧式のもの"]
[null,"（３）　電子回路式のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["定格周波数","（１）　５０Ｈｚのもの"]
[null,"（２）　６０Ｈｚのもの"]
["力率","（１）　高力率のもの"]
[null,"（２）　低力率のもの"]
["適用放電管の消費電力（適用放電管が２以上あるものの場合にあつては、その消費電力の合計）","（１）　１０Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　１０Ｗを超え２０Ｗ以下のもの"]
[null,"（３）　２０Ｗを超え３０Ｗ以下のもの"]
[null,"（４）　３０Ｗを超え４０Ｗ以下のもの"]
[null,"（５）　４０Ｗを超え６０Ｗ以下のもの"]
[null,"（６）　６０Ｗを超え１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（７）　１００Ｗを超え１５０Ｗ以下のもの"]
[null,"（８）　１５０Ｗを超え２００Ｗ以下のもの"]
[null,"（９）　２００Ｗを超え３００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１０）　３００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１１）　４００Ｗを超えるもの"]
["適用放電管の種類","（１）　予熱型熱陰極放電管のもの"]
[null,"（２）　瞬時始動型熱陰極放電管のもの"]
[null,"（３）　瞬時始動型冷陰極放電管のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["適用放電管の始動の方式","（１）　グロースタート式のもの"]
[null,"（２）　ラピッドスタート式のもの"]
[null,"（３）　瞬時始動式のもの"]
[null,"（４）　共振式のもの"]
[null,"（５）　半導体式のもの"]
[null,"（６）　その他のもの"]
["適用放電管の灯数","（１）　１のもの"]
[null,"（２）　２のもの"]
[null,"（３）　３以上のもの"]
["適用放電管の点灯の方式（灯数が２以上あるものの場合に限る。）","（１）　フリッカレス式のもの"]
[null,"（２）　直列点灯式のもの"]
[null,"（３）　並列点灯式のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["力率改善用のコンデンサー（電子回路式のものの場合を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["力率改善用のコンデンサーの接続の方式（電子回路式のものの場合を除く。）","（１）　電源と並列に接続するもの"]
[null,"（２）　放電管と直列に接続するもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["力率改善用の巻線（電子回路式のものの場合を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["充てん物","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["充てん物の種類","（１）　絶縁コンパウンドのもの"]
[null,"（２）　熱可塑性樹脂のもの"]
[null,"（３）　熱硬化性樹脂のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["１次巻線及び２次巻線の結合の方式（変圧式のものの場合に限る。）","（１）　単巻型のもの"]
[null,"（２）　絶縁型のもの"]
["外箱","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["外箱の材料","（１）　金属のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["巻線の絶縁の種類","（１）　Ａ種のもの"]
[null,"（２）　Ｅ種のもの"]
[null,"（３）　Ｂ種のもの"]
[null,"（４）　Ｆ種のもの"]
[null,"（５）　Ｈ種のもの"]
[null,"（６）　その他のもの"]
["使用場所","（１）　屋外であつて電灯器具外のもの"]
[null,"（２）　屋内であつて電灯器具外のもの"]
[null,"（３）　電灯器具用のもの"]

{"sheet":"水銀灯用安定器その他の高圧放電灯用安定器","index":11,"n_rows":73,"n_cols":7,"rows_kept":73,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,8,0],[9,0,12,0],[13,0,14,0],[15,0,16,0],[17,0,27,0],[28,0,31,0],[32,0,37,0],[38,0,40,0],[41,0,44,0],[60,0,61,0],[62,0,63,0],[64,0,69,0],[70,0,72,0],[45,0,46,0],[47,0,49,0],[50,0,51,0],[52,0,53,0],[54,0,57,0],[58,0,59,0]]}
["電気用品の区分","小型単相変圧器類"]
["電気用品名","水銀灯用安定器その他の高圧放電灯用安定器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格１次電圧（変圧式以外のものの場合にあつては定格電圧）","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超え２３０Ｖ以下のもの"]
[null,"（３）　２３０Ｖを超えるもの"]
["点灯回路の方式","（１）　チョークコイル式のもの"]
[null,"（２）　変圧式のもの"]
[null,"（３）　電子回路式のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["定格周波数","（１）　５０Ｈｚのもの"]
[null,"（２）　６０Ｈｚのもの"]
["力率","（１）　高力率のもの"]
[null,"（２）　低力率のもの"]
["適用放電管の消費電力（適用放電管が２以上あるものの場合にあつては、その消費電力の合計）","（１）　１０Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　１０Ｗを超え２０Ｗ以下のもの"]
[null,"（３）　２０Ｗを超え３０Ｗ以下のもの"]
[null,"（４）　３０Ｗを超え４０Ｗ以下のもの"]
[null,"（５）　４０Ｗを超え６０Ｗ以下のもの"]
[null,"（６）　６０Ｗを超え１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（７）　１００Ｗを超え１５０Ｗ以下のもの"]
[null,"（８）　１５０Ｗを超え２００Ｗ以下のもの"]
[null,"（９）　２００Ｗを超え３００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１０）　３００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの"]
[null,"（１１）　４００Ｗを超えるもの"]
["適用放電管の種類","（１）　予熱型熱陰極放電管のもの"]
[null,"（２）　瞬時始動型熱陰極放電管のもの"]
[null,"（３）　瞬時始動型冷陰極放電管のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["適用放電管の始動の方式","（１）　グロースタート式のもの"]
[null,"（２）　ラピッドスタート式のもの"]
[null,"（３）　瞬時始動式のもの"]
[null,"（４）　共振式のもの"]
[null,"（５）　半導体式のもの"]
[null,"（６）　その他のもの"]
["適用放電管の灯数","（１）　１のもの"]
[null,"（２）　２のもの"]
[null,"（３）　３以上のもの"]
["適用放電管の点灯の方式（灯数が２以上あるものの場合に限る。）","（１）　フリッカレス式のもの"]
[null,"（２）　直列点灯式のもの"]
[null,"（３）　並列点灯式のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["力率改善用のコンデンサー（電子回路式のものの場合を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["力率改善用のコンデンサーの接続の方式（電子回路式のものの場合を除く。）","（１）　電源と並列に接続するもの"]
[null,"（２）　放電管と直列に接続するもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["力率改善用の巻線（電子回路式のものの場合を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["充てん物","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["充てん物の種類","（１）　絶縁コンパウンドのもの"]
[null,"（２）　熱可塑性樹脂のもの"]
[null,"（３）　熱硬化性樹脂のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["１次巻線及び２次巻線の結合の方式（変圧式のものの場合に限る。）","（１）　単巻型のもの"]
[null,"（２）　絶縁型のもの"]
["外箱","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["外箱の材料","（１）　金属のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["巻線の絶縁の種類","（１）　Ａ種のもの"]
[null,"（２）　Ｅ種のもの"]
[null,"（３）　Ｂ種のもの"]
[null,"（４）　Ｆ種のもの"]
[null,"（５）　Ｈ種のもの"]
[null,"（６）　その他のもの"]
["使用場所","（１）　屋外であつて電灯器具外のもの"]
[null,"（２）　屋内であつて電灯器具外のもの"]
[null,"（３）　電灯器具用のもの"]

{"sheet":"ナトリウム灯用安定器","index":12,"n_rows":45,"n_cols":7,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[31,0,32,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,8,0],[9,0,12,0],[13,0,14,0],[15,0,16,0],[17,0,20,0],[21,0,22,0],[23,0,26,0],[27,0,28,0],[29,0,30,0],[33,0,34,0],[35,0,36,0],[37,0,38,0],[39,0,41,0],[42,0,44,0]]}
["電気用品の区分","小型単相変圧器類"]
["電気用品名","ナトリウム灯用安定器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格１次電圧（変圧式以外のものの場合にあつては定格電圧）","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超え２３０Ｖ以下のもの"]
[null,"（３）　２３０Ｖを超えるもの"]
["点灯回路の方式","（１）　チョークコイル式のもの"]
[null,"（２）　変圧式のもの"]
[null,"（３）　電子回路式のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["定格周波数","（１）　５０Ｈｚのもの"]
[null,"（２）　６０Ｈｚのもの"]
["力率","（１）　高力率のもの"]
[null,"（２）　低力率のもの"]
["適用放電管の消費電力（適用放電管が２以上あるものの場合にあつては、その消費電力の合計）","（１）　３０Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　３０Ｗを超え６０Ｗ以下のもの"]
[null,"（３）　６０Ｗを超え１５０Ｗ以下のもの"]
[null,"（４）　１５０Ｗを超えるもの"]
["適用放電管の種類","（１）　予熱型熱陰極放電管のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["適用放電管の始動の方式","（１）　グロースタート式のもの"]
[null,"（２）　ラピッドスタート式のもの"]
[null,"（３）　瞬時始動式のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["適用放電管の灯数","（１）　１のもの"]
[null,"（２）　２以上のもの"]
["力率改善用のコンデンサー（電子回路式のものの場合を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["充てん物","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["充てん物の種類","（１）　熱硬化性樹脂のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["１次巻線及び２次巻線の結合の方式（変圧式のものの場合に限る。）","（１）　単巻型のもの"]
[null,"（２）　絶縁型のもの"]
["外箱","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["巻線の絶縁の種類","（１）　Ａ種のもの"]
[null,"（２）　Ｅ種のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["使用場所","（１）　屋外であつて電灯器具外のもの"]
[null,"（２）　屋内であつて電灯器具外のもの"]
[null,"（３）　電灯器具用のもの"]

{"sheet":"殺菌灯用安定器","index":13,"n_rows":45,"n_cols":7,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[37,0,38,0],[6,0,8,0],[9,0,12,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[13,0,14,0],[15,0,16,0],[39,0,41,0],[17,0,20,0],[21,0,22,0],[23,0,26,0],[27,0,28,0],[42,0,44,0],[29,0,30,0],[31,0,32,0],[33,0,34,0],[35,0,36,0]]}
["電気用品の区分","小型単相変圧器類"]
["電気用品名","殺菌灯用安定器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格１次電圧（変圧式以外のものの場合にあつては定格電圧）","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超え２３０Ｖ以下のもの"]
[null,"（３）　２３０Ｖを超えるもの"]
["点灯回路の方式","（１）　チョークコイル式のもの"]
[null,"（２）　変圧式のもの"]
[null,"（３）　電子回路式のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["定格周波数","（１）　５０Ｈｚのもの"]
[null,"（２）　６０Ｈｚのもの"]
["力率","（１）　高力率のもの"]
[null,"（２）　低力率のもの"]
["適用放電管の消費電力（適用放電管が２以上あるものの場合にあつては、その消費電力の合計）","（１）　３０Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　３０Ｗを超え６０Ｗ以下のもの"]
[null,"（３）　６０Ｗを超え１５０Ｗ以下のもの"]
[null,"（４）　１５０Ｗを超えるもの"]
["適用放電管の種類","（１）　予熱型熱陰極放電管のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["適用放電管の始動の方式","（１）　グロースタート式のもの"]
[null,"（２）　ラピッドスタート式のもの"]
[null,"（３）　瞬時始動式のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["適用放電管の灯数","（１）　１のもの"]
[null,"（２）　２以上のもの"]
["力率改善用のコンデンサー（電子回路式のものの場合を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["充てん物","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["充てん物の種類","（１）　熱硬化性樹脂のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["１次巻線及び２次巻線の結合の方式（変圧式のものの場合に限る。）","（１）　単巻型のもの"]
[null,"（２）　絶縁型のもの"]
["外箱","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["巻線の絶縁の種類","（１）　Ａ種のもの"]
[null,"（２）　Ｅ種のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["使用場所","（１）　屋外であつて電灯器具外のもの"]
[null,"（２）　屋内であつて電灯器具外のもの"]
[null,"（３）　電灯器具用のもの"]

{"sheet":"電圧調整器","index":14,"n_rows":20,"n_cols":7,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[18,0,19,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,12,0],[13,0,14,0],[15,0,17,0]]}
["電気用品の区分","小型単相変圧器類"]
["電気用品名","電圧調整器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格１次電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格周波数","（１）　５０Ｈｚのもの"]
[null,"（２）　６０Ｈｚのもの"]
["定格容量","（１）　２００ＶＡ以下のもの"]
[null,"（２）　２００ＶＡを超え４００ＶＡ以下のもの"]
[null,"（３）　４００ＶＡを超えるもの"]
["２次電圧の主調整","（１）　自動的に行うもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["巻線の絶縁の種類","（１）　Ａ種のもの"]
[null,"（２）　Ｅ種のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["器体スイッチ（主回路を開閉するものの場合に限り、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]