{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":27,"sheets":["16インデックス","写真焼付器","写真引伸機","写真引伸機用ランプハウス","マイクロフィルムリーダー","スライド映写機","オーバーヘッド映写機","反射投影機","ビューワー","エレクトロニックフラッシュ","白熱電球","蛍光ランプ","エル・イー・ディー・ランプ","電気スタンド","家庭用つり下げ型蛍光灯器具","ハンドランプ","庭園灯器具","装飾用電灯器具","その他の白熱電灯器具","その他の放電灯器具","エル・イー・ディー・電灯器具","広告灯","検卵器","電気消毒器","家庭用光線治療器","充電式携帯電灯","複写機"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"16インデックス","index":0,"n_rows":29,"n_cols":2,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["光源及び光源応用機械器具"]
[]
["特定電気用品以外の電気用品"]
[null,"写真焼付器"]
[null,"写真引伸機"]
[null,"写真引伸機用ランプハウス"]
[null,"マイクロフィルムリーダー"]
[null,"スライド映写機"]
[null,"オーバーヘッド映写機"]
[null,"反射投影機"]
[null,"ビューワー"]
[null,"エレクトロニックフラッシュ"]
[null,"白熱電球"]
[null,"蛍光ランプ"]
[null,"エル・イー・ディー・ランプ"]
[null,"電気スタンド"]
[null,"家庭用つり下げ型蛍光灯器具"]
[null,"ハンドランプ"]
[null,"庭園灯器具"]
[null,"装飾用電灯器具"]
[null,"その他の白熱電灯器具"]
[null,"その他の放電灯器具"]
[null,"エル・イー・ディー・電灯器具"]
[null,"広告灯"]
[null,"検卵器"]
[null,"電気消毒器"]
[null,"家庭用光線治療器"]
[null,"充電式携帯電灯"]
[null,"複写機"]

{"sheet":"写真焼付器","index":1,"n_rows":23,"n_cols":7,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[17,0,18,0],[19,0,20,0],[21,0,22,0],[4,0,4,1],[15,0,16,0],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,10,0],[11,0,12,0],[13,0,14,0]]}
["電気用品の区分","光源及び光源応用機械器具"]
["電気用品名","写真焼付器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["光源の種類","（１）　白熱電球（ハロゲン電球を除く。）のもの"]
[null,"（２）　ハロゲン電球のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["冷却装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["変圧器","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"写真引伸機","index":2,"n_rows":23,"n_cols":7,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[17,0,18,0],[19,0,20,0],[21,0,22,0],[4,0,4,1],[15,0,16,0],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,10,0],[11,0,12,0],[13,0,14,0]]}
["電気用品の区分","光源及び光源応用機械器具"]
["電気用品名","写真引伸機"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["光源の種類","（１）　白熱電球（ハロゲン電球を除く。）のもの"]
[null,"（２）　ハロゲン電球のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["冷却装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["変圧器","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"写真引伸機用ランプハウス","index":3,"n_rows":23,"n_cols":7,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[17,0,18,0],[19,0,20,0],[21,0,22,0],[4,0,4,1],[15,0,16,0],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,10,0],[11,0,12,0],[13,0,14,0]]}
["電気用品の区分","光源及び光源応用機械器具"]
["電気用品名","写真引伸機用ランプハウス"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["光源の種類","（１）　白熱電球（ハロゲン電球を除く。）のもの"]
[null,"（２）　ハロゲン電球のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["冷却装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["変圧器","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"マイクロフィルムリーダー","index":4,"n_rows":36,"n_cols":7,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[23,0,24,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[12,0,14,0],[15,0,16,0],[17,0,18,0],[19,0,20,0],[21,0,22,0],[25,0,27,0],[28,0,29,0],[30,0,31,0],[32,0,33,0],[34,0,35,0]]}
["電気用品の区分","光源及び光源応用機械器具"]
["電気用品名","マイクロフィルムリーダー"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["光源の種類","（１）　ハロゲン電球のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["冷却装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["冷却用電動機の種類","（１）　単相誘導電動機のもの"]
[null,"（２）　整流子電動機のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["変圧器","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["録音又は再生機構（スライド映写機の場合に限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["焼付機構（マイクロフィルムリーダーの場合に限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["調光機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["光路方式","（１）　透過式のもの"]
[null,"（２）　反射式のもの"]
[null,"（３）　透過反射式のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電線巻取機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"スライド映写機","index":5,"n_rows":36,"n_cols":7,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[23,0,24,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[12,0,14,0],[15,0,16,0],[17,0,18,0],[19,0,20,0],[21,0,22,0],[25,0,27,0],[28,0,29,0],[30,0,31,0],[32,0,33,0],[34,0,35,0]]}
["電気用品の区分","光源及び光源応用機械器具"]
["電気用品名","スライド映写機"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["光源の種類","（１）　ハロゲン電球のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["冷却装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["冷却用電動機の種類","（１）　単相誘導電動機のもの"]
[null,"（２）　整流子電動機のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["変圧器","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["録音又は再生機構（スライド映写機の場合に限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["焼付機構（マイクロフィルムリーダーの場合に限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["調光機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["光路方式","（１）　透過式のもの"]
[null,"（２）　反射式のもの"]
[null,"（３）　透過反射式のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電線巻取機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"オーバーヘッド映写機","index":6,"n_rows":36,"n_cols":7,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[23,0,24,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[12,0,14,0],[15,0,16,0],[17,0,18,0],[19,0,20,0],[21,0,22,0],[25,0,27,0],[28,0,29,0],[30,0,31,0],[32,0,33,0],[34,0,35,0]]}
["電気用品の区分","光源及び光源応用機械器具"]
["電気用品名","オーバーヘッド映写機"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["光源の種類","（１）　ハロゲン電球のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["冷却装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["冷却用電動機の種類","（１）　単相誘導電動機のもの"]
[null,"（２）　整流子電動機のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["変圧器","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["録音又は再生機構（スライド映写機の場合に限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["焼付機構（マイクロフィルムリーダーの場合に限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["調光機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["光路方式","（１）　透過式のもの"]
[null,"（２）　反射式のもの"]
[null,"（３）　透過反射式のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電線巻取機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"反射投影機","index":7,"n_rows":36,"n_cols":7,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,7,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[15,0,16,0],[17,0,18,0],[12,0,14,0],[19,0,20,0],[34,0,35,0],[21,0,22,0],[23,0,24,0],[25,0,27,0],[28,0,29,0],[30,0,31,0],[32,0,33,0]]}
["電気用品の区分","光源及び光源応用機械器具"]
["電気用品名","反射投影機"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["光源の種類","（１）　ハロゲン電球のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["冷却装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["冷却用電動機の種類","（１）　単相誘導電動機のもの"]
[null,"（２）　整流子電動機のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["変圧器","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["録音又は再生機構（スライド映写機の場合に限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["焼付機構（マイクロフィルムリーダーの場合に限る。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["調光機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["光路方式","（１）　透過式のもの"]
[null,"（２）　反射式のもの"]
[null,"（３）　透過反射式のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電線巻取機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"ビューワー","index":8,"n_rows":26,"n_cols":7,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[22,0,23,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[24,0,25,0],[6,0,7,0],[8,0,10,0],[11,0,12,0],[13,0,15,0],[16,0,17,0],[18,0,19,0],[20,0,21,0]]}
["電気用品の区分","光源及び光源応用機械器具"]
["電気用品名","ビューワー"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["光源の種類","（１）　白熱電球（ハロゲン電球を除く。）のもの"]
[null,"（２）　蛍光灯のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["冷却装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["冷却用電動機の種類","（１）　単相誘導電動機のもの"]
[null,"（２）　整流子電動機のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["変圧器","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"エレクトロニックフラッシュ","index":9,"n_rows":24,"n_cols":7,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[20,0,21,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[22,0,23,0],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[12,0,13,0],[14,0,15,0],[16,0,17,0],[18,0,19,0]]}
["電気用品の区分","光源及び光源応用機械器具"]
["電気用品名","エレクトロニックフラッシュ"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["冷却装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["変圧器","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["モデリングランプ","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発光部","（１）　分離形のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"白熱電球","index":10,"n_rows":10,"n_cols":7,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,7,0],[8,0,9,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[2,0,2,1],[3,0,3,1]]}
["電気用品の区分","光源及び光源応用機械器具"]
["電気用品名","白熱電球"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["公称定格消費電力","（１）　１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　１００Ｗを超えるもの"]

{"sheet":"蛍光ランプ","index":11,"n_rows":14,"n_cols":7,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,0,13,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,7,0],[8,0,9,0]]}
["電気用品の区分","光源及び光源応用機械器具"]
["電気用品名","蛍光ランプ"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧（安定器内蔵型のものに限る。）","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["安定器","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["口金の形状","（１）　両口金形のもの"]
[null,"（２）　片口金形のもの"]
[null,"（３）　ねじ込み形のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]

{"sheet":"エル・イー・ディー・ランプ","index":12,"n_rows":10,"n_cols":7,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,7,0],[8,0,9,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[2,0,2,1],[3,0,3,1]]}
["電気用品の区分","光源及び光源応用機械器具"]
["電気用品名","エル・イー・ディー・ランプ"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力","（１）　１０Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　１０Ｗを超えるもの"]

{"sheet":"電気スタンド","index":13,"n_rows":26,"n_cols":7,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,0,15,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,11,0],[12,0,13,0],[16,0,17,0],[18,0,19,0],[20,0,21,0],[22,0,23,0],[24,0,25,0]]}
["電気用品の区分","光源及び光源応用機械器具"]
["電気用品名","電気スタンド"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["ランプの種類","（１）　蛍光灯用のもの"]
[null,"（２）　白熱灯用のもの"]
[null,"（３）　エル・イー・ディー灯用のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["変圧器","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）（自動点滅器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["調光装置（ランプの切替えによるものを除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電気スタンドの形状","（１）　自在型のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["コンセント","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"家庭用つり下げ型蛍光灯器具","index":14,"n_rows":26,"n_cols":7,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,0,15,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,11,0],[12,0,13,0],[16,0,17,0],[18,0,19,0],[20,0,21,0],[22,0,23,0],[24,0,25,0]]}
["電気用品の区分","光源及び光源応用機械器具"]
["電気用品名","家庭用つり下げ型蛍光灯器具"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["ランプの種類","（１）　蛍光灯用のもの"]
[null,"（２）　白熱灯用のもの"]
[null,"（３）　エル・イー・ディー灯用のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["変圧器","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）（自動点滅器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["調光装置（ランプの切替えによるものを除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電気スタンドの形状","（１）　自在型のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["コンセント","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"ハンドランプ","index":15,"n_rows":22,"n_cols":7,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[20,0,21,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,11,0],[12,0,13,0],[14,0,15,0],[16,0,17,0],[18,0,19,0]]}
["電気用品の区分","光源及び光源応用機械器具"]
["電気用品名","ハンドランプ"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["ランプの種類","（１）　白熱灯用のもの"]
[null,"（２）　蛍光灯用のもの"]
[null,"（３）　エル・イー・ディー灯用のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["変圧器","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["使用場所","（１）　屋外のもの"]
[null,"（２）　屋内のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"庭園灯器具","index":16,"n_rows":21,"n_cols":7,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[17,0,18,0],[19,0,20,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,12,0],[13,0,14,0],[15,0,16,0]]}
["電気用品の区分","光源及び光源応用機械器具"]
["電気用品名","庭園灯器具"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["ランプの種類","（１）　蛍光灯用のもの"]
[null,"（２）　水銀灯用のもの"]
[null,"（３）　白熱灯用のもの"]
[null,"（４）　エル・イー・ディー灯用のもの"]
[null,"（５）　その他のもの"]
["自動点滅器","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）（自動点滅器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["コンセント","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"装飾用電灯器具","index":17,"n_rows":25,"n_cols":7,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[21,0,22,0],[23,0,24,0],[4,0,4,1],[17,0,18,0],[19,0,20,0],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,13,0],[14,0,16,0]]}
["電気用品の区分","光源及び光源応用機械器具"]
["電気用品名","装飾用電灯器具"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["受金","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["受金の種類","（１）　差込み形のもの"]
[null,"（２）　Ｅ５又はＥ１０のもの"]
[null,"（３）　Ｅ１２、Ｅ１４又はＥ１７のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["セットの種類","（１）　つり下げ型のもの"]
[null,"（２）　ツリー付き型のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["使用場所","（１）　屋外のもの"]
[null,"（２）　屋内のもの"]
["連結用の接続器","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["回路の保護機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"その他の白熱電灯器具","index":18,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[30,0,31,0],[17,0,19,0],[20,0,21,0],[22,0,23,0],[24,0,25,0],[26,0,27,0],[28,0,29,0],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,12,0],[13,0,16,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","光源及び光源応用機械器具"]
["電気用品名","その他の白熱電灯器具"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["光源の種類","（１）　蛍光灯用のもの"]
[null,"（２）　水銀灯用のもの"]
[null,"（３）　白熱灯用のもの"]
[null,"（４）　エル・イー・ディー灯用のもの"]
[null,"（５）　その他のもの"]
["光源の最大定格消費電力（広告灯の場合を除く。）","（１）　６０Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　６０Ｗを超え１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（３）　１００Ｗを超え３００Ｗ以下のもの"]
[null,"（４）　３００Ｗを超えるもの"]
["光源の最大定格消費電力（広告灯の場合に限る。）","（１）　１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　１００Ｗを超え３００Ｗ以下のもの"]
[null,"（３）　３００Ｗを超えるもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["変圧器","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["使用場所","（１）　屋外のもの"]
[null,"（２）　屋内のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"その他の放電灯器具","index":19,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[30,0,31,0],[17,0,19,0],[20,0,21,0],[22,0,23,0],[24,0,25,0],[26,0,27,0],[28,0,29,0],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,12,0],[13,0,16,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","光源及び光源応用機械器具"]
["電気用品名","その他の放電灯器具"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["光源の種類","（１）　蛍光灯用のもの"]
[null,"（２）　水銀灯用のもの"]
[null,"（３）　白熱灯用のもの"]
[null,"（４）　エル・イー・ディー灯用のもの"]
[null,"（５）　その他のもの"]
["光源の最大定格消費電力（広告灯の場合を除く。）","（１）　６０Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　６０Ｗを超え１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（３）　１００Ｗを超え３００Ｗ以下のもの"]
[null,"（４）　３００Ｗを超えるもの"]
["光源の最大定格消費電力（広告灯の場合に限る。）","（１）　１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　１００Ｗを超え３００Ｗ以下のもの"]
[null,"（３）　３００Ｗを超えるもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["変圧器","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["使用場所","（１）　屋外のもの"]
[null,"（２）　屋内のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"エル・イー・ディー・電灯器具","index":20,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[30,0,31,0],[17,0,19,0],[20,0,21,0],[22,0,23,0],[24,0,25,0],[26,0,27,0],[28,0,29,0],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,12,0],[13,0,16,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","光源及び光源応用機械器具"]
["電気用品名","エル・イー・ディー・電灯器具"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["光源の種類","（１）　蛍光灯用のもの"]
[null,"（２）　水銀灯用のもの"]
[null,"（３）　白熱灯用のもの"]
[null,"（４）　エル・イー・ディー灯用のもの"]
[null,"（５）　その他のもの"]
["光源の最大定格消費電力（広告灯の場合を除く。）","（１）　６０Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　６０Ｗを超え１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（３）　１００Ｗを超え３００Ｗ以下のもの"]
[null,"（４）　３００Ｗを超えるもの"]
["光源の最大定格消費電力（広告灯の場合に限る。）","（１）　１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　１００Ｗを超え３００Ｗ以下のもの"]
[null,"（３）　３００Ｗを超えるもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["変圧器","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["使用場所","（１）　屋外のもの"]
[null,"（２）　屋内のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"広告灯","index":21,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[28,0,29,0],[30,0,31,0],[6,0,7,0],[8,0,12,0],[13,0,16,0],[17,0,19,0],[20,0,21,0],[22,0,23,0],[4,2,4,6],[24,0,25,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[26,0,27,0],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","光源及び光源応用機械器具"]
["電気用品名","広告灯"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["光源の種類","（１）　蛍光灯用のもの"]
[null,"（２）　水銀灯用のもの"]
[null,"（３）　白熱灯用のもの"]
[null,"（４）　エル・イー・ディー灯用のもの"]
[null,"（５）　その他のもの"]
["光源の最大定格消費電力（広告灯の場合を除く。）","（１）　６０Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　６０Ｗを超え１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（３）　１００Ｗを超え３００Ｗ以下のもの"]
[null,"（４）　３００Ｗを超えるもの"]
["光源の最大定格消費電力（広告灯の場合に限る。）","（１）　１００Ｗ以下のもの"]
[null,"（２）　１００Ｗを超え３００Ｗ以下のもの"]
[null,"（３）　３００Ｗを超えるもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["変圧器","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["使用場所","（１）　屋外のもの"]
[null,"（２）　屋内のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"検卵器","index":22,"n_rows":19,"n_cols":7,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[17,0,18,0],[6,0,7,0],[8,0,10,0],[11,0,12,0],[13,0,14,0],[15,0,16,0]]}
["電気用品の区分","光源及び光源応用機械器具"]
["電気用品名","検卵器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["光源の種類","（１）　蛍光灯用のもの"]
[null,"（２）　白熱灯用のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["変圧器","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気消毒器","index":23,"n_rows":14,"n_cols":7,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,0,11,0],[12,0,13,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,7,0],[8,0,9,0]]}
["電気用品の区分","光源及び光源応用機械器具"]
["電気用品名","電気消毒器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"家庭用光線治療器","index":24,"n_rows":19,"n_cols":7,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[15,0,16,0],[17,0,18,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,10,0],[11,0,12,0],[13,0,14,0]]}
["電気用品の区分","光源及び光源応用機械器具"]
["電気用品名","家庭用光線治療器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["光線の種類","（１）　赤外線のもの"]
[null,"（２）　紫外線のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["変圧器","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"充電式携帯電灯","index":25,"n_rows":14,"n_cols":7,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,0,11,0],[12,0,13,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,7,0],[8,0,9,0]]}
["電気用品の区分","光源及び光源応用機械器具"]
["電気用品名","充電式携帯電灯"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["変圧器","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"複写機","index":26,"n_rows":31,"n_cols":7,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[29,0,30,0],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[12,0,14,0],[15,0,17,0],[18,0,19,0],[20,0,22,0],[23,0,24,0],[25,0,26,0],[27,0,28,0]]}
["電気用品の区分","光源及び光源応用機械器具"]
["電気用品名","複写機"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格消費電力","（１）　１ｋＷ以下のもの"]
[null,"（２）　１ｋＷを超えるもの"]
["複写の方式","（１）　静電式のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["光源の種類","（１）　蛍光灯のもの"]
[null,"（２）　白熱灯のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["駆動電動機の種類","（１）　単相誘導電動機のもの"]
[null,"（２）　整流子電動機のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["送風用電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["送風用電動機の種類","（１）　単相誘導電動機のもの"]
[null,"（２）　整流子電動機のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["電熱装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["温度過昇防止装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]