{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":18,"sheets":["18インデックス","磁気治療器","電撃殺虫器","電気浴器用電源装置","直流電源装置","電灯付家具","コンセント付家具","その他の電気機械器具付家具","調光器","電気ペンシル","漏電検知器","防犯警報器","アーク溶接機","雑音防止器","医療用物質生成器","家庭用電位治療器","電気冷蔵庫（吸収式）","電気さく用電源装置"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"18インデックス","index":0,"n_rows":22,"n_cols":2,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["交流用電気機械器具"]
[]
["特定電気用品"]
[null,"磁気治療器"]
[null,"電撃殺虫器"]
[null,"電気浴器用電源装置"]
[null,"直流電源装置"]
[]
["特定電気用品以外の電気用品"]
[null,"電灯付家具"]
[null,"コンセント付家具"]
[null,"その他の電気機械器具付家具"]
[null,"調光器"]
[null,"電気ペンシル"]
[null,"漏電検知器"]
[null,"防犯警報器"]
[null,"アーク溶接機"]
[null,"雑音防止器"]
[null,"医療用物質生成器"]
[null,"家庭用電位治療器"]
[null,"電気冷蔵庫（吸収式のものに限る。）"]
[null,"電気さく用電源装置"]

{"sheet":"磁気治療器","index":1,"n_rows":48,"n_cols":7,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[46,0,47,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[31,0,32,0],[33,0,34,0],[35,0,40,0],[41,0,43,0],[44,0,45,0],[22,0,27,0],[28,0,30,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,17,0],[18,0,19,0],[20,0,21,0]]}
["電気用品の区分","交流用電気機械器具"]
["電気用品名","磁気治療器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格容量","（１）　５ＶＡ以下のもの"]
[null,"（２）　５ＶＡを超え１０ＶＡ以下のもの"]
[null,"（３）　１０ＶＡを超え２０ＶＡ以下のもの"]
[null,"（４）　２０ＶＡを超え３０ＶＡ以下のもの"]
[null,"（５）　３０ＶＡを超え４０ＶＡ以下のもの"]
[null,"（６）　４０ＶＡを超え５０ＶＡ以下のもの"]
[null,"（７）　５０ＶＡを超え６０ＶＡ以下のもの"]
[null,"（８）　６０ＶＡを超え７０ＶＡ以下のもの"]
[null,"（９）　７０ＶＡを超え８０ＶＡ以下のもの"]
[null,"（１０）　８０ＶＡを超えるもの"]
["定格周波数","（１）　５０Ｈｚのもの"]
[null,"（２）　６０Ｈｚのもの"]
["磁力の調節","（１）　できるもの"]
[null,"（２）　できないもの"]
["巻線の絶縁の種類","（１）　Ａ種のもの"]
[null,"（２）　Ｅ種のもの"]
[null,"（３）　Ｂ種のもの"]
[null,"（４）　Ｆ種のもの"]
[null,"（５）　Ｈ種のもの"]
[null,"（６）　その他のもの"]
["外郭の材料","（１）　金属のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["絶縁性充てん物","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["器体スイッチ（主回路を開閉するものの場合に限り、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["器体スイッチの操作の方式","（１）　タンブラー式のもの"]
[null,"（２）　押しボタン式のもの"]
[null,"（３）　ロータリー式のもの"]
[null,"（４）　引きひも式のもの"]
[null,"（５）　電磁式のもの"]
[null,"（６）　その他のもの"]
["器体スイッチの接点の材料","（１）　銀のもの又は銀合金のもの"]
[null,"（２）　銅のもの又は銅合金のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電撃殺虫器","index":2,"n_rows":58,"n_cols":7,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[47,0,52,0],[53,0,55,0],[56,0,57,0],[32,0,33,0],[34,0,36,0],[37,0,38,0],[39,0,41,0],[42,0,44,0],[45,0,46,0],[21,0,23,0],[24,0,25,0],[26,0,31,0],[4,0,4,1],[17,0,18,0],[19,0,20,0],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,11,0],[12,0,14,0],[15,0,16,0]]}
["電気用品の区分","交流用電気機械器具"]
["電気用品名","電撃殺虫器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格１次電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["定格２次電圧","（１）　１ｋＶ以下のもの"]
[null,"（２）　１ｋＶを超え３ｋＶ以下のもの"]
[null,"（３）　３ｋＶを超え７ｋＶ以下のもの"]
[null,"（４）　７ｋＶを超えるもの"]
["定格２次短絡電流","（１）　１０ｍＡ以下のもの"]
[null,"（２）　１０ｍＡを超え２０ｍＡ以下のもの"]
[null,"（３）　２０ｍＡを超えるもの"]
["定格周波数","（１）　５０Ｈｚのもの"]
[null,"（２）　６０Ｈｚのもの"]
["力率改善用のコンデンサー","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["巻線と鉄心との間の絶縁物の材料","（１）　磁器のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["２次側の絶縁ブッシングの材料","（１）　磁器のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["回路の保護機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["変圧器の巻線の絶縁の種類","（１）　Ａ種のもの"]
[null,"（２）　Ｅ種のもの"]
[null,"（３）　Ｂ種のもの"]
[null,"（４）　Ｆ種のもの"]
[null,"（５）　Ｈ種のもの"]
[null,"（６）　その他のもの"]
["使用場所","（１）　屋外のもの"]
[null,"（２）　屋内のもの"]
["誘虫の方法","（１）　ランプ利用のもの"]
[null,"（２）　音波利用のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["保護格子の種類","（１）　直径７ｃｍの球が貫通できない格子のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["安全装置の方式","（１）　高周波発振検知によるもの"]
[null,"（２）　漏えい電流検知によるもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["セットの種類","（１）　つり下げ形のもの"]
[null,"（２）　スタンド形のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["器体スイッチ（主回路を開閉するものの場合に限り、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["器体スイッチの操作の方式","（１）　タンブラー式のもの"]
[null,"（２）　押しボタン式のもの"]
[null,"（３）　ロータリー式のもの"]
[null,"（４）　引きひも式のもの"]
[null,"（５）　電磁式のもの"]
[null,"（６）　その他のもの"]
["器体スイッチの接点の材料","（１）　銀のもの又は銀合金のもの"]
[null,"（２）　銅のもの又は銅合金のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]

{"sheet":"電気浴器用電源装置","index":3,"n_rows":31,"n_cols":7,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[23,0,28,0],[29,0,30,0],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[12,0,13,0],[14,0,19,0],[20,0,22,0]]}
["電気用品の区分","交流用電気機械器具"]
["電気用品名","電気浴器用電源装置"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格周波数","（１）　５０Ｈｚのもの"]
[null,"（２）　６０Ｈｚのもの"]
["定格時間","（１）　短時間定格のもの"]
[null,"（２）　連続定格のもの"]
["インダクションコイル","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["器体スイッチ（主回路を開閉するものの場合に限り、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["器体スイッチの操作の方式","（１）　タンブラー式のもの"]
[null,"（２）　押しボタン式のもの"]
[null,"（３）　ロータリー式のもの"]
[null,"（４）　引きひも式のもの"]
[null,"（５）　電磁式のもの"]
[null,"（６）　その他のもの"]
["器体スイッチの接点の材料","（１）　銀のもの又は銀合金のもの"]
[null,"（２）　銅のもの又は銅合金のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["変圧器の巻線の絶縁の種類","（１）　Ａ種のもの"]
[null,"（２）　Ｅ種のもの"]
[null,"（３）　Ｂ種のもの"]
[null,"（４）　Ｆ種のもの"]
[null,"（５）　Ｈ種のもの"]
[null,"（６）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]

{"sheet":"直流電源装置","index":4,"n_rows":62,"n_cols":7,"rows_kept":62,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[51,0,53,0],[54,0,57,0],[58,0,59,0],[26,0,29,0],[30,0,31,0],[4,0,4,1],[60,0,61,0],[32,0,37,0],[38,0,39,0],[40,0,41,0],[42,0,43,0],[44,0,47,0],[48,0,50,0],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,21,0],[22,0,23,0],[24,0,25,0]]}
["電気用品の区分","交流用電気機械器具"]
["電気用品名","直流電源装置"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格入力電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["入力側の定格容量","（１）　１０ＶＡ以下のもの"]
[null,"（２）　１０ＶＡを超え２０ＶＡ以下のもの"]
[null,"（３）　２０ＶＡを超え３０ＶＡ以下のもの"]
[null,"（４）　３０ＶＡを超え４０ＶＡ以下のもの"]
[null,"（５）　４０ＶＡを超え５０ＶＡ以下のもの"]
[null,"（６）　５０ＶＡを超え６０ＶＡ以下のもの"]
[null,"（７）　６０ＶＡを超え７０ＶＡ以下のもの"]
[null,"（８）　７０ＶＡを超え８０ＶＡ以下のもの"]
[null,"（９）　８０ＶＡを超え９０ＶＡ以下のもの"]
[null,"（１０）　９０ＶＡを超え１００ＶＡ以下のもの"]
[null,"（１１）　１００ＶＡを超え２００ＶＡ以下のもの"]
[null,"（１２）　２００ＶＡを超え３００ＶＡ以下のもの"]
[null,"（１３）　３００ＶＡを超え４００ＶＡ以下のもの"]
[null,"（１４）　４００ＶＡを超えるもの"]
["定格周波数（変圧器を有するものの場合に限る。）","（１）　５０Ｈｚのもの"]
[null,"（２）　６０Ｈｚのもの"]
["交流用端子","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["直流定格電圧","（１）　１５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１５Ｖを超え３０Ｖ以下のもの"]
[null,"（３）　３０Ｖを超え６０Ｖ以下のもの"]
[null,"（４）　６０Ｖを超えるもの"]
["変圧器","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["変圧器の巻線の絶縁の種類","（１）　Ａ種のもの"]
[null,"（２）　Ｅ種のもの"]
[null,"（３）　Ｂ種のもの"]
[null,"（４）　Ｆ種のもの"]
[null,"（５）　Ｈ種のもの"]
[null,"（６）　その他のもの"]
["直流電圧の調整装置","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["回路の保護機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["器体スイッチ（主回路を開閉するものの場合に限り、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["器体スイッチの操作の方式","（１）　タンブラー式のもの"]
[null,"（２）　押しボタン式のもの"]
[null,"（３）　ロータリー式のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["器体スイッチの接点の材料","（１）　銀のもの又は銀合金のもの"]
[null,"（２）　銅のもの又は銅合金のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["外郭の材料","（１）　金属のもの"]
[null,"（２）　合成樹脂のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["用途","（１）　電池充電用のもの"]
[null,"（２）　おもちや用のもの"]
[null,"（３）　自動車スタータ用のもの"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電灯付家具","index":5,"n_rows":31,"n_cols":7,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[11,0,12,0],[29,0,30,0],[4,0,4,1],[13,0,15,0],[16,0,17,0],[8,0,10,0],[18,0,26,0],[27,0,28,0]]}
["電気用品の区分","交流用電気機械器具"]
["電気用品名","電灯付家具"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["ランプの種類（電灯付家具の場合に限る。）","（１）　蛍光灯用のもの"]
[null,"（２）　白熱灯用のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["附属電動機（電灯付家具及びコンセント付家具の場合を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["附属電動機の種類","（１）　単相誘導電動機のもの"]
[null,"（２）　整流子電動機のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["電熱装置（電灯付家具及びコンセント付家具の場合を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用式のもの"]
[null,"（９）　その他のもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"コンセント付家具","index":6,"n_rows":31,"n_cols":7,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[11,0,12,0],[29,0,30,0],[4,0,4,1],[13,0,15,0],[16,0,17,0],[8,0,10,0],[18,0,26,0],[27,0,28,0]]}
["電気用品の区分","交流用電気機械器具"]
["電気用品名","コンセント付家具"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["ランプの種類（電灯付家具の場合に限る。）","（１）　蛍光灯用のもの"]
[null,"（２）　白熱灯用のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["附属電動機（電灯付家具及びコンセント付家具の場合を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["附属電動機の種類","（１）　単相誘導電動機のもの"]
[null,"（２）　整流子電動機のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["電熱装置（電灯付家具及びコンセント付家具の場合を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用式のもの"]
[null,"（９）　その他のもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"その他の電気機械器具付家具","index":7,"n_rows":31,"n_cols":7,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[11,0,12,0],[29,0,30,0],[4,0,4,1],[13,0,15,0],[16,0,17,0],[8,0,10,0],[18,0,26,0],[27,0,28,0]]}
["電気用品の区分","交流用電気機械器具"]
["電気用品名","その他の電気機械器具付家具"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["ランプの種類（電灯付家具の場合に限る。）","（１）　蛍光灯用のもの"]
[null,"（２）　白熱灯用のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["附属電動機（電灯付家具及びコンセント付家具の場合を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["附属電動機の種類","（１）　単相誘導電動機のもの"]
[null,"（２）　整流子電動機のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["電熱装置（電灯付家具及びコンセント付家具の場合を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["発熱部の形態","（１）　充電部が露出した発熱線を有するもの"]
[null,"（２）　シーズ式（鋳込み式を含む。）のもの"]
[null,"（３）　スペース式のもの"]
[null,"（４）　ドータイト式のもの"]
[null,"（５）　石英管式のもの"]
[null,"（６）　被覆式のもの"]
[null,"（７）　ランプ式のもの"]
[null,"（８）　半導体利用式のもの"]
[null,"（９）　その他のもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"調光器","index":8,"n_rows":22,"n_cols":7,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,0,21,0],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[12,0,13,0],[4,2,4,6],[14,0,15,0],[16,0,17,0],[18,0,19,0],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1]]}
["電気用品の区分","交流用電気機械器具"]
["電気用品名","調光器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["適用ランプの種類","（１）　白熱灯のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["調光の方式","（１）　半導体のもの"]
[null,"（２）　その他のもの"]
["回路の保護機構","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["口出し線","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["種類","（１）　露出型のもの"]
[null,"（２）　埋込み型のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気ペンシル","index":9,"n_rows":12,"n_cols":7,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,0,11,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,7,0],[8,0,9,0]]}
["電気用品の区分","交流用電気機械器具"]
["電気用品名","電気ペンシル"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"漏電検知器","index":10,"n_rows":15,"n_cols":7,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,12,0],[13,0,14,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,8,0],[9,0,10,0]]}
["電気用品の区分","交流用電気機械器具"]
["電気用品名","漏電検知器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["相及び線式","（１）　単相２線式のもの"]
[null,"（２）　単相３線式のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["防水処理","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"防犯警報器","index":11,"n_rows":15,"n_cols":7,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,0,12,0],[13,0,14,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,7,0],[8,0,9,0]]}
["電気用品の区分","交流用電気機械器具"]
["電気用品名","防犯警報器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["警報","（１）　音響によるもの"]
[null,"（２）　表示灯によるもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"アーク溶接機","index":12,"n_rows":21,"n_cols":7,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,0,20,0],[4,0,4,1],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,14,0],[15,0,16,0],[17,0,18,0]]}
["電気用品の区分","交流用電気機械器具"]
["電気用品名","アーク溶接機"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１５０Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１５０Ｖを超えるもの"]
["定格２次電流","（１）　５０Ａ以下のもの"]
[null,"（２）　５０Ａを超え６０Ａ以下のもの"]
[null,"（３）　６０Ａを超え７０Ａ以下のもの"]
[null,"（４）　７０Ａを超え８０Ａ以下のもの"]
[null,"（５）　８０Ａを超え９０Ａ以下のもの"]
[null,"（６）　９０Ａを超え１００Ａ以下のもの"]
[null,"（７）　１００Ａを超えるもの"]
["２次電流の種類","（１）　交流のもの"]
[null,"（２）　直流のもの"]
["力率改善用のコンデンサー","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]

{"sheet":"雑音防止器","index":13,"n_rows":12,"n_cols":7,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,0,11,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,7,0],[8,0,9,0]]}
["電気用品の区分","交流用電気機械器具"]
["電気用品名","雑音防止器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["種類","（１）　コンデンサー型のもの"]
[null,"（２）　フィルター型のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"医療用物質生成器","index":14,"n_rows":22,"n_cols":7,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[20,0,21,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[6,0,7,0],[8,0,11,0],[12,0,13,0],[14,0,15,0],[16,0,17,0],[18,0,19,0]]}
["電気用品の区分","交流用電気機械器具"]
["電気用品名","医療用物質生成器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["生成物質の種類","（１）　陰イオン"]
[null,"（２）　オゾン"]
[null,"（３）　アルカリ性の水及び酸性の水"]
[null,"（４）　その他のもの"]
["附属電動機","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["変圧器","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"家庭用電位治療器","index":15,"n_rows":14,"n_cols":7,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,0,11,0],[12,0,13,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,7,0],[8,0,9,0]]}
["電気用品の区分","交流用電気機械器具"]
["電気用品名","家庭用電位治療器"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["治療出力の調節","（１）　できるもの"]
[null,"（２）　できないもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]

{"sheet":"電気冷蔵庫（吸収式）","index":16,"n_rows":12,"n_cols":7,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,0,11,0],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,7,0],[8,0,9,0]]}
["電気用品の区分","交流用電気機械器具"]
["電気用品名","電気冷蔵庫（吸収式のものに限る。）"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["電源スイッチ（機器本体に取り付けられ、操作することによって機器の主機能の動作が可能となるスイッチのことをいい、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）","（１）　あるもの"]
[null,"（２）　ないもの"]
["二重絶縁","（１）　施してあるもの"]
[null,"（２）　施してないもの"]

{"sheet":"電気さく用電源装置","index":17,"n_rows":13,"n_cols":7,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,12,0],[4,2,4,6],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[6,0,7,0],[8,0,10,0]]}
["電気用品の区分","交流用電気機械器具"]
["電気用品名","電気さく用電源装置"]
["届出の内容（新規届出／追加／削除の別）"]
["製品名・型番等（メモ欄）"]
["型式の区分",null,"整理番号等"]
["要素","区分","①","②","③","④","⑤"]
["定格１次電圧","（１）　１２５Ｖ以下のもの"]
[null,"（２）　１２５Ｖを超えるもの"]
["衝撃電流の種類","（１）　交流のもの"]
[null,"（２）　直流のもの"]
[null,"（３）　その他のもの"]
["電源電線と器体との接続の方式","（１）　直付けのもの"]
[null,"（２）　接続器利用のもの"]